НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

УПРAВA ЈП ЕПС

**ДРУГАИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

**КОВЕРТЕ ЗА РАЧУНЕ**

у отвореном поступку

ЈН/7000/0022/2017

(број 12.01.404158/20-17 од 17.11.2017. године)

*Београд, Новембар 2017. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ДРУГУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку добара:

**КОВЕРТЕ ЗА РАЧУНЕ**

ЈН/7000/0022/2017

1.

У конкурсној документацији у тачки. 3.2. Квалитет и техничке карактеристике (спецификације), на страни 6/58, врши се измена спецификације Обрасца К2.

У прилогу ове измене налази се измењена спецификација Обрасца К2.

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и Интернет страници Наручиоца.

Доставити:

- Архиви

**Образац К2,** са предштампом лого знака Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, je следећих техничких карактеристика:

|  |  |
| --- | --- |
| Папир | Бели офсетни папир за коверте намењен за машинско инсертовање, 80 g/m2 |
| Димензије затворене коверте | С4 (330 х 230 mm)  Толеранција код димензија коверата и прозора је максимално 1mm |
| Лапљење | Мокро |
| Прозор | Десни прозор са предње стране димензија 55 х 90 mm, удаљеност: 30 mm од десне и 40 mm од горње ивице (коверта је постављена усправно) |
| Материјал прозора | Фолија равна без таласа да омогућава читање података бар-код читачем |
| Клапна | Клапнa je спољнa и налази се на ужој страници коверте (са горње стране) |
| Затварајућа клапна | Трапезна, ширине минимум 43 mm |
| Амбалажа и паковање | Картонске кутије направљене од јаког материјала да спречава оштећење коверата приликом транспорта капацитета 1.000 коверата са картонском преградом на сваких 200 комада. Са спољне стране налепница: врста коверата, количина, датум производње коверата и назив произвођача, а у кутију се ставља контролни листић. |
| Предштампа | У горњем левом углу се штампа лого знак Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд - према прилогу 5 |
| Спољна штампа | 2 боје (плава боја PANTONE 280 PC, црвена боја PANTONE RED 032 PC) |
| Унутрашња штампа | 1 боjа - тон (сигурносна штампа) |
| Напомена у вези спољне и унутрашње штампе | На ковертама, са спољне и унутрашње стране може бити одштампано једино оно што је Наручилац захтевао и одобрио |