**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД**



**ПРВА ИЗМЕНА**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за подношење понуда у отвореном поступку

за јавну набавку добара

бр. ЈНО/1000/0025/2018

(*ЈАНА БРОЈ 1940/2018*)

ЛИЧНА ЗАШТИТНА ОПРЕМА - ОСТАЛА ЗАШТИТНА ОПРЕМА

**К О М И С И Ј А**

за спровођење ЈНО/1000/0025/2018

формирана Решењем бр. 12.01.629944/2-18 од 13.12.2018. године

(заведено у ЈП ЕПС број 12.01.59987/ 6 -19 од 20.02.2019. године)

Београд, фебруар 2019. године

На основу члана 63. став 1. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Комисија је сачинила:

**ПРВУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**за подношење понуда у отвореном поступку**

за јавну набавку добара Лична заштитна опрема - остала заштитна опрема бр. ЈНО/1000/0025/2018 (*ЈАНА БРОЈ 1940/2018*)

**1.**

У конкурсној документацији на страни 4 у одељку **3**. **Техничка спецификација** (Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, техничка документација и планови, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок испоруке, место испоруке добара, гарантни рок, евентуалне додатне услуге и сл.) **Партија 1, позиција 50** **Рачвасто уже са апсорбером пада**, која гласи:

**Позиција 50 – Рачвасто уже са апсорбером пада**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Назив Огранка/**  **Артикал** | ТЕНТ –количине | Укупна количина |
| **Рачвасто уже са апсорбером пада** | **15** | **15** |

У складу са стандардима:

* SRPS EN 354:2012 – Опрема за личну заштиту против падова – Ужад
* SRPS EN 355:2008 – Опрема за личну заштиту против падова са висине – Апсорбери енергије

Битни захтеви:

* омогућава кориснику да приликом пењања на гвоздено решеткасти стуб буде везан перманентно;
* двокрако кермантел уже пречника 10-12mm, дужине 1,5-2 m, са алуминијумским кукама, отвора 50-65 mm, челичним карабинером и апсорбером пада у заштитној опни од тканине високе видљивости
* сертификовано на отпорност кидања преко оштрих ивица (обележено одговарајућим пиктограмом)

апсорбер пада реагује на јачину не већу од 6 kN.

**Мења се и гласи:**

**Партија 1.**

**Позиција 50 – Рачвасто уже са апсорбером пада**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Назив Огранка/**  **Артикал** | ТЕНТ –количине | Укупна количина |
| **Рачвасто уже са апсорбером пада** | **15** | **15** |

У складу са стандардом:

* SRPS EN 355:2008 – Опрема за личну заштиту против падова са висине – Апсорбери енергије

Битни захтеви:

* апсорбер енергије мора да буде уграђен у уже (тј. апсорбер енергије не може да се уклони без оштећења ужета или без употребе посебног, за то намењеног алата).
* уже мора да буде у складу са тачкама 4.2 и 4.3 стандарда EN 354:2002.
* конектори на апсорберу енергије морају да буду у складу са стандардом EN 362.
* омогућава кориснику да приликом пењања на гвоздено решеткасти стуб буде везан перманентно;
* двокрако кермантел уже пречника 10-12mm, дужине 1,5-2 m, са алуминијумским кукама, отвора 50-65 mm, челичним карабинером и апсорбером пада у заштитној опни од тканине високе видљивости
* сертификовано на отпорност кидања преко оштрих ивица (обележено одговарајућим пиктограмом)
* апсорбер пада реагује на јачину не већу од 6 kN.

**2.**

У конкурсној документацији на страни 4 у одељку **3**. **Техничка спецификација** (Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, техничка документација и планови, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок испоруке, место испоруке добара, гарантни рок, евентуалне додатне услуге и сл.) **Партија 2 - Лична заштитна опрема за рад на висини , позиција 6 - Рачвасто уже са апсорбером пада**, која гласи:

**Позиција 6 – Рачвасто уже са апсорбером пада**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Назив Огранка/**  **Артикал** | Обнов. извори –количине | Укупна количина |
| **Рачвасто уже са апсорбером пада** | **8** | **8** |

У складу са стандардима:

* SRPS EN 354:2012 – Опрема за личну заштиту против падова – Ужад
* SRPS EN 355:2008 – Опрема за личну заштиту против падова са висине – Апсорбери енергије

Битни захтеви:

* омогућава кориснику да приликом пењања на гвоздено решеткасти стуб буде везан перманентно;
* двокрако кермантел уже пречника 10-12mm, дужине 1,5-2 m, са алуминијумским кукама, отвора 50-65 mm, челичним карабинером и апсорбером пада у заштитној опни од тканине високе видљивости
* сертификовано на отпорност кидања преко оштрих ивица (обележено одговарајућим пиктограмом)

апсорбер пада реагује на јачину не већу од 6 kN.

**Мења се и гласи:**

**Партија 2.**

**Позиција 6– Рачвасто уже са апсорбером пада**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Назив Огранка/**  **Артикал** | Обнов. извори –количине | Укупна количина |
| **Рачвасто уже са апсорбером пада** | **8** | **8** |

У складу са стандардом:

* SRPS EN 355:2008 – Опрема за личну заштиту против падова са висине – Апсорбери енергије

Битни захтеви:

* апсорбер енергије мора да буде уграђен у уже (тј. апсорбер енергије не може да се уклони без оштећења ужета или без употребе посебног, за то намењеног алата).
* уже мора да буде у складу са тачкама 4.2 и 4.3 стандарда EN 354:2002.
* конектори на апсорберу енергије морају да буду у складу са стандардом EN 362.
* омогућава кориснику да приликом пењања на гвоздено решеткасти стуб буде везан перманентно;
* двокрако кермантел уже пречника 10-12mm, дужине 1,5-2 m, са алуминијумским кукама, отвора 50-65 mm, челичним карабинером и апсорбером пада у заштитној опни од тканине високе видљивости
* сертификовано на отпорност кидања преко оштрих ивица (обележено одговарајућим пиктограмом)
* апсорбер пада реагује на јачину не већу од 6 kN.

**3.**

Ова измена и допуна конкурсне документације се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија за јавну набавку

број ЈНО/1000/0025/2018

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Доставити:

- Архив