НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**



**ПРВА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за подношење понуда у отвореном поступку

за јавну набавку добара

бр. **ЈН/6000/0010/2018**

**ГОРИВА И МАЗИВА**

(заведено у ЈП ЕПС број 12.01.19705/3-19 од 16.01.2019. године)

Београд, јануар 2019. године

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија је сачинила:

**ПРВУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку добара

бр. ЈН/6000/0010/2018

**1.**

Узимајући у обзир начело једнакости понуђача из Закона о јавним набавкама Наручилац је дефинисао услове за јавну набавку добара бр. ЈН/6000/0010/2018, али имајући у виду специфичност предмета јавне набавке на страни 4. конкурсне документације у поглављу 3. Техничка спецификација, под редним бројем 1. и 2. **БРИШЕ СЕ ,,ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋИ“** и сада гласи:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | **Турбинско уље MOBIL DTE MEDIUM**  Турбинско уље MOBIL DTE MEDIUM је већ уграђено у опреми хидроелектрана и није га могуће мешати са другим врстама уља.  ISO вискозитет=46. Густина на 15°C=0,86 kg/l. Температура паљења=221°C.  Температура мржњења=-15°C. |
| 2. | **Турбинско уље MOBIL DTE HEAVY MEDIUM**  Турбинско уље MOBIL DTE HEAVY MEDIUM је већ уграђено у опреми хидроелектрана и није га могуће мешати са другим врстама уља.  ISO вискозитет=68. Густина на 15°C=0,87 kg/l.  Температура паљења=223°C.  Температура мржњења=-15°C. |

**2.**

На страни 35. конкурсне документације у Обрасцу структуре цене под редним бројем 1. и 2. **БРИШЕ СЕ ,,ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋИ“.**

У прилогу прве измене конкурсне документације је измењени образац структуре цене.

**3.**

на страни 4. конкурсне документације у поглављу 3. Техничка спецификација, под редним бројем 8. **БРИШЕ СЕ ,,БЕЗОЛОВНИ БЕНЗИН 95окт. У МЕТАЛНИМ КАНИСТЕРИМА“.**

**4.**

На страни 36. конкурсне документације у Обрасцу структуре цене под редним бројем 8. **БРИШЕ СЕ ,,БЕЗОЛОВНИ БЕНЗИН 95окт. У МЕТАЛНИМ КАНИСТЕРИМА“.**

У прилогу прве измене конкурсне документације је измењени образац структуре цене.

Измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и Интернет страници Наручиоца.

Понуда за предметну јавну набавку мора бити сачињена у складу са изменама конкурсне документације за јавну набавку бр. ЈН/6000/0010/2018.

Комисија именована Решењем бр. 12.01.- 164495/3-18 од 14.05.2018. год.

*Прилог:*

* *Измењени Обрасци структуре цене*

*Доставити:*

*- Комисији*

*- Архиви*

**Измењен образац 2**

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА ЈН/6000/0010/2018**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р. бр.** | | **Назив** | | | **Марка/тип и произвођач понуђеног добра** | **Јед. мере** | | **Укупна количина** | **Јед. цена без ПДВ-а**  (динара/ЕУР) | **Јед. цена са ПДВ-ом**  (динара/ЕУР) | **Укупна цена без ПДВ-а**  (динара/ЕУР) | | **Укупна цена са ПДВ-ом**  (динара/ЕУР) | |
| **1** | | **2** | | | **3** | **4** | | **5** | **6** | **7** | **8=5\*6** | | **9=5\*7** | |
| 1 | | **Турбинско уље MOBIL DTE MEDIUM**  Турбинско уље MOBIL DTE MEDIUM је већ уграђено у опреми хидроелектрана и није га могуће мешати са другим врстама уља.  ISO вискозитет=46. Густина на 15°C=0,86 kg/l. Температура паљења=221°C.  Температура мржњења=-15°C. | | |  | l | | 2400 |  |  |  | |  | |
| 2 | | **Турбинско уље MOBIL DTE HEAVY MEDIUM**  Турбинско уље MOBIL DTE HEAVY MEDIUM је већ уграђено у опреми хидроелектрана и није га могуће мешати са другим врстама уља.  ISO вискозитет=68. Густина на 15°C=0,87 kg/l.  Температура паљења=223°C.  Температура мржњења=-15°C. | | |  | l | | 1600 |  |  |  | |  | |
| 3 | | **Товатна маст** реномираних произвођача**.**  NLGI 3 (радна пенетрација 220-250mm/10 при 25˚C) или NLGI 4 (радна пенетрација 175-205mm/10 при 25˚C) | | |  | kg | | 1750 |  |  |  | |  | |
| 4 | | **Трафо уље** | | |  | l | | 200 |  |  |  | |  | |
| 5 | | **Уље за мешавину** | | |  | l | | 60 |  |  |  | |  | |
| 6 | | **Уље за ланац за моторну тестеру** | | |  | l | | 80 |  |  |  | |  | |
| 7 | | **Нитро разређивач** | | |  | l | | 105 |  |  |  | |  | |
| 8 | | **Средство за одмашћивање електроделова и генератора.**  - Средство за одмашћивање генератора, електромотора инсталација разводних табли на бази растварача да испарава без остатка.  - Да ефикасно чисти широк спектар уља масноћа и других депозита.  - Да је безбедно и поуздано коришћење на електромоторима, генераторима намотајима, разводним таблама и прецизним електронским компонентима.  - Да поседује велику диелектричну чврстоћу (најмање 50000V).  - Да је безбедно за коришћење на пластици, гуми, еластомерима и обојеним поврсинама.  - Да му је тачка паљења >620C.  - Да му је самозапаљивост >2000C.  - Да има релативну густину 0,76. | | |  | l | | 60 |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  |  |  | | **Укупна понуђена цена**  **(збир колоне 8)** (динара/ЕУР) | | |  | | | |
|  | |  |  |  |  |  | | **Укупан износ ПДВ-а** (динара/ЕУР) | | |  | | | |
|  | |  |  |  |  |  | | **Укупна понуђена цена са ПДВ**  **(збир колоне 9)** (динара/ЕУР) | | |  | | | |
| Датум | | | | | |  | | | | | Понуђач | |
|  | | | | | | М.П. | | | | |  | |
|  | | | | | |  | | | | |  | |
|  | | | | | |  | | | | |  | |

***Напомена:***

*-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.*

*- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.*

**Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колону 3. уписати марку/тип и произвођача понуђеног добра;

- у колону 6. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а;

- у колону 7. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом;

- у колону 8. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 6.) са укупном количином (која је наведена у колони 5.);

- у колону 9. уписати колико износи јединачна цена са ПДВ-ом и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 7.) са укупном количином (која је наведена у колони 5.).