**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД**



**ДРУГА ИЗМЕНА**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за подношење понуда у отвореном поступку

за јавну набавку добара

бр. ЈНО/1000/0025/2018

(*ЈАНА БРОЈ 1940/2018*)

ЛИЧНА ЗАШТИТНА ОПРЕМА - ОСТАЛА ЗАШТИТНА ОПРЕМА

**К О М И С И Ј А**

за спровођење ЈНО/1000/0025/2018

формирана Решењем бр. 12.01.629944/2-18 од 13.12.2018. године

(заведено у ЈП ЕПС број 12.01.59987/9-19 од 28.02.2019. године)

Београд, фебруар 2019. године

На основу члана 63. став 1. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Комисија је сачинила:

**ДРУГУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**за подношење понуда у отвореном поступку**

за јавну набавку добара Лична заштитна опрема - остала заштитна опрема бр. ЈНО/1000/0025/2018 (*ЈАНА БРОЈ 1940/2018*)

**1.**

Мења се Образац понуде и сада гласи:

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за отворени поступак јавне набавке добара бр. **ЈНО/1000/0025/2018 - Лична заштитна опрема – остала заштитна опрема, партија \_\_\_\_\_\_**

**1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Назив понуђача |  |
| Врста правног лица  *(микро, мало, средње, велико, физичко лице)* |  |
| Адреса понуђача |  |
| Матични број понуђача |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ) |  |
| Име особе за контакт |  |
| Електронска адреса понуђача  (e-mail) |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

**2) ПОНУДУ ПОДНОСИ**

|  |
| --- |
| **А) САМОСТАЛНО** |
| **Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ** |
| **В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ** |

***Напомена:*** *заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача*.

**3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ**

|  |  |
| --- | --- |
| 1) Назив подизвођача |  |
| Врста правног лица  *(микро, мало, средње, велико, физичко лице)* |  |
| Адреса |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациони број |  |
| Име особе за контакт |  |
| Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач |  |
| Део предмета набавке који ће извршити подизвођач |  |
| 2) Назив подизвођача |  |
| Врста правног лица  *(микро, мало, средње, велико, физичко лице)* |  |
| Адреса |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациони број |  |
| Име особе за контакт |  |
| Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач |  |
| Део предмета набавке који ће извршити подизвођач |  |

***Напомена***

*Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.*

**4) ПОДАЦИ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА**

|  |  |
| --- | --- |
| 1) Назив члана групе понуђача |  |
| Врста правног лица *(микро, мало, средње, велико, физичко лице)* |  |
| Адреса |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациони број |  |
| Име особе за контакт |  |
| 2) Назив члана групе понуђача |  |
| Врста правног лица *(микро, мало, средње, велико, физичко лице)* |  |
| Адреса |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациони број |  |
| Име особе за контакт |  |
| 3) Назив члана групе понуђача |  |
| Врста правног лица  *(микро, мало, средње, велико, физичко лице)* |  |
| Адреса |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациони број |  |
| Име особе за контакт |  |

***Напомена***

*Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.*

**5) ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ**

**ЦЕНА**

|  |  |
| --- | --- |
| **ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ** | **УКУПНА ЦЕНА дин. / € без ПДВ** |
| ЈНО/1000/0025/2018 - Лична заштитна опрема – остала заштитна опрема, партија \_\_\_\_\_ |  |

**КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| **УСЛОВ НАРУЧИОЦА** | **ПОНУДА ПОНУЂАЧА** |
| **РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА**  Плаћање ће се извршити на текући рачун Понуђача након испоруке добара у целости, уз доставу рачуна, отпремнице и Записника о квантитативном и квалитативном пријему добара, у законском року –до 45 (словима: четрдесетпет) дана од дана пријема исправног рачуна.  Уз рачун, који доставља на адресу Купца:  За Партију 1: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Огранак Тент, ул. Богољуба Урошевића 44, Обреновац,  За Партију 1: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Огранак ТЕ – КО Костолац, ул. Николе Тесле 5-7, Костолац  За Партију 1: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Огранак Обновљиви извори, ул. Балканска 13, Београд  За Партију 1: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Управа ЈП ЕПС, ул. Балканска 13, Београд  За Партију 2: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Огранак Обновљиви извори, ул. Балканска 13, Београд  и у коме обавезно наводи број уговора по коме је извршена испорука предметних добара, Понуђач је обавезан да достави копије отпремница на којима је наведен датум испоруке добара као и количина испоручених добара са читко написаним именом и презименом и потписом задуженог лица купца које је примило предметна добра.  Само овако достављен рачун ће се сматрати исправним рачуном. | Сагласан са захтевом наручиоца  ДА/НЕ  (заокружити) |
| **РОК ИСПОРУКЕ**  Рок испоруке добара је највише 30 (словима: тридесет) дана од дана ступања Уговора на снагу. | Рок испоруке добара је \_\_\_\_ дана од дана ступања Уговора на снагу |
| **МЕСТА ИСПОРУКЕ ДОБАРА**  **Огранак Обновљиви извори**: Село Островица код Ниша: МХЕ Света Петка, 18312 Нишка Бања. Контакт особе: Мирослав Никодијевић-0648409402 и Милан Ђурђевић-0648409406  **Управа ЈП ЕПС:**Магацин Балканска 13, 11000 Београд  **Огранак ТЕ-КО Костолац,** Николе Тесле 5-7, 12208 Костолац  Огранак ТЕНТ ТЕНТ А – Богољуба Урошевића – Црног бр. 44, Обреновац; ТЕНТ Б – поштански фах 35 Ушће, Обреновац; ТЕ Колубара – 3. октобра бр. 146, 11563 Велики Црљени | Сагласан са захтевом наручиоца  ДА/НЕ  (заокружити) |
| **ГАРАНТНИ РОК**  Гарантни рок за испоручена добра је најмање 12 (словима: дванаест) месеци од дана потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему добара. | Гарантни рок за испоручена добра је \_\_\_\_\_ месеци од дана потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему добара. |
| **РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ**:  Не може бити краћи од 90 (словима: деведесет) дана од дана отварања понуда | \_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуда |
| Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок испоруке, гарантни рок, место испоруке и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом. | |

Датум Понуђач

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***Напомене***

*- Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља).*

*- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде или да образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача (у том смислу овај образац треба прилагодити већем броју потписника.*

*Страни Понуђач може цену исказати у eврима, а иста ће у сврху оцене понуда бити прерачуната у динаре по средњем курсу Народне банке Србије на дан када је започето отварање понуда.*

**2.**

У Техничкој спецификацији за Партију 1 мења се позиција 48 и сада гласи:

**Позиција 48– Додатак за уже за позиционирање**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Назив Огранка/**  **Артикал** | ТЕНТ–количине | Укупна количина |
| **Додатак за уже за позиционирање** | **15** | **15** |

У складу са стандардима:

* SRPS EN 354:2012 – Опрема за личну заштиту против падова – Ужад
* SRPS ЕN 795:2013 – Заштита против падова са висине – Уређаји за сидрење или SRPS ЕN 795:2018 – Заштита против падова са висине – Уређаји за сидрење

Битни захтеви:

* додатак за уже за позиционирање, користи се заједно са ужетом за позиционирање са регулатором, приликом пењања и спуштања са дрвених и бетонских стубова. Улога је да заједно са ужетом за позиционирање са регулатором оствари довољно јак притисак на стуб тако да корисник у случају пада остане фиксиран на стубу.

Састоји се од елемената:

* дупла цеваста индустријска гуртна са ушивеним омчама; Носивост 22 kN
* брза алка са бравицом, која има могућност стезања са кључем, како би се избегло свако даље отварање после затварања или метални прстен који нема могућност отварања;

заштита за гуртну која је израђена од дебелог и јаког материјала; Његова конструкција је таква да омогућава раздвајање од гуртне за потребе чишћења. Заштита има два продужетка, ручке, којима корисник лако може да помера додатак за уже дужином стуба, заједно са обухватним ужетом.

3.

У Техничкој спецификацији за Партију 2 мења се позиција 4 и сада гласи:

**Позиција 4– Додатак за уже за позиционирање**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Назив Огранка/**  **Артикал** | Обнов. извори –количине | Укупна количина |
| **Додатак за уже за позиционирање** | **8** | **8** |

У складу са стандардима:

* SRPS EN 354:2012 – Опрема за личну заштиту против падова – Ужад
* SRPS ЕN 795:2013 – Заштита против падова са висине – Уређаји за сидрење или SRPS ЕN 795:2018 – Заштита против падова са висине – Уређаји за сидрење

Битни захтеви:

* додатак за уже за позиционирање, користи се заједно са ужетом за позиционирање са регулатором, приликом пењања и спуштања са дрвених и бетонских стубова. Улога је да заједно са ужетом за позиционирање са регулатором оствари довољно јак притисак на стуб тако да корисник у случају пада остане фиксиран на стубу.

Састоји се од елемената:

* дупла цеваста индустријска гуртна са ушивеним омчама; Носивост 22 kN
* брза алка са бравицом, која има могућност стезања са кључем, како би се избегло свако даље отварање после затварања или метални прстен који нема могућност отварања;

заштита за гуртну која је израђена од дебелог и јаког материјала; Његова конструкција је таква да омогућава раздвајање од гуртне за потребе чишћења. Заштита има два продужетка, ручке, којима корисник лако може да помера додатак за уже дужином стуба, заједно са обухватним ужетом.

4.

У Техничкој спецификацији за Партију 1 мења се позиција 5 и сада гласи:

**Позиција 5 – Заштитне наочаре са тамним стаклом и подесивим ручицама**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив Огранка/**  **Артикал** | Обнов. извори –количине | Управа ЈП ЕПС –количине | ТЕ-КО Костолац–количине | ТЕНТ–количине | Укупна количина |
| **Заштитне наочаре са тамним стаклом и подесивим ручицама** | **74** |  |  | **30** | **103** |

У складу са стандардима:

- SRPS EN 166: 2008 – Лична заштита очију – Спецификације

- SRPS EN 170:2008 – Лична заштита очију – Филтери за ултраљубичасто зрачење – захтеви у погледу коефицијената и препоручена употреба

- SRPS EN 172:2008 – Лична заштита очију – Филтери за сунчеву бљештаву светлост за коришћење на раду (садржи измене А1:2000 и А2:2001)

Битни захтеви:

- Намењене за заштиту очију од штетног утицаја сунчевог (UV) зрачења, удара честица и прашине.

- Општи и технички захтеви:

1. ниво заштите АF и АS

2. сочива израђена од поликарбоната

3. тежина: мах 25 g

4. флексибилне наочаре које се савијају у пределу носа и на ручицама

5. флексибилне ручице

6. неограничено видно поље

7. отпорност на UV зрачење 100% (1 FT N)

8. на горњем делу рама је гумени део против упадања честица одозго.

9. на ручицама са унутрашње стране је гумени део који побољшава удобност и спречава клизање.

10. на носу папучице од гуме које побољшавају удобност и спречава знојење

11. наочаре израђене од лаких материјала који штите од притиска

12. висока апсорпција

наочаре поседују футролу и везицу

5.

У Техничкој спецификацији за Партију 1 мења се позиција 12 и сада гласи:

**Позиција 12 – Заштитна полумаска са изменљивим филтерима за гасове и прашину**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив Огранка/**  **Артикал** | Обнов. извори –количине | Управа ЈП ЕПС –количине | ТЕ-КО Костолац–количине | ТЕНТ–количине | Укупна количина |
| **Заштитна полумаска са изменљивим филтерима за гасове и прашину** | **4** |  | **550** | **200** | **754** |

У складу са стандардима:

- SRPS EN 140:2008 – Средства за заштиту органа за дисање – Полумаске и четвртмаске – Захтеви, испитивања и обележавање,

- SRPS EN 149:2013 – Средства за заштиту органа за дисање – Филтрирајуће полумаске за заштиту од честица – Захтеви, испитивање, обележавање

- SRPS EN 14387:2004 + А1:2008- Средства за заштиту органа за дисање – Филтери за гас и комбиновани филтери – захтеви, испитивања, означавање

Битни захтеви:

- Заштитна полумаска се састоји од лагане силиконске медицинске антиалергијске гуме са језгром, са два филтера за одстрањивање специфичних нечистоћа.

- Снабдевена је еластичним тракама за подешавање, које омогућују лако постављање и скидање.

- Покрива нос и уста и целом својом ивицом пријања уз контуре лица.

- Филтери су намењени за заштиту од органских и неорганских пара и гасова и прашине- А1, B1, Е1, K1, P3.

- Приликом испоруке, свака полумаска мора садржати упутство произвођача о употреби, чишћење и дезинфекцију.

Комплет садржи: Једну маску и један пар резервних филтера.

**6.**

У Техничкој спецификацији за Партију 1 мења се позиција 44 и сада гласи:

**Позиција 44 –** Заштитни комбинезон за једнократну употребу

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив Огранка/**  **Артикал** | Обнов. извори –количине | Управа ЈП ЕПС – количине | ТЕ-КО Костолац–количине | ТЕНТ–количине | Укупна количина |
|  |  |  | **1000** |  | **1000** |

У складу са стандардом:

- SRPS EN 13034:2011 – Заштитна одећа која штити од хемикалија – захтеване перформансе за заштитну одећу која штити од хемикалија и која пружа ограничену заштиту од течних хемикалија – опрема типа 6 и типа РВ 6)

- SRPS EN ISO 13982-1:2010/ А1:2011– Заштитна одећа која штити од чврстих хемикалија у облику честица – део 1 – захтеви за перформансе- својства заштитне одеће која штити од хемикалија у облику аеросола чврстих честица, а која покрива цело тело – одећа типа 5

- SRPS EN 1073-2 :2008 – Заштитна одећа која штити од радиоактивне контаминације – део 2 – захтеви и методе испитивања за заштитну одећу која се не вентилише и која штити од контаминације радиоактивним честицама

- SRPS EN 14126:2010 – Заштитна одећа – захтеви за перформансе и методе испитивања за заштитну одећу која штити од инфективних агенса

- SRPS EN 1149-1:2010 – Заштитна одећа – електростатичка својства – део 1. Метода испитивања којом се мери површинска отпорност

Битни захтеви:

* Модел: Тип 1 - Поседује троделну ергономски обликовану капуљачу, која не ограничава видно поље. Копча се помоћу рајсфершлуса. На рукавима око зглобова је снабдевено са еластичним тракама на манжетнама и у струку.
* Означавање и обележавање: Према Правилнику о ЛЗО мора бити означено припадајућом категоријом и знаком усаглашености.

Упутство за употребу: Свако појединачно заштитно одело које штити од течних и гасовитих хемикалија, аеросола и чврстих честица мора имати своје упутство. Упутства морају да буду недвосмислена. Информације морају бити идентичне као на трајним обележјима са свим осталим испитиваним перформансама, роком употребе, ограничењима употребе, складиштењу и слично.

**7.**

Ова измена и допуна конкурсне документације се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија за јавну набавку

број ЈНО/1000/0025/2018

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Доставити:

- Архив