**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД**



**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

за подношење понуда у oтвореном поступку

за јавну набавку добара бр. ЈН/4000/0461/2018(2728/2018)

„РЕЗНИ АЛАТ ЗА ПОТРЕБЕ ОГРАНКА РБ КОЛУБАРА“

**К О М И С И Ј А**

за спровођење ЈН/4000/0461/2018

формирана Решењем бр. 12.01.670903/2-2018

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(потпис члана Комисије)

(заведено у ЈП ЕПС Београд - број 2.5.13.2-Е07.01- 72172 /15-19 од 26.02.2019. године)

Нови Сад, фебруар 2019. Године

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 12.01.670903/1-18 oд 31.12.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 12.01.670903/2-18 oд 31.12.2018.године припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

за подношење понуда у отвореном поступку

**за јавну набавку добара бр. ЈН/4000/0461/2018(2728/2018)**

Садржај конкурсне документације:

страна

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| 2. | Подаци о предмету набавке | 4 |
| 3. | Техничка спецификација (врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара...) | 4 |
| 4. | Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова | 7 |
| 5. | Критеријум за доделу уговора | 11 |
| 6. | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 12 |
| 7. | Обрасци ( 1 – 12) | 31 |
| 8. | Модел уговора | 98 |

Укупан број страна документације: 129

# ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

|  |  |
| --- | --- |
| Назив и адреса Наручиоца  Скраћени назив | Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд,  Улица Балканска бр.13, 11000 Београд  ЈП ЕПС |
| Интернет страница Наручиоца | [www.eps.rs](http://www.eps.rs) |
| Врста поступка | Отворени поступак |
| Предмет јавне набавке | Набавка добара:  РЕЗНИ АЛАТ ЗА ПОТРЕБЕ ОГРАНКА РБ КОЛУБАРА |
| Опис сваке партије | Јавна набавка је обликована у 15 (словима : петнаест) партија:  Партија 1 Одвална модулна глодала  Партија 2 Брусни Алат и прибор  Партија 3 Тестере  Партија 4 Помоћни прибор и алат за машинску обраду  Партија 5 Урезнице ,нарезнице и окретачи  Партија 6 Бургије,упуштачи,забушивачи,развртачи од брзорезног челика  Партија 7 Глодала од брзорезног челика  Партија 8 Резервни делови за носаче за стругање за стругање и глодачке главе  Партија 9 Ножеви од брзорезног челика  Партија 10 Ножеви за стругање са лемљеним плочицама  Партија 11 Плочице за обраду каљених и манганских челика  Партија 12 Глодала са измењивим плочицама и плочице за глодање по стандарду произвођача  Партија 13 Глодала са измењивим плочицама и плочице за глодање по ISO стандарду  Партија 14 Ножеви са измењивим плочицама и плочице за стругање по стандарду произвођача  Партија 15 Ножеви са измењивим плочицама и плочице за стругање по ISO стандарду |
| Циљ поступка | Закључење Уговора о јавној набавци |
| Контакт | Љубомир Туровић  e-mail: [ljubomir.turovic@eps.rs](mailto:ljubomir.turovic@eps.rs) |

# ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

# 2.1 Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке

Опис предмета јавне набавке: Резни Алат за потребе Огранка Рб Колубара

Назив из општег речника набавке: делови и прибор за машине алатке

Ознака из општег речника набавке: 42670000 – 3 .

Детаљни подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији (поглавље 3. Конкурсне документације)

# 3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

**3.1 Квалитет и техничке карактеристике (спецификације)**

**Уз понуду понуђач мора приложити** извод из каталога или каталог понуђене робе са траженим техничким подацима и називом произвођача.Свака позиција спецификације у приложеном каталогу мора бити прецизно означена. Понуда понуђача или групе понуђача, која не садржи наведене доказе квалитета у овој тачки, биће одбијена као **неприхватљива.**

**Партија 1 – Одвална модулна глодала**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ред. Бр.** | **Шифра наручиоца (ЕРЦ)** | **Назив и опис добара** | **Техничке карактеристике захтеваног или одговарајућег добра** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| 1-1 | 35205318 | Glodalo odvalno m=10 G-552 DIN 8002B desno | SAP: 66199 Standard:DIN 8002B Materijal:BRZOREZNI ČELIK MIN 5% CO Namena:ZA GLODALICE Tip:MODULNO ODVALNO DESNOHODNO Oznaka:G-552 POLJE PRIMENE:M=10 Profil II |
| 1-2 | 35205756 | Glodalo odvalno m=6 G-552 DIN 8002B | SAP: 67331 Standard:DIN 8002B Materijal:BRZOREZNI ČELIK MIN 5% CO Dimenzija:M=6 Namena:ZA OBRADU GLODANJEM Tip:MODULNO ODVALNO DESNOHODNO Profil II Oznaka:G-552 Tip sertifikata:ISO 9001 POLJE PRIMENE:ZA ZUPČANIKE |
| 1-3 | 35205766 | Glodalo odvalno m=7 G-552 DIN 8002B | SAP: 67332 Standard:DIN 8002BMaterijal:BRZOREZNI ČELIK MIN 5% CO Dimenzija:M=7 Namena:ZA OBRADU GLODANJEMTip:MODULNO ODVALNO DESNOHODNOProfil IIOznaka:G-552Tip sertifikata:ISO 9001POLJE PRIMENE:ZA ZUPČANIKE |

**Партија 2 Брусни Алат и прибор**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ред. Бр.** | **Шифра наручиоца (ЕРЦ)** | **Назив и опис добара** | **Техничке карактеристике захтеваног или одговарајућег добра** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| 2-1 | 35204237 | Dijaman. poravnjivač sa 1 zrnom MK0 4 CT | SAP: 59494 Kvalitet:4CT Namena:ZA PORAVNAVANJE TOCILA Tip:SA JEDNIM ZRNOM |
| 2-2 | 35204237 | Dijaman. poravnjivač sa 1 zrnom MK0 4 CT | SAP: 59494 Kvalitet:4CT Namena:ZA PRAVNAVANJE TOCILA Tip:SA JEDNIM ZRNOM |
| 2-3 | 35201031 | Testera ubodna GST 120 BE-profesional | SAP:37790 Oznaka:GST 120 BE Napomena:DUBINA SEČ:AL-20MM,ČELIKA-10MM :SNAGA:650W |
| 2-4 | 16640179 | Brusna ploča 400X40X127B54L6 | SAP:16468 Dimenzija:400X40X127 Kvalitet: B54L6 Oblik: 1 |
| 2-5 | 33010617 | Četka kružna Ø40/Ø10x25mm(žica 0,40) | SAP: 49250 Dimenzija:Ø40/Ø10X25MM Tip:KRUŽNA Napomena:OD ČELIČNE ŽICE 0,40MM |
| 2-6 | 33010618 | Četka kružna Ø40/Ø10x25mm(žica 0,20) | SAP: 49251 Dimenzija:Ø40/Ø10X25MM Tip:KRUŽNA Napomena:OD ČELIČNE ŽICE 0,20MM |
| 2-7 | 35201218 | Dijamant. poravnjivač sa 1 zrnom MK1 5CT | SAP:39774 Kvalitet:5 CT Materijal:HSS CO 8 Namena:ZA PORAVNANJE TOCILA Tip:SA JEDNIM ZRNOM Oznaka:SDM |
| 2-8 | 35201343 | Dijamantski poravnjivač 1,5 CK MK1 | SAP:41024 Namena:ZA PORAVNANJE TOCILA(OŠTRENJE) Oznaka:1,5 CK MK1 |
| 2-9 | 35201343 | Dijamantski poravnjivač 1,5 CK MK1 | SAP:41024 Namena:ZA PORAVNANJE TOCILA(OŠTRENJE) Oznaka:1,5 CK MK1 |

**Партија 3 – Тестере**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ред. Бр.** | **Шифра наручиоца (ЕРЦ)** | **Назив и опис добара** | **Техничке карактеристике захтеваног или одговарајућег добра** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| 3-1 | 33014751 | List 4 TPI HSS TESTERA CS315;debljina lista(liska) 2mm;oblik zuba za cevi; | SAP: 57591 Kvalitet:HSS Namena:ZA MAŠINSKU TESTERU Oznaka: CS315 |
| 3-2 | 33014753 | List 8 TPI HSS TESTERA CS315; debljina lista(liska) 2mm;oblik zuba za cevi; | SAP: 57593 Kvalitet:HSS Namena:ZA MAŠINSKU TESTERU Oznaka: CS315 |
| 3-3 | 17330473 | Mašinska testera 500x40x2-6 zuba | SAP:8369 Dimenzija:500X40X2 6 ZUBA/col, duplo oštrena Namena:ZA METAL |
| 3-4 | 17330473 | Mašinska testera 500x40x2-6 zuba | SAP:8369 Dimenzija:500X40X2 6 ZUBA/col, duplo oštrena Namena:ZA METAL |
| 3-5 | 17331125 | TESTERA TRAKAST.3660X27X0.9 6Z | SAP: 17814 Materijal: HSS BIMETAL DIMENZIJA: 3660X27X0,9 mm BROJ ZUBA: 6 ZUBA / 1" |
| 3-6 | 33000329 | Testera trakasta M42-3180X27X0.9/6z-bim. | SAP: 26182 Materijal: HSS BIMETAL DIMENZIJA: 3180X27X0,9 mm BROJ ZUBA: 6 ZUBA / 1" |
| 3-7 | 33001041 | Testera trak. M42-2925X27X0,9x4/6z-bim.Combi bimetal | SAP:28291 Materijal: HSS BIMETAL DIMENZIJA: 2925X27X0,9mm BROJ ZUBA: 6 ZUBA / 1"Combi bimetal |
| 3-8 | 33001042 | Testera trak. M42-2925X27X0,9x6/10z-bim. Combi bimetal | SAP:28292 Materijal: HSS BIMETAL DIMENZIJA: 2925X27X0,9mm BROJ ZUBA: 10 ZUBA / 1" Combi bimetal |
| 3-9 | 33001042 | Testera trak. M42-2925X27X0,9x6/10z-bim. Combi bimetal | SAP:28292 Materijal: HSS BIMETAL DIMENZIJA: 2925X27X0,9mm BROJ ZUBA: 10 ZUBA / 1" Combi bimetal |
| 3-10 | 33005141 | Testera trak. M42-2925x27x0,9 8z-combi | SAP: 35840 Kvalitet:ČELIK HSSDimenzija:2925X27X0,9 Namena:SEČENJETip:BIMETALNA TRAKASTA TESTERA Oznaka:M42-2925X27X0,9/8Z Napomena:8 ZUBA-COMBI |
| 3-11 | 33006226 | List ubodne testere kat.br.:608 115 93\* | SAP: 38339 Kvalitet:ČELIK Kataloški broj:608 115 93\* Namena:LIST UBODNE TESTERE Napomena:ZA METAL I TVRDU PLASTIKU |
| 3-12 | 33014752 | List 6 TPI HSS TESTERA CS315 debljina lista(liska) 2mm; oblik zuba za cevi; | SAP: 57592 Kvalitet:HSS Namena:ZA MAŠINSKU TESTERU CS315 |
| 3-13 | 36260099 | Testera kružna Ø350x3, 2x30 (54zuba) | SAP:48336 Dimenzija:Ø350X3,2X30 Namena:ZA DRVO Tip:KRUŽNA(54zuba) |

**Партија 4 Помоћни прибор и алат за машинску обраду**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4-1 | 35205327 | Reducir čaura MK 3/1 DIN2187 | SAP: 66412  Standard: DIN 2187  Namena: ZA EL.MAGNETNU BUŠILICU  Dimenzija: 175x77x22  Oznaka: MK3/MK1 Tip"B" |
| 4-2 | 35205328 | Reducir čaura MK 3/2 DIN2187 | SAP:66413 Standard:DIN 2187 Namena:ZA EL.MAGNETNU BUŠILICU Dimenzija: 195x92x30 Oznaka:MK3/MK2 Tip"A" |
| 4-3 | 35200148 | Kratki trn 40x27x21 P120 JUS.K.D2.502 | SAP:29360 Standard:DIN 6361 (JUS.K.D2.502) Kvalitet:Alatni čelik Dimenzija:40x27x21 Namena:GLODANJE Tip:P120 Oznaka:P120 40x27x21 Napomena:TRN ZA FRESKOP POLJE PRIMENE:ZA GLODANJE |
| 4-4 | 35200960 | Reducir čaura MK3/MK3 DIN 2187 | SAP:37487 Standard:DIN 2187 Namena:ZA EL.MAGNETNU BUŠILICU Oznaka:MK3/MK3 Tip"A" |
| 4-5 | 35201208 | Stezna glava za strug Ø250 3-K11 DIN6350 | SAP: 39027 Standard:DIN6350Dimenzija:Ø250Namena:STEZNA GLAVA ZA STRUGTip:3-K11(SA 3 PAKNA)Napomena:SA 2 PARA PAKNOVA:SA BRUŠENIM KANALIMA:SA RUČICOM ZA STEZANJE |
| 4-6 | 35201291 | Okretni šiljak P-019 MK5 JUS K.G3.366 | SAP: 40640 Standard:JUS K.G3.366 Dimenzija:MK5 Namena:ZA STRUG Oznaka:P-019 |
| 4-7 | 35201291 | Okretni šiljak P-019 MK5 JUS K.G3.366 | SAP: 40640 Standard:JUS K.G3.366 Dimenzija:MK5 Namena:ZA STRUG Oznaka:P-019 |
| 4-8 | 35201291 | Okretni šiljak P-019 MK5 JUS K.G3.366 | SAP: 40640 Standard:JUS K.G3.366 Dimenzija:MK5 Namena:ZA STRUG Oznaka:P-019 |
| 4-9 | 35202509 | Kratki trn P120 50x27x25 DIN6361 | SAP:41289 Standard:DIN 6361 Kvalitet:Alatni čelik Materijal:ČELIK Dimenzija:50X27X25 Namena:GLODANJE Tip:P120 Oznaka:P120 50X27X25 Napomena:TRN ZA FRESKOP POLJE PRIMENE:ZA GLODANJE |
| 4-10 | 36252153 | REDUCIR CAURA MK4/4 DIN 2187 | SAP:47415 Standard:DIN 2187 Namena:BUŠENJE Tip:MK4/4-DUGA Tip"A" |
| 4-11 | 36252591 | REDUCIR CAURA MK5/4 DIN 2187 | SAP:47474 Standard:DIN 2187 Namena:BUŠENJE Tip:MK5/4-DUGA Tip"A" |
| 4-12 | 36252807 | Reducir čaura MK 4/3 DIN2187 | SAP:47521 Standard:DIN 2187 Namena:BUŠENJE Tip:MK4/3-DUGA Tip"A" |
| 4-13 | 36253664 | Stezna čaura #8-32 P.007 DIN6499 | SAP: 47555 Standard:DIN6499 Dimenzija:Ø8-32 Oznaka:P.007 |
| 4-14 | 35200150 | Okretni šiljak 3-90step. P021 JUS.G3.366 | SAP: 29362 Naziv:Okretni šiljak 3-90step. Oznaka:P021 Standard:JUS.G3.366 |
| 4-15 | 35200545 | Adapter za steznu glavu 1/2"X20 UNF | SAP:33770 Kataloški broj:ID.NO.4932-367166 Dimenzija:½"X20 UNF Namena:ZA STEZNU GLAVU SA SIGURN.ZAVR Napomena:KORISTI SE ZA SDS-PLUS |
| 4-16 | 81800056 | Vrtložni prsten 200A OMNICUT 4000-prohro | SAP: 34724 Kataloški broj:220353Namena:OMNICUT 4000 |
| 4-17 | 33007830 | Nož za čeonu obradu NUH 16 | SAP: 41341 Kataloški broj:5.254.879 Namena:ZA ČEONU OBRADU MATERIJAL:Brzorezni čelik Tip:ČEONI OKRETAČ Oznaka:NUH 16 |
| 4-18 | 33007831 | Nož za čeonu obradu NUH 25 | SAP: 41342 Kataloški broj:5.254.880 Namena:ZA ČEONU OBRADU MATERIJAL:Brzorezni čelik Tip:ČEONI OKRETAČ Oznaka:NUH 25 |
| 4-19 | 33007832 | Nož za čeonu obradu NUH 40 | SAP: 41343 Namena:ZA ČEONU OBRADU MATERIJAL:Brzorezni čelik Tip:ČEONI OKRETAČ Oznaka:NUH 40 |
| 4-20 | 33008559 | Nožić čeonog okretača za NUH 16 | SAP: 42054 MATERIJAL:Brzorezni čelik Namena:ČEONI OKRETAČ Oznaka:NUH 16 |
| 4-21 | 33008560 | Nožić čeonog okretača za NUH 25 | SAP: 42055 MATERIJAL:Brzorezni čelik Namena:ČEONI OKRETAČ Oznaka:NUH 25 |
| 4-22 | 33008561 | Nožić čeonog okretača za NUH 40 | SAP: 42056 MATERIJAL:Brzorezni čelik Namena:ČEONI OKRETAČ Oznaka:NUH 40 |
| 4-23 | 35201452 | Stezna bušačka glava 160/16 DIN238 | SAP: 42262 Standard:DIN 238Kataloški broj:341250Dimenzija:160/16Tip:SAMOZATEZNA |
| 4-24 | 36252005 | Čaura reducir MK 2/1 DIN2186 | SAP:47404 Standard:DIN 2185 Namena:BUŠENJE I GLODANJE Tip:MK2/1 |
| 4-25 | 36252013 | Reducir čaura MK 3/1 DIN2185 | SAP:47405 Standard:DIN 2185 Namena:BUŠENJE I GLODANJE Tip:MK3/1 |
| 4-26 | 35201290 | Okretni šiljak P-019 MK4 JUSK.G3.366 | SAP: 40639 Standard:JUS K.G3.366Dimenzija:MK4Namena:ZA STRUGOznaka:P-019 |
| 4-27 | 35252732 | Redukciona čaura ISO 60/50 | SAP: 47486 Tip:REDUKCIONA Materijal:Visokolegirani alatni čelikOznaka:ISO 60/50 |
| 4-28 | 36252021 | Reducir čaura MK 3/2 DIN2185 | SAP: 47406 Standard:DIN 2185 Materijal:Visokolegirani alatni čelikNamena:BUŠENJE I GLODANJETip:MK3/2 |
| 4-29 | 35201155 | Držač alata DIN2080 30SEM27 | SAP:39160 Standard:DIN2080 Oznaka:30SEM27X32 Pomoćni pribor za bušenje i glodanje. |
| 4-30 | 35202507 | Kratki trn P120 50x32x25 DIN6361 | SAP:41287 Standard:DIN 6361 Kvalitet:HSS Materijal:ČELIK Dimenzija:50X32X25 Namena:GLODANJE Tip:P120 Oznaka:P120 50X32X25 Napomena:TRN ZA FRESKOP POLJE PRIMENE:ZA GLODANJE |
| 4-31 | 36255313 | TRN P-118 40X16X25X30 FI 16 | SAP:47661 Standard:DIN 6360 Kvalitet:HSS Materijal:ČELIK Dimenzija:40X16X25X30 Namena:GLODALICU Tip:P118 POLJE PRIMENE:ZA GLODANJE |
| 4-32 | 36256384 | Trn P120 40x22x40x24 DIN6361 | SAP:53425 Standard:DIN 6361 Kvalitet:HSS Materijal:ČELIK Dimenzija:40X22X40X24 Tip:P120 Oznaka:P120 POLJE PRIMENE:ZA GLODANJE |
| 4-33 | 36256576 | Trn P120 40x22x40x19 DIN6361 | SAP:53424 Standard:DIN 6361 Kvalitet:HSS Materijal:ČELIK Dimenzija:40X22X40X19 Namena:GLODALICU Tip:P120 Oznaka:P120 POLJE PRIMENE:ZA GLODANJE |
| 4-34 | 36254977 | Okretni šiljak P.017 MK-4 DIN 807 | SAP: 47640 Standard:DIN 807Dimenzija:MK-4Tip:SA NAVRTKOM-VRH OD TMOznaka:P.017 |
| 4-35 | 35203704 | Glodačka glava Ø200 RG 65-2 | SAP: 58619 Dimenzija:Ø200Namena:ZA GLODALICEOznaka:RG 65-2 |
| 4-36 | 35206937 | Glodačka glava S-MAX LG 65.2-200-10 | SAP: 68085 Namena:ZA GLODALICETip: Leva-L G 65.2Oznaka:LG 65.2-200-10Napomena:SA POZITIVNIM UGLOM REZANJA |
| 4-37 | 35206945 | Glodačka glava S-MAX G 31.2-20022-0 | SAP: 68086 Namena:SETOVI GLODALA ZA BOČNO GLODANJETip: G 31.2Oznaka:G 31.2-20022-0Napomena:SA POZITIVNIM UGLOM REZANJA:ZA IZMENJ.PLOČICE 11MM-16MM |

**Партија 5 Урезнице ,нарезнице и окретачи**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ред. Бр.** | **Шифра наручиоца (ЕРЦ)** | **Назив и опис добара** | **Техничке карактеристике захтеваног или одговарајућег добра** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| 5-1 | 33001324 | Nareznica M8 HSS EN22568 DIN223 | SAP: 28978 STANDARD: EN22568 DIN223 Materijal: HSS DIMENZIJA: M8 |
| 5-2 | 33001324 | Nareznica M8 HSS EN22568 DIN223 | SAP: 28978 STANDARD: EN22568 DIN223 Materijal: HSS DIMENZIJA: M8 |
| 5-3 | 33001324 | Nareznica M8 HSS EN22568 DIN223 | SAP: 28978 STANDARD: EN22568 DIN223 Materijal: HSS DIMENZIJA: M8 |
| 5-4 | 33001324 | Nareznica M8 HSS EN22568 DIN223 | SAP: 28978 STANDARD: EN22568 DIN223 Materijal: HSS DIMENZIJA: M8 |
| 5-5 | 33001324 | Nareznica M8 HSS EN22568 DIN223 | SAP: 28978 STANDARD: EN22568 DIN223 Materijal: HSS DIMENZIJA: M8 |
| 5-6 | 33001325 | Ureznica M4 HSS DIN352gar 3/1 | SAP: 28979 Standard:DIN 352 Materijal:HSS Dimenzija:M4 Namena:UREZIVANJE |
| 5-7 | 33001326 | Ureznica M5 HSS DIN352 gar 3/1 | SAP: 28980 STANDARD: DIN 352 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: M5 NAMENA: UREZIVANJE |
| 5-8 | 33001326 | Ureznica M5 HSS DIN352 gar 3/1 | SAP: 28980 STANDARD: DIN 352 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: M5 NAMENA: UREZIVANJE |
| 5-9 | 33001326 | Ureznica M5 HSS DIN352 gar 3/1 | SAP: 28980 STANDARD: DIN 352 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: M5 NAMENA: UREZIVANJE |
| 5-10 | 33001327 | Ureznica M6 HSS DIN352 gar 3/1 | SAP: 28981 STANDARD: DIN 352 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: M6 NAMENA: UREZIVANJE |
| 5-11 | 33001327 | Ureznica M6 HSS DIN352 gar 3/1 | SAP: 28981 STANDARD: DIN 352 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: M6 NAMENA: UREZIVANJE |
| 5-12 | 33001327 | Ureznica M6 HSS DIN352 gar 3/1 | SAP: 28981 STANDARD: DIN 352 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: M6 NAMENA: UREZIVANJE |
| 5- 13 | 33001327 | Ureznica M6 HSS DIN352 gar 3/1 | SAP: 28981 STANDARD: DIN 352 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: M6 NAMENA: UREZIVANJE |
| 5-14 | 33001328 | Ureznica M8 HSS DIN352 gar 3/1 | SAP: 28982 STANDARD: DIN 352 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: M8 NAMENA: UREZIVANJE |
| 5-15 | 33001328 | Ureznica M8 HSS DIN352 gar 3/1 | SAP: 28982 STANDARD: DIN 352 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: M8 NAMENA: UREZIVANJE |
| 5-16 | 33001328 | Ureznica M8 HSS DIN352 gar 3/1 | SAP: 28982 STANDARD: DIN 352 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: M8 NAMENA: UREZIVANJE |
| 5-17 | 33001328 | Ureznica M8 HSS DIN352 gar 3/1 | SAP: 28982 STANDARD: DIN 352 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: M8 NAMENA: UREZIVANJE |
| 5-18 | 33001329 | Ureznica M10 DIN352 HSS garnitura 3/1 | SAP: 28983 STANDARD: DIN 352 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: M10 NAMENA: UREZIVANJE TIP: GARNITURA 3/1 |
| 5-19 | 33001329 | Ureznica M10 DIN352 HSS garnitura 3/1 | SAP: 28983 STANDARD: DIN 352 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: M10 NAMENA: UREZIVANJE TIP: GARNITURA 3/1 |
| 5-20 | 33001329 | Ureznica M10 DIN352 HSS garnitura 3/1 | SAP: 28983 STANDARD: DIN 352 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: M10 NAMENA: UREZIVANJE TIP: GARNITURA 3/1 |
| 5-21 | 33001329 | Ureznica M10 DIN352 HSS garnitura 3/1 | SAP: 28983 STANDARD: DIN 352 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: M10 NAMENA: UREZIVANJE TIP: GARNITURA 3/1 |
| 5-22 | 33001329 | Ureznica M10 DIN352 HSS garnitura 3/1 | SAP: 28983 STANDARD: DIN 352 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: M10 NAMENA: UREZIVANJE TIP: GARNITURA 3/1 |
| 5-23 | 33006713 | Ureznica mašinska M8X1 HSS DIN374 | SAP: 39162 STANDARD: DIN 374 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: M8 NAMENA: UREZIVANJE NAVOJA; TIP C; |
| 5-24 | 33006713 | Ureznica mašinska M8X1 HSS DIN374 | SAP: 39162 STANDARD: DIN 374 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: M8 NAMENA: UREZIVANJE NAVOJA; TIP C; |
| 5-25 | 33012071 | Ureznica M3 HSS DIN352 gar 3/1 | SAP: 51069 Standard:DIN 352 Materijal:HSS Dimenzija:M3 Namena:UREZIVANJE |
| 5-26 | 33012072 | Nareznica M3 HSS EN22568 DIN223 | SAP:51070 Standard:EN22568 DIN223 Dimenzija:M3 Materijal: HSS |
| 5-27 | 33012073 | Nareznica M4 HSS EN22568 DIN223 | SAP:51141 Standard:EN22568 DIN223 Dimenzija:M4 Materijal: HSS |
| 5-28 | 33012074 | Nareznica M5 HSS EN22568 DIN223 | SAP: 51142 STANDARD: EN22568 DIN223 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: M5 NAMENA: NAREZIVANJE |
| 5-29 | 33012074 | Nareznica M5 HSS EN22568 DIN223 | SAP: 51142 STANDARD: EN22568 DIN223 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: M5 NAMENA: NAREZIVANJE |
| 5-30 | 33012075 | Nareznica M6 HSS EN22568 DIN223 | SAP: 51143 STANDARD: EN22568 DIN223 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: M6 NAMENA: NAREZIVANJE |
| 5-31 | 33012075 | Nareznica M6 HSS EN22568 DIN223 | SAP: 51143 STANDARD: EN22568 DIN223 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: M6 NAMENA: NAREZIVANJE |
| 5-32 | 33012075 | Nareznica M6 HSS EN22568 DIN223 | SAP: 51143 STANDARD: EN22568 DIN223 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: M6 NAMENA: NAREZIVANJE |
| 5-33 | 35200040 | Nareznica M10 HSS EN22568 DIN223 | SAP: 26439 STANDARD: EN 22568 DIN 223 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: M10 NAMENA: NAREZIVANJE |
| 5-34 | 35200040 | Nareznica M10 HSS EN22568 DIN223 | SAP: 26439 STANDARD: EN 22568 DIN 223 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: M10 NAMENA: NAREZIVANJE |
| 5-35 | 35200040 | Nareznica M10 HSS EN22568 DIN223 | SAP: 26439 STANDARD: EN 22568 DIN 223 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: M10 NAMENA: NAREZIVANJE |
| 5-36 | 35200040 | Nareznica M10 HSS EN22568 DIN223 | SAP: 26439 STANDARD: EN 22568 DIN 223 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: M10 NAMENA: NAREZIVANJE |
| 5-37 | 35200042 | Nareznica M16 HSS EN22568 DIN223 | SAP: 26441 Standard:EN 22568 DIN 223 Materijal:HSS Dimenzija:M16 Namena: NAREZIVANJE |
| 5-38 | 35200042 | Nareznica M16 HSS EN22568 DIN223 | SAP: 26441 Standard:EN 22568 DIN 223 Materijal:HSS Dimenzija:M16 Namena: NAREZIVANJE |
| 5-39 | 35200042 | Nareznica M16 HSS EN22568 DIN223 | SAP: 26441 Standard:EN 22568 DIN 223 Materijal:HSS Dimenzija:M16 Namena: NAREZIVANJE |
| 5-40 | 35200042 | Nareznica M16 HSS EN22568 DIN223 | SAP: 26441 Standard:EN 22568 DIN 223 Materijal:HSS Dimenzija:M16 Namena: NAREZIVANJE |
| 5-41 | 35200044 | Nareznica M20 HSS EN22568 DIN223 | SAP: 26441 STANDARD: EN 22568 DIN 223 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: M16 NAMENA: NAREZIVANJE |
| 5-42 | 35200044 | Nareznica M20 HSS EN22568 DIN223 | SAP: 26441 STANDARD: EN 22568 DIN 223 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: M16 NAMENA: NAREZIVANJE |
| 5-43 | 35200046 | Nareznica M24 HSS EN22568 DIN223 | SAP: 26445 STANDARD: EN 22568 DIN 223 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: M24 NAMENA: NAREZIVANJE |
| 5-44 | 35200046 | Nareznica M24 HSS EN22568 DIN223 | SAP: 26445 STANDARD: EN 22568 DIN 223 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: M24 NAMENA: NAREZIVANJE |
| 5-45 | 35200050 | Nareznica M14x1,5 HSS EN22568 DIN223 | SAP: 26449 STANDARD: EN 22568 DIN 223 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: M14X1,5 NAMENA: NAREZIVANJE |
| 5-46 | 35200050 | Nareznica M14x1,5 HSS EN22568 DIN223 | SAP: 26449 STANDARD: EN 22568 DIN 223 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: M14X1,5 NAMENA: NAREZIVANJE |
| 5-47 | 35200053 | Nareznica M16x1,5 HSS EN22568 DIN223 | SAP: 26457 STANDARD: EN 22568 DIN 223 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: M16X1,5 NAMENA: NAREZIVANJE |
| 5-48 | 35200053 | Nareznica M16x1,5 HSS EN22568 DIN223 | SAP: 26457 STANDARD: EN 22568 DIN 223 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: M16X1,5 NAMENA: NAREZIVANJE |
| 5-49 | 35200056 | Nareznica M22x1,5 HSS EN22568 DIN223 | SAP: 26461 STANDARD: EN 22568 DIN 223 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: M22X1,5 NAMENA: NAREZIVANJE |
| 5-50 | 35200065 | Ureznica M12 HSS DIN352 gar 3/1 | SAP: 26470 STANDARD: DIN 352 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: M12 NAMENA: UREZIVANJE |
| 5-51 | 35200065 | Ureznica M12 HSS DIN352 gar 3/1 | SAP: 26470 STANDARD: DIN 352 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: M12 NAMENA: UREZIVANJE |
| 5-52 | 35200065 | Ureznica M12 HSS DIN352 gar 3/1 | SAP: 26470 STANDARD: DIN 352 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: M12 NAMENA: UREZIVANJE |
| 5-53 | 35200065 | Ureznica M12 HSS DIN352 gar 3/1 | SAP: 26470 STANDARD: DIN 352 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: M12 NAMENA: UREZIVANJE |
| 5-54 | 35200067 | Ureznica M16x2 HSS DIN376 | SAP: 26472 STANDARD: DIN 376 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: M16 NAMENA: UREZIVANJE;TIP C; |
| 5-55 | 35200067 | Ureznica M16x2 HSS DIN376 | SAP: 26472 STANDARD: DIN 376 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: M16 NAMENA: UREZIVANJE;TIP C; |
| 5-56 | 35200069 | Ureznica M20 HSS DIN352 gar 3/1 | SAP: 26474 STANDARD: DIN 352 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: M20 NAMENA: UREZIVANJE |
| 5-57 | 35200069 | Ureznica M20 HSS DIN352 gar 3/1 | SAP: 26474 STANDARD: DIN 352 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: M20 NAMENA: UREZIVANJE |
| 5-58 | 35200069 | Ureznica M20 HSS DIN352 gar 3/1 | SAP: 26474 STANDARD: DIN 352 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: M20 NAMENA: UREZIVANJE |
| 5-59 | 35200071 | Ureznica M24 HSS DIN352 gar 3/1 | SAP: 26476 STANDARD: DIN 352 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: M24 NAMENA: UREZIVANJE |
| 5-60 | 35200071 | Ureznica M24 HSS DIN352 gar 3/1 | SAP: 26476 STANDARD: DIN 352 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: M24 NAMENA: UREZIVANJE |
| 5-61 | 35200072 | Ureznica M8x1 HSS DIN2181 gar 2/1 | SAP: 26477 STANDARD: DIN 2181 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: M8X1 NAMENA: UREZIVANJE |
| 5-62 | 35200074 | Ureznica M10x1 HSS DIN2181 gar 2/1 | SAP: 26512 STANDARD: DIN 2181 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: M10X1 NAMENA: UREZIVANJE |
| 5-63 | 35200076 | Ureznica M14x1,5 HSS DIN2181 gar 2/1 | SAP: 26514 STANDARD: DIN 2181 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: M14X1,5 NAMENA: UREZIVANJE |
| 5-64 | 35200076 | Ureznica M14x1,5 HSS DIN2181 gar 2/1 | SAP: 26514 STANDARD: DIN 2181 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: M14X1,5 NAMENA: UREZIVANJE |
| 5-65 | 35200077 | Ureznica M16x1,5 HSS DIN2181 gar 2/1 | SAP: 26515 STANDARD: DIN 2181 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: M16X1,5 NAMENA: UREZIVANJE |
| 5-66 | 35200079 | Ureznica M20x1,5 HSS DIN2181 gar 2/1 | SAP: 26517 STANDARD: DIN 2181 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: M20X1,5 NAMENA: UREZIVANJE |
| 5-67 | 35200080 | Ureznica M22x1,5 HSS DIN2181 gar 2/1 | SAP: 26518 STANDARD: DIN 2181 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: M22X1,5 NAMENA: UREZIVANJE |
| 5-68 | 35200081 | Ureznica M24x1,5 HSS DIN2181 gar 2/1 | SAP: 26519 STANDARD: DIN 2181 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: M24X1,5 NAMENA: UREZIVANJE |
| 5-69 | 35200111 | Nareznica M12 HSS EN22568 DIN223 | SAP: 28176 STANDARD: EN 22568 DIN 223 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: M12 NAMENA: NAREZIVANJE |
| 5-70 | 35200111 | Nareznica M12 HSS EN22568 DIN223 | SAP: 28176 STANDARD: EN 22568 DIN 223 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: M12 NAMENA: NAREZIVANJE |
| 5-71 | 35200111 | Nareznica M12 HSS EN22568 DIN223 | SAP: 28176 STANDARD: EN 22568 DIN 223 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: M12 NAMENA: NAREZIVANJE |
| 5-72 | 35200125 | Ureznica G1/4" DIN 5157 garnitura 2/1 | SAP:28287 Standard:DIN 5157 Dimenzija:G1/4" NAMENA: UREZIVANJE MATERIJAL: HSS |
| 5-73 | 35200125 | Ureznica G1/4" DIN 5157 garnitura 2/1 | SAP:28287 Standard:DIN 5157 Dimenzija:G1/4" NAMENA: UREZIVANJE MATERIJAL: HSS |
| 5-74 | 35200125 | Ureznica G1/4" DIN 5157 garnitura 2/1 | SAP:28287 Standard:DIN 5157 Dimenzija:G1/4" NAMENA: UREZIVANJE MATERIJAL: HSS |
| 5-75 | 35200199 | Ureznica M42 HSS DIN352 gar 3/1 | SAP: 30936 STANDARD: DIN 352 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: M42 NAMENA: UREZIVANJE TIP: GARNITURA 3/1 |
| 5-76 | 35200201 | Okretač nareznice 45x18 , DIN 225 | SAP: 30938 DIMENZIJA: 45X18 STANDARD:DIN 225 NAMENA: NAREZIVANJE TIP: OKRETAČ |
| 5-77 | 35200201 | Okretač nareznice 45x18 , DIN 225 | SAP: 30938 DIMENZIJA: 45X18 STANDARD:DIN 225 NAMENA: NAREZIVANJE TIP: OKRETAČ |
| 5-78 | 35201156 | Ureznica mašinska M12x 1,25HSS DIN374 | SAP:39161 Standard:DIN 374 Kvalitet:HSS Dimenzija:M12 Namena:UREZIVANJE NAVOJA;TIP C; |
| 5-79 | 35201302 | Nareznica G 1/2" | SAP: 40662 Standard:DIN 5158Materijal:HSSDimenzija:G 1/2"Namena:NAREZIVANJE CEVNI NAVOJ |
| 5-80 | 35201303 | Nareznica G 1/4" DIN 5158 | SAP:40663 Standard:DIN 5158 Materijal:HSS Dimenzija:G 1/4" Namena:NAREZIVANJE CEVNI NAVOJ |
| 5-81 | 35201303 | Nareznica G 1/4" DIN 5158 | SAP:40663 Standard:DIN 5158 Materijal:HSS Dimenzija:G 1/4" Namena:NAREZIVANJE CEVNI NAVOJ |
| 5-82 | 35201304 | Nareznica G 3/4" DIN 5158 | SAP:40664 Standard:DIN 5158 Materijal:HSS Dimenzija:G 3/4" Namena:NAREZIVANJE CEVNI NAVOJ |
| 5-83 | 35201304 | Nareznica G 3/4" DIN 5158 | SAP:40664 Standard:DIN 5158 Materijal:HSS Dimenzija:G 3/4" Namena:NAREZIVANJE CEVNI NAVOJ |
| 5-84 | 35201302 | Nareznica G 3/8" | SAP: 40665 Standard:DIN 5158Materijal:HSSDimenzija:G 3/8"Namena:NAREZIVANJE CEVNI NAVOJ |
| 5-85 | 36131092 | Nareznica W5/8" DIN223 | SAP: 43055 Standard:DIN 223Dimenzija:W5/8"Namena:NAREZIVANJE NAVOJA |
| 5-86 | 35201307 | Nareznica G 1/8" | SAP: 40667 Standard:DIN 5158Materijal:HSSDimenzija:G 1/8"Namena:NAREZIVANJE CEVNI NAVOJ |
| 5-87 | 35201310 | Nareznica M10 leva HSS DIN223 | SAP: 40672 Standard:DIN 223Materijal:HSSDimenzija:M10Namena:NAREZIVANJETip:LEVI NAVOJ |
| 5-88 | 35201402 | Ureznica M16 HSS DIN352 gar.3/1 | SAP: 41622 STANDARD: DIN 352 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: M16 NAMENA: UREZIVANJE |
| 5-89 | 35201402 | Ureznica M16 HSS DIN352 gar.3/1 | SAP: 41622 STANDARD: DIN 352 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: M16 NAMENA: UREZIVANJE |
| 5-90 | 35201501 | Ureznica M10x1 mašinska DIN374 | SAP: 39163 STANDARD: DIN 374 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: M10 NAMENA: UREZIVANJE NAVOJA;TIP C; |
| 5-91 | 35201504 | Ureznica G3/8" DIN5157 gar.2/1 | SAP: 43002 STANDARD: DIN 5157 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: G3/8" NAMENA: UREZIVANJE NAVOJA TIP: RUČNA NAPOMENA: GARNITURA 2/1 |
| 5-92 | 35201504 | Ureznica G3/8" DIN5157 gar.2/1 | SAP: 43002 STANDARD: DIN 5157 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: G3/8" NAMENA: UREZIVANJE NAVOJA TIP: RUČNA NAPOMENA: GARNITURA 2/1 |
| 5-93 | 35202523 | Razvrtač mašinski fi 31 H7 R-132 DIN208 | SAP:41307 Standard:DIN 208 Kvalitet:HSS Dimenzija:Ø31 Namena:RAZVRTANJE OTVORA Tip:MAŠINSKI Oznaka:R-132 Ø31 H7 POLJE PRIMENE:ZA SVE VRSTE ČELIKA |
| 5-94 | 35204374 | Nareznica za metalne cevi 1/4"-1 sa klupnama; | SAP:59691 Nareznica za metalne cevi 1/4"-1" sa klupnama; MATERIJAL: HSS Namena:NAREZIVANJE METALNIH CEVI |
| 5-95 | 35204723 | Ureznice set 7/1 M3 - M10 | SAP:60674 Dimenzija:M10:M8:M6:M5 :M4:M3:NASTAVAK Namena:ZA UREZIVANJE NAVOJA POLJE PRIMENE:M3-M10 |
| 5-96 | 36120277 | Ureznice M27 DIN352 garnitura | SAP: 42672 STANDARD: DIN 352 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: M27 NAMENA: UREZIVANJE |
| 5-97 | 36120277 | Ureznice M27 DIN352 garnitura | SAP: 42672 STANDARD: DIN 352 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: M27 NAMENA: UREZIVANJE |
| 5-98 | 36120301 | Set ureznika ručni M30 DIN352 | SAP: 42673 STANDARD: DIN 352 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: M30 GARNITURA 3/1 NAMENA: UREZIVANJE |
| 5-99 | 36120301 | Set ureznika ručni M30 DIN352 | SAP: 42673 STANDARD: DIN 352 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: M30 GARNITURA 3/1 NAMENA: UREZIVANJE |
| 5-100 | 36120368 | Ureznice M36 u garnituri DIN352 | SAP: 42675 STANDARD: DIN 352 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: M36 GARNITURA 3/1 NAMENA: UREZIVANJE |
| 5-101 | 36120392 | Set ureznika ručni M10 DIN352 | SAP: 28983 STANDARD: DIN 352 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: M10 GARNITURA 3/1 NAMENA: UREZIVANJE |
| 5-102 | 36120533 | Ureznica M12x1,25 DIN2181 gar.2/1 | SAP: 42880 STANDARD: DIN 2181 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: M12X1,25 NAMENA:UREZIVANJE |
| 5-103 | 36120574 | Ureznica M18x1 DIN2181 gar.2/1 | SAP:42891 Standard:DIN 2181 Dimenzija:M18X1 Namena:UREZIVANJE MATERIJAL: HSS |
| 5-104 | 36120764 | Ureznica M30x1,5 DIN2181 gar.2/1 | SAP:42906 Standard:DIN 2181 Dimenzija:M30X1,5 Namena:UREZIVANJE MATERIJAL: HSS |
| 5-105 | 36120764 | Ureznica M30x1,5 DIN2181 gar.2/1 | SAP:42906 Standard:DIN 2181 Dimenzija:M30X1,5 Namena:UREZIVANJE MATERIJAL: HSS |
| 5-106 | 36121002 | Ureznica W1" DIN351 gar.3/1 | SAP:42680 Standard:DIN 351 Dimenzija:W1" Namena:UREZIVANJE MATERIJAL: HSS |
| 5-107 | 36121002 | Ureznica W1" DIN351 gar.3/1 | SAP:42680 Standard:DIN 351 Dimenzija:W1" Namena:UREZIVANJE MATERIJAL: HSS |
| 5-108 | 36121085 | Ureznica W7/8" DIN351 gar.3/1 | SAP:42688 Standard:DIN 351 Dimenzija:W7/8" Namena:UREZIVANJE MATERIJAL: HSS |
| 5-109 | 36121135 | Ureznica G1/2" DIN5157 gar.2/1 | SAP:42851 Standard:DIN 5157 Dimenzija:G1/2" Namena:UREZIVANJE MATERIJAL: HSS |
| 5-110 | 36121135 | Ureznica G1/2" DIN5157 gar.2/1 | SAP:42851 Standard:DIN 5157 Dimenzija:G1/2" Namena:UREZIVANJE MATERIJAL: HSS |
| 5-111 | 36121143 | Ureznica G5/8" DIN5157 gar.2/1 | SAP:42852 Standard:DIN 5157 Dimenzija:G5/8" Namena:UREZIVANJE MATERIJAL: HSS |
| 5-112 | 36121200 | Ureznica G3/4" DIN5157 gar.2/1 | SAP:42853 Standard:DIN 5157 MATERIJAL: HSS Dimenzija:G3/4" Namena:UREZIVANJE |
| 5-113 | 36121200 | Ureznica G3/4" DIN5157 gar.2/1 | SAP:42853 Standard:DIN 5157 MATERIJAL: HSS Dimenzija:G3/4" Namena:UREZIVANJE |
| 5-114 | 36121234 | Ureznica G1 1/2' DIN5157 gar.2/1 | SAP: 42856 STANDARD: DIN 5157 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: G1 1/2" NAMENA: UREZIVANJE |
| 5-115 | 36121234 | Ureznica G1 1/2' DIN5157 gar.2/1 | SAP: 42856 STANDARD: DIN 5157 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: G1 1/2" NAMENA: UREZIVANJE |
| 5-116 | 36121366 | Ureznica G1 1/8' DIN5157 gar.2/1 | SAP: 42857 STANDARD: DIN 5157 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: G1 1/8" NAMENA: UREZIVANJE |
| 5-117 | 36121572 | Ureznica M16x1,25 DIN2181 gar.2/1 | SAP: 42875 STANDARD: DIN 2181 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: M16X1,25 NAMENA: UREZIVANJE |
| 5-118 | 36121580 | Ureznica M18x1,25 DIN2181 gar.2/1 | SAP: 49292 STANDARD: DIN 2181 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: M18X1,25 NAMENA: UREZIVANJE TIP: RUČNI UREZNICI DVOSTEPENI |
| 5-119 | 36122273 | Ureznica G1/4" DIN 5157 garnitura 2/1 | SAP:28287 Standard:DIN 5157 Dimenzija:G1/4" NAMENA: UREZIVANJE MATERIJAL: HSS |
| 5-120 | 36122505 | Ureznica M10x1HSSDin374; | SAP:42994 Standard:DIN 374 Dimenzija:M10X1 Namena:UREZIVANJE Tip:MAŠINSKA;TIP C; |
| 5-121 | 36124097 | Ureznica M16x1,5HSS DIN374 | SAP: 42754 STANDARD: DIN 374 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: M16X1,5 NAMENA: UREZIVANJE TIP: MAŠINSKA;TIP C; |
| 5-122 | 36124154 | Ureznica M30 mašinska DIN376 | SAP: 42801 STANDARD: DIN 376 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: M30 NAMENA: UREZIVANJE TIP: MAŠINSKA:TIP C; |
| 5-123 | 36124170 | Ureznica M24x2 mašinska DIN374 | SAP: 42760 Standard:DIN 374 Dimenzija:M24X2 Namena:UREZIVANJE Tip:MAŠINSKA;TIP C; |
| 5-124 | 36124246 | Ureznica M14x1,5 mašinska DIN374 | SAP: 42762 Standard:DIN 374 Dimenzija:M14X1,5 Namena:UREZIVANJE Tip:MAŠINSKA; TIP C; |
| 5-125 | 36124279 | Ureznica mašinska spiralna M12 DIN376 | SAP: 42798 STANDARD: DIN 376 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: M12 NAMENA: UREZIVANJE TIP: MAŠINSKA ;TIP C; |
| 5-126 | 36124279 | Ureznica mašinska spiralna M12 DIN376 | SAP: 42798 STANDARD: DIN 376 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: M12 NAMENA: UREZIVANJE TIP: MAŠINSKA ;TIP C; |
| 5-127 | 36124287 | Ureznica M14 mašinska DIN376 | SAP: 42799 Standard:DIN 376 MATERIJAL: HSS Dimenzija:M14 Namena:UREZIVANJE Tip:MAŠINSKA;TIP C; |
| 5-128 | 36124303 | Ureznica M18 mašinska DIN376 | SAP:42800 Standard:DIN 376 Dimenzija:M18 Namena:UREZIVANJE Tip:MAŠINSKA;TIP C; |
| 5-129 | 36124311 | Ureznica M20 mašinska DIN376 | SAP:42821 Standard:DIN 376 Dimenzija:M20 Namena:UREZIVANJE Tip:MAŠINSKA;TIP C; |
| 5-130 | 36124311 | Ureznica M20 mašinska DIN376 | SAP:42821 Standard:DIN 376 Dimenzija:M20 Namena:UREZIVANJE Tip:MAŠINSKA;TIP C; |
| 5-131 | 36124345 | Ureznica M27 mašinska DIN376 | SAP: 42823 STANDARD: DIN 376 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: M27 NAMENA: UREZIVANJE TIP: MAŠINSKA;TIP C; |
| 5-132 | 36130268 | Nareznica M26 DIN223 | SAP: 42935 STANDARD: DIN 223 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: M26 NAMENA: NAREZIVANJE |
| 5-133 | 36130276 | Nareznica M27 DIN223 | SAP:42936 Standard:DIN 223 Dimenzija:M27 Namena:NAREZIVANJE |
| 5-134 | 36130276 | Nareznica M27 DIN223 | SAP:42936 Standard:DIN 223 Dimenzija:M27 Namena:NAREZIVANJE |
| 5-135 | 36130300 | Nareznica M30 DIN223 | SAP:42939 Standard:DIN 223 Dimenzija:M30 Namena:NAREZIVANJE |
| 5-136 | 36130300 | Nareznica M30 DIN223 | SAP:42939 Standard:DIN 223 Dimenzija:M30 Namena:NAREZIVANJE |
| 5-137 | 36130318 | Nareznica M36 DIN223 | SAP: 42940 STANDARD: DIN 223 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: M36 NAMENA: NAREZIVANJE |
| 5-138 | 36131522 | Nareznica R-1 1/4" DIN223 | SAP: 43149 STANDARD: DIN 223 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: G1 1/4" NAMENA: NAREZIVANJE |
| 5-139 | 36140051 | Okretač ureznika Nr-2M-4-12 DIN1814 | SAP:48285 Standard:DIN 1814 Namena: Za urezivanje navoja Oznaka:NR-2M-4-12 Polje primene: M4-M12 |
| 5-140 | 36140077 | Okretač ureznika No-6 DIN 1814 | SAP:14186 Standard:DIN 1814 Namena: Za urezivanje navoja Oznaka:No.6 Polje primene: M18-M42 |
| 5-141 | 36140259 | Okretač nareznice N°6 38x14 DIN225 | SAP:48290 Standard:DIN 225 Namena: Za narezivanje navoja Dimenzija:N°6 38X14 |
| 5-142 | 36140259 | Okretač nareznice N°6 38x14 DIN225 | SAP:48290 Standard:DIN 225 Namena: Za narezivanje navoja Dimenzija:N°6 38X14 |
| 5-143 | 36140275 | Okretač nareznice 55x22 MS-31012 | SAP: 49322 STANDARD:DIN 225 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: 55X22 |
| 5-144 | 36140275 | Okretač nareznice 55x22 MS-31012 | SAP: 49322 STANDARD:DIN 225 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: 55X22 |
| 5-145 | 36140390 | Okretač nareznice N°12 65x24 DIN225 | SAP: 49325 STANDARD: DIN 225 DIMENZIJA: N°12 65X24 Namena: Za narezivanje navoja |
| 5-146 | 36140390 | Okretač nareznice N°12 65x24 DIN225 | SAP: 49325 STANDARD: DIN 225 DIMENZIJA: N°12 65X24 Namena: Za narezivanje navoja |
| 5-147 | 35207273 | Ureznica M10x1,25 DIN2181 gar.2/1 leva | SAP: 68322 Standard: DIN2181 Dimenzija:M10X1,25Napomena:GAR.2/1 LEVA |

**Партија 6 Бургије, упуштачи, забушивачи, развртачи од брзорезног челика**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ред. Бр.** | **Шифра наручиоца (ЕРЦ)** | **Назив и опис добара** | **Техничке карактеристике захтеваног или одговарајућег добра** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| 6-1 | 17310806 | Burgija spiralna fi8 DIN 338 | SAP: 24604 Standard:DIN 338 Kvalitet:HSS Materijal:BRZOREZNI ČELIK-HSS Dimenzija:Ø8 Namena:BUŠENJE ČELIKA Tip:SPIRALNA SA VD DRŠKOM |
| 6-2 | 33001261 | Burgija D3 DIN338 HSS | SAP: 28878STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø3 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-3 | 33001261 | Burgija D3 DIN338 HSS | SAP: 28878STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø3 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-4 | 33001261 | Burgija D3 DIN338 HSS | SAP: 28878STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø3 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-5 | 33001261 | Burgija D3 DIN338 HSS | SAP: 28878STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø3 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-6 | 33001261 | Burgija D3 DIN338 HSS | SAP: 28878STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø3 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-7 | 33001261 | Burgija D3 DIN338 HSS | SAP: 28878STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø3 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-8 | 33001261 | Burgija D3 DIN338 HSS | SAP: 28878STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø3 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-9 | 33001261 | Burgija D3 DIN338 HSS | SAP: 28878STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø3 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-10 | 33001263 | Burgija D3,5 DIN338 HSS | SAP: 28879STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø3,5 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-11 | 33001263 | Burgija D3,5 DIN338 HSS | SAP: 28879STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø3,5 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-12 | 33001263 | Burgija D3,5 DIN338 HSS | SAP: 28879STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø3,5 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-13 | 33001263 | Burgija D3,5 DIN338 HSS | SAP: 28879STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø3,5 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-14 | 33001263 | Burgija D3,5 DIN338 HSS | SAP: 28879STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø3,5 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-15 | 33001265 | Burgija D4 DIN338 HSS | SAP: 28881STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø4 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-16 | 33001265 | Burgija D4 DIN338 HSS | SAP: 28881STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø4 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-17 | 33001265 | Burgija D4 DIN338 HSS | SAP: 28881STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø4 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-18 | 33001265 | Burgija D4 DIN338 HSS | SAP: 28881STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø4 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-19 | 33001265 | Burgija D4 DIN338 HSS | SAP: 28881STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø4 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-20 | 33001265 | Burgija D4 DIN338 HSS | SAP: 28881STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø4 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-21 | 33001265 | Burgija D4 DIN338 HSS | SAP: 28881STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø4 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-22 | 33001265 | Burgija D4 DIN338 HSS | SAP: 28881STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø4 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-23 | 33001265 | Burgija D4 DIN338 HSS | SAP: 28881STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø4 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-24 | 33001267 | Burgija D5 DIN338 HSS | SAP: 28883STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø5 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-25 | 33001267 | Burgija D5 DIN338 HSS | SAP: 28883STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø5 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-26 | 33001267 | Burgija D5 DIN338 HSS | SAP: 28883STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø5 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-27 | 33001267 | Burgija D5 DIN338 HSS | SAP: 28883STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø5 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-28 | 33001267 | Burgija D5 DIN338 HSS | SAP: 28883STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø5 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-29 | 33001267 | Burgija D5 DIN338 HSS | SAP: 28883STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø5 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-30 | 33001267 | Burgija D5 DIN338 HSS | SAP: 28883STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø5 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-31 | 33001267 | Burgija D5 DIN338 HSS | SAP: 28883STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø5 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-32 | 33001269 | Burgija fi 6 DIN338 HSS | SAP: 28885STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø6 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-33 | 33001269 | Burgija fi 6 DIN338 HSS | SAP: 28885STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø6 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-34 | 33001269 | Burgija fi 6 DIN338 HSS | SAP: 28885STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø6 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-35 | 33001269 | Burgija fi 6 DIN338 HSS | SAP: 28885STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø6 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-36 | 33001269 | Burgija fi 6 DIN338 HSS | SAP: 28885STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø6 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-37 | 33001269 | Burgija fi 6 DIN338 HSS | SAP: 28885STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø6 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-38 | 33001269 | Burgija fi 6 DIN338 HSS | SAP: 28885STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø6 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-39 | 33001271 | Burgija fi 6,5 DIN338 HSS | SAP: 28887STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø6,5 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-40 | 33001271 | Burgija fi 6,5 DIN338 HSS | SAP: 28887STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø6,5 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-41 | 33001271 | Burgija fi 6,5 DIN338 HSS | SAP: 28887STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø6,5 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-42 | 33001271 | Burgija fi 6,5 DIN338 HSS | SAP: 28887STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø6,5 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-43 | 33001271 | Burgija fi 6,5 DIN338 HSS | SAP: 28887STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø6,5 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-44 | 33001277 | Burgija fi 8,5 DIN338 HSS | SAP: 28892STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø8,5 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-45 | 33001277 | Burgija fi 8,5 DIN338 HSS | SAP: 28892STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø8,5 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-46 | 33001277 | Burgija fi 8,5 DIN338 HSS | SAP: 28892STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø8,5 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-47 | 33001277 | Burgija fi 8,5 DIN338 HSS |  |
| 6-48 | 33001277 | Burgija fi 8,5 DIN338 HSS | SAP: 28892STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø8,5 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-49 | 33001277 | Burgija fi 8,5 DIN338 HSS | SAP: 28892STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø8,5 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-50 | 33001278 | Burgija fi 9 DIN338 HSS | SAP: 28894STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø9 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-51 | 33001278 | Burgija fi 9 DIN338 HSS | SAP: 28894STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø9 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-52 | 33001278 | Burgija fi 9 DIN338 HSS | SAP: 28894STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø9 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-53 | 33001278 | Burgija fi 9 DIN338 HSS | SAP: 28894STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø9 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-54 | 33001278 | Burgija fi 9 DIN338 HSS | SAP: 28894STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø9 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-55 | 33001278 | Burgija fi 9 DIN338 HSS | SAP: 28894STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø9 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-56 | 33001278 | Burgija fi 9 DIN338 HSS | SAP: 28894STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø9 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-57 | 33001278 | Burgija fi 9 DIN338 HSS | SAP: 28894STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø9 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-58 | 33001322 | Burgija fi 9,5 DIN338 HSS | SAP:28976 STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø9,5 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-59 | 33001322 | Burgija fi 9,5 DIN338 HSS | SAP:28976 STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø9,5 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-60 | 33001323 | Burgija fi 10 DIN338 HSS | SAP: 28977STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø10 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-61 | 33001323 | Burgija fi 10 DIN338 HSS | SAP: 28977STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø10 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-62 | 33001323 | Burgija fi 10 DIN338 HSS | SAP: 28977STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø10 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-63 | 33001323 | Burgija fi 10 DIN338 HSS | SAP: 28977STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø10 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-64 | 33001323 | Burgija fi 10 DIN338 HSS | SAP: 28977STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø10 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-65 | 33001323 | Burgija fi 10 DIN338 HSS | SAP: 28977STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø10 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-66 | 33001323 | Burgija fi 10 DIN338 HSS | SAP: 28977STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø10 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-67 | 33001323 | Burgija fi 10 DIN338 HSS | SAP: 28977STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø10 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-68 | 33001330 | Zabušivač A 5,00 HSS | SAP: 28984 STANDARD: JUS K.D3.062 KVALITET: HSS DIMENZIJA: Ø5NAMENA: STRUGANJE TIP: ZABUŠIVAČ RAVAN OZNAKA: A 5 D POLJE\_PRIMENE: P-K-M |
| 6-69 | 17310806 | Burgija spiralna fi8 DIN 338 | SAP: 24604 Standard:DIN 338Kvalitet:HSSMaterijal:BRZOREZNI ČELIK-HSSDimenzija:Ø8Namena:BUŠENJE ČELIKATip:SPIRALNA SA VD DRŠKOM |
| 6-70 | 17310806 | Burgija spiralna fi8 DIN 338 | SAP: 24604 Standard:DIN 338Kvalitet:HSSMaterijal:BRZOREZNI ČELIK-HSSDimenzija:Ø8Namena:BUŠENJE ČELIKATip:SPIRALNA SA VD DRŠKOM |
| 6-71 | 17310806 | Burgija spiralna fi8 DIN 338 | SAP: 24604 Standard:DIN 338Kvalitet:HSSMaterijal:BRZOREZNI ČELIK-HSSDimenzija:Ø8Namena:BUŠENJE ČELIKATip:SPIRALNA SA VD DRŠKOM |
| 6-72 | 17310806 | Burgija spiralna fi8 DIN 338 | SAP: 24604 Standard:DIN 338Kvalitet:HSSMaterijal:BRZOREZNI ČELIK-HSSDimenzija:Ø8Namena:BUŠENJE ČELIKATip:SPIRALNA SA VD DRŠKOM |
| 6-73 | 17310806 | Burgija spiralna fi8 DIN 338 | SAP: 24604 Standard:DIN 338Kvalitet:HSSMaterijal:BRZOREZNI ČELIK-HSSDimenzija:Ø8Namena:BUŠENJE ČELIKATip:SPIRALNA SA VD DRŠKOM |
| 6-74 | 17310806 | Burgija spiralna fi8 DIN 338 | SAP: 24604 Standard:DIN 338Kvalitet:HSSMaterijal:BRZOREZNI ČELIK-HSSDimenzija:Ø8Namena:BUŠENJE ČELIKATip:SPIRALNA SA VD DRŠKOM |
| 6-75 | 33001442 | Burgija fi 3,2 DIN338 HSS | SAP: 29172STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø3,2 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-76 | 33001442 | Burgija fi 3,2 DIN338 HSS | SAP: 29172STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø3,2 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-77 | 33001442 | Burgija fi 3,2 DIN338 HSS | SAP: 29172STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø3,2 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-78 | 33001444 | Burgija fi 4,8 DIN338 HSS | SAP: 29173STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø4,8 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-79 | 33001444 | Burgija fi 4,8 DIN338 HSS | SAP: 29173STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø4,8 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-80 | 33001444 | Burgija fi 4,8 DIN338 HSS | SAP: 29173STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø4,8 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-81 | 33001446 | Burgija fi 5,6 DIN338 HSS | SAP: 29176 Standard:DIN 338Materijal:HSSDimenzija:Ø5,6Namena:BUŠENJE |
| 6-82 | 33001446 | Burgija fi 5,6 DIN338 HSS | SAP: 29176 Standard:DIN 338Materijal:HSSDimenzija:Ø5,6Namena:BUŠENJE |
| 6-83 | 33001504 | Burgija D4,5 DIN338 HSS | SAP: 29262STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø4,5 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-84 | 33001504 | Burgija D4,5 DIN338 HSS | SAP: 29262STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø4,5 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-85 | 33001504 | Burgija D4,5 DIN338 HSS | SAP: 29262STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø4,5 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-86 | 33001504 | Burgija D4,5 DIN338 HSS | SAP: 29262STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø4,5 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-87 | 33001504 | Burgija D4,5 DIN338 HSS | SAP: 29262STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø4,5 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-88 | 33001505 | Burgija fi 6,5 DIN338 HSS | SAP: 29265STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø6,5 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-89 | 33001505 | Burgija fi 6,5 DIN338 HSS | SAP: 29265STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø6,5 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-90 | 33001505 | Burgija fi 6,5 DIN338 HSS | SAP: 29265STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø6,5 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-91 | 33001506 | Burgija fi 7 DIN338 HSS | SAP: 29266STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø7 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-92 | 33001506 | Burgija fi 7 DIN338 HSS | SAP: 29266STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø7 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-93 | 33001506 | Burgija fi 7 DIN338 HSS | SAP: 29266STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø7 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-94 | 33001507 | Burgija fi 7,5 DIN338 HSS | SAP: 29268STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø7,5 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-95 | 33001920 | Zabušivač fi 4 HSS A4D | SAP: 29954STANDARD: JUS K.D3.062 KVALITET: HSS DIMENZIJA: Ø4 NAMENA: BUŠENJETIP: ZABUŠIVAČ RAVAN OZNAKA: A 4 D POLJE\_PRIMENE: P-K-M |
| 6-96 | 33001920 | Zabušivač fi 4 HSS A4D | SAP: 29954STANDARD: JUS K.D3.062 KVALITET: HSS DIMENZIJA: Ø4 NAMENA: BUŠENJETIP: ZABUŠIVAČ RAVAN OZNAKA: A 4 D POLJE\_PRIMENE: P-K-M |
| 6-97 | 33001920 | Zabušivač fi 4 HSS A4D | SAP: 29954STANDARD: JUS K.D3.062 KVALITET: HSS DIMENZIJA: Ø4 NAMENA: BUŠENJETIP: ZABUŠIVAČ RAVAN OZNAKA: A 4 D POLJE\_PRIMENE: P-K-M |
| 6-98 | 33005733 | Udarna burgija SDS-plus D6 | SAP: 37366 Dimenzija:Ø6X100MMNamena:BUŠENJETip:SDS-PLUS |
| 6-99 | 33002833 | Burgija SDS+6+160 | SAP:31777 Dimenzija:6Namena:BUŠENJETip:BURGIJAOznaka:SDS+6+160Napomena:BURGIJA ZA BETON |
| 6-100 | 33002834 | Burgija SDS+8+160 | SAP:31778 Dimenzija:8Namena:BUŠENJEOznaka:SDS+6+160Napomena:BURGIJA ZA BETON |
| 6-101 | 33002834 | Burgija SDS+8+160 | SAP:31778 Dimenzija:8Namena:BUŠENJEOznaka:SDS+6+160Napomena:BURGIJA ZA BETON |
| 6-102 | 33002840 | Burgija fi 8,2 DIN338 HSS | SAP:31786 Standard:DIN 338Materijal:HSSDimenzija:Ø8,2Namena:BUŠENJE |
| 6-103 | 33002842 | Burgija fi 7 DIN338 HSS | SAP: 31789Standard:DIN 338Materijal:HSSDimenzija:Ø7Namena:BUŠENJE |
| 6-104 | 33002842 | Burgija fi 7 DIN338 HSS | SAP: 31789Standard:DIN 338Materijal:HSSDimenzija:Ø7Namena:BUŠENJE |
| 6-105 | 33002847 | Burgija D5,5 DIN338 HSS | SAP: 31792STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø5,5 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-106 | 33002847 | Burgija D5,5 DIN338 HSS | SAP: 31792STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø5,5 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-107 | 33002847 | Burgija D5,5 DIN338 HSS | SAP: 31792STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø5,5 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-108 | 33002847 | Burgija D5,5 DIN338 HSS | SAP: 31792STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø5,5 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-109 | 33002848 | Burgija fi 4,5 DIN338 HSS | SAP: 31793 Standard:DIN 338Materijal:HSSDimenzija:Ø4,5Namena:BUŠENJE |
| 6-110 | 33002848 | Burgija fi 4,5 DIN338 HSS | SAP: 31793 Standard:DIN 338Materijal:HSSDimenzija:Ø4,5Namena:BUŠENJE |
| 6-111 | 33002850 | Burgija fi 2,5 DIN338 HSS | SAP: 31795STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø2,5 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-112 | 33005119 | Zabušivač fi 2,5 HSS A2,5D | SAP: 35814 Standard:JUS K.D3.062Kvalitet:HSSDimenzija:Ø2,5Namena:STRUGANJETip:ZABUŠIVAČ RAVANOznaka:A 2,5 DPOLJE PRIMENE:P-K-M |
| 6-113 | 33005119 | Zabušivač fi 2,5 HSS A2,5D | SAP: 35814 Standard:JUS K.D3.062Kvalitet:HSSDimenzija:Ø2,5Namena:STRUGANJETip:ZABUŠIVAČ RAVANOznaka:A 2,5 DPOLJE PRIMENE:P-K-M |
| 6-114 | 33005120 | Zabušivač fi 6,3 HSS A 6,3 D | SAP: 35815STANDARD: JUS K.D3.062 KVALITET: HSS MATERIJAL:DIMENZIJA: Ø6,3 NAMENA: STRUGANJE TIP: ZABUŠIVAČ RAVAN |
| 6-115 | 33005120 | Zabušivač fi 6,3 HSS A 6,3 D | SAP: 35815STANDARD: JUS K.D3.062 KVALITET: HSS MATERIJAL:DIMENZIJA: Ø6,3 NAMENA: STRUGANJE TIP: ZABUŠIVAČ RAVAN |
| 6-116 | 33005134 | Zabušivač fi 3,15 HSS A3,15D | SAP: 35831STANDARD: JUS K.D3.062 KVALITET: HSS DIMENZIJA: Ø3,15 NAMENA: STRUGANJE TIP: ZABUŠIVAČ RAVAN OZNAKA: A 3,15 D POLJE\_PRIMENE: P-K-M |
| 6-117 | 33005134 | Zabušivač fi 3,15 HSS A3,15D | SAP: 35831STANDARD: JUS K.D3.062 KVALITET: HSS DIMENZIJA: Ø3,15 NAMENA: STRUGANJE TIP: ZABUŠIVAČ RAVAN OZNAKA: A 3,15 D POLJE\_PRIMENE: P-K-M |
| 6-118 | 33005143 | Burgija ekstra duga D10 HSSE | SAP:35842 Kvalitet:HSS.E(3-10%CO)Materijal:BRZOREZNI ČELIK,HSSDimenzija:Ø10X600Namena:BUŠENJE DUBOKIH RUPATip:SPIRALNA-KONUSNA DRŠKANapomena:DUGAČKA SA MK 1 DRŠKOM:SPECIJALNA SPIRALNA BURGIJAPOLJE PRIMENE:P10-P30 |
| 6-119 | 33005157 | Burgija fi 4,2 DIN338 HSS | SAP: 35871STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø4,2 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-120 | 33005157 | Burgija fi 4,2 DIN338 HSS | SAP: 35871STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø4,2 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-121 | 33005541 | Burgija za drvo-produžena fi 8X400 WERNER | SAP:36319 Dimenzija:Ø8X400Namena:BUŠENJETip:PRODUŽENA |
| 6-122 | 33005542 | Burgija za drvo-produžena fi 10X400 WERNER | SAP:36320 Dimenzija:Ø10X400Namena:BUŠENJETip:PRODUŽENA |
| 6-123 | 33005856 | Burgija fi 10 MK DIN345 HSS | SAP: 37539STANDARD: DIN 345 KVALITET: HSS MATERIJAL: BRZOREZNI ČELIK,HSS DIMENZIJA: Ø10X87X168 MK1 NAMENA: BUŠENJE TIP: N SA MK DRŠKOM |
| 6-124 | 33005856 | Burgija fi 10 MK DIN345 HSS | SAP: 37539STANDARD: DIN 345 KVALITET: HSS MATERIJAL: BRZOREZNI ČELIK,HSS DIMENZIJA: Ø10X87X168 MK1 NAMENA: BUŠENJE TIP: N SA MK DRŠKOM |
| 6-125 | 33005856 | Burgija fi 10 MK DIN345 HSS | SAP: 37539STANDARD: DIN 345 KVALITET: HSS MATERIJAL: BRZOREZNI ČELIK,HSS DIMENZIJA: Ø10X87X168 MK1 NAMENA: BUŠENJE TIP: N SA MK DRŠKOM |
| 6-126 | 33009140 | Burgija spiralna fi 4,1 DIN338 HSS | SAP:44952 Standard:DIN 338Materijal:HSSDimenzija:Ø4,1Namena:BUŠENJE |
| 6-127 | 33009143 | Burgija spiralna fi 2 DIN338 HSS | SAP: 44965STANDARD: DIN 338 MATERIJAL: HSS DIMENZIJA: Ø2 NAMENA: BUŠENJE |
| 6-128 | 33009522 | Udarna burgija SDS-plus D10x160 | SAP:45903 Dimenzija:Ø10X160Namena:BUŠENJETip:UDARNAOznaka:SDS -PLUS |
| 6-129 | 33009648 | Burgija vidija fi10x120 | SAP: 46309 Dimenzija:Ø10X120Namena:BUŠENJETip:VIDIJA |
| 6-130 | 33013032 | Burgija spiralna fi 8 MK DIN1870 | SAP:53776 Standard:DIN 1870Kvalitet:HSSDimenzija:Ø8X330Namena:BUŠENJETip:SA MK DRŠKOMNapomena:KUPASTE,PRODUŽENE |
| 6-131 | 35200023 | Burgija spiralna D11 DIN338 HSS | SAP:26419 Standard:DIN 338Materijal:HSSDimenzija:Ø11Namena:BUŠENJE |
| 6-132 | 35200023 | Burgija spiralna D11 DIN338 HSS | SAP:26419 Standard:DIN 338Materijal:HSSDimenzija:Ø11Namena:BUŠENJE |
| 6-133 | 35200023 | Burgija spiralna D11 DIN338 HSS | SAP:26419 Standard:DIN 338Materijal:HSSDimenzija:Ø11Namena:BUŠENJE |
| 6-134 | 35200024 | Burgija spiralna D11,5 DIN338 HSS | SAP:26420 Standard:DIN 338Materijal:HSSDimenzija:Ø11,5Namena:BUŠENJE |
| 6-135 | 35200025 | Burgija D12 DIN338 HSS | SAP:26421 Standard:DIN 338Materijal:HSSDimenzija:Ø12Namena:BUŠENJE |
| 6-136 | 35200025 | Burgija D12 DIN338 HSS | SAP:26421 Standard:DIN 338Materijal:HSSDimenzija:Ø12Namena:BUŠENJE |
| 6-137 | 35200025 | Burgija D12 DIN338 HSS | SAP:26421 Standard:DIN 338Materijal:HSSDimenzija:Ø12Namena:BUŠENJE |
| 6-138 | 35200027 | Burgija D13 DIN338 HSS | SAP:26423 Standard:DIN 338Materijal:HSSDimenzija:Ø13Namena:BUŠENJE |
| 6-139 | 35200027 | Burgija D13 DIN338 HSS | SAP:26423 Standard:DIN 338Materijal:HSSDimenzija:Ø13Namena:BUŠENJE |
| 6-140 | 35200027 | Burgija D13 DIN338 HSS | SAP:26423 Standard:DIN 338Materijal:HSSDimenzija:Ø13Namena:BUŠENJE |
| 6-141 | 35200027 | Burgija D13 DIN338 HSS | SAP:26423 Standard:DIN 338Materijal:HSSDimenzija:Ø13Namena:BUŠENJE |
| 6-142 | 35200029 | Burgija D14 DIN338 HSS | SAP:26425 Standard:DIN 338Materijal:HSSDimenzija:Ø14Namena:BUŠENJE |
| 6-143 | 35200029 | Burgija D14 DIN338 HSS | SAP:26425 Standard:DIN 338Materijal:HSSDimenzija:Ø14Namena:BUŠENJE |
| 6-144 | 35200029 | Burgija D14 DIN338 HSS | SAP:26425 Standard:DIN 338Materijal:HSSDimenzija:Ø14Namena:BUŠENJE |
| 6-145 | 35200031 | Burgija D16 DIN338 HSS | SAP:26427 Standard:DIN 338Materijal:HSSDimenzija:Ø16Namena:BUŠENJE |
| 6-146 | 35200031 | Burgija D16 DIN338 HSS | SAP:26427 Standard:DIN 338Materijal:HSSDimenzija:Ø16Namena:BUŠENJE |
| 6-147 | 35200031 | Burgija D16 DIN338 HSS | SAP:26427 Standard:DIN 338Materijal:HSSDimenzija:Ø16Namena:BUŠENJE |
| 6-148 | 35200032 | Burgija D17 DIN338 HSS | SAP:26428 Standard:DIN 338Materijal:HSSDimenzija:Ø17Namena:BUŠENJE |
| 6-149 | 35200032 | Burgija D17 DIN338 HSS | SAP:26428 Standard:DIN 338Materijal:HSSDimenzija:Ø17Namena:BUŠENJE |
| 6-150 | 35200032 | Burgija D17 DIN338 HSS | SAP:26428 Standard:DIN 338Materijal:HSSDimenzija:Ø17Namena:BUŠENJE |
| 6-151 | 35200034 | Burgija D18 DIN338 HSS | SAP:26430 Standard:DIN 338Materijal:HSSDimenzija:Ø18Namena:BUŠENJE |
| 6-152 | 35200034 | Burgija D18 DIN338 HSS | SAP:26430 Standard:DIN 338Materijal:HSSDimenzija:Ø18Namena:BUŠENJE |
| 6-153 | 35200034 | Burgija D18 DIN338 HSS | SAP:26430 Standard:DIN 338Materijal:HSSDimenzija:Ø18Namena:BUŠENJE |
| 6-154 | 35200035 | Burgija D19 DIN338 HSS | SAP:26431 Standard:DIN 338Materijal:HSSDimenzija:Ø19Namena:BUŠENJE |
| 6-155 | 35200035 | Burgija D19 DIN338 HSS | SAP:26431 Standard:DIN 338Materijal:HSSDimenzija:Ø19Namena:BUŠENJE |
| 6-156 | 35200036 | Burgija D20 DIN338 HSS | SAP:26432 Standard:DIN 338Materijal:HSSDimenzija:Ø20Namena:BUŠENJE |
| 6-157 | 35200036 | Burgija D20 DIN338 HSS | SAP:26432 Standard:DIN 338Materijal:HSSDimenzija:Ø20Namena:BUŠENJE |
| 6-158 | 35200110 | Burgija D15 DIN338 HSS | SAP:26433 Standard:DIN 338Materijal:HSSDimenzija:Ø15Namena:BUŠENJE |
| 6-159 | 35200110 | Burgija D15 DIN338 HSS | SAP:26433 Standard:DIN 338Materijal:HSSDimenzija:Ø15Namena:BUŠENJE |
| 6-160 | 35200198 | Burgija spiralna D60 DIN345 HSS | SAP: 30935 Standard:DIN 345Kvalitet:HSSMaterijal:BRZOREZNI ČELIK-HSSDimenzija:Ø60Namena:BUŠENJE ČELIKATip:SPIRALNA SA MK DRŠKOMNapomena:MK |
| 6-161 | 35200947 | Burgija stepenasta D4-39 HSS | SAP:36542 Materijal:HSS, TITAN-ITRIDDimenzija: Ø4-39 ZA L=107MMNamena:ZA IZRADU OTVORA U MATERIJAL.Tip:STEPENASTA BURGIJA |
| 6-162 | 35200964 | Burgija D14 MK DIN345 HSS | SAP:37552 Standard:DIN345Kvalitet:HSSMaterijal:BRZOREZNI ČELIK-HSSDimenzija:Ø14X108X189 MK1Namena:BUŠENJETip:N SA MK DRŠKOMNapomena:DUŽINSKA MERA REZNOG DELA:MOŽE DA ODSTUPA ±10MM |
| 6-163 | 35200967 | Burgija D21 MK DIN345 HSS | SAP:37555 Standard:DIN345Kvalitet:HSSMaterijal:BRZOREZNI ČELIK-HSSDimenzija:Ø21X145X243 MK2Namena:BUŠENJETip:N SA MK DRŠKOMNapomena:DUŽINSKA MERA REZNOG DELA:MOŽE DA ODSTUPA ±10MM |
| 6-164 | 35200967 | Burgija D21 MK DIN345 HSS | SAP:37555 Standard:DIN345Kvalitet:HSSMaterijal:BRZOREZNI ČELIK-HSSDimenzija:Ø21X145X243 MK2Namena:BUŠENJETip:N SA MK DRŠKOMNapomena:DUŽINSKA MERA REZNOG DELA:MOŽE DA ODSTUPA ±10MM |
| 6-165 | 35201101 | Burgija D11 VD DIN338 HSS Co 8 | SAP:37920 Standard:DIN 338Materijal:HSS CO 8Dimenzija:Ø11Namena:BUŠENJETip:VD |
| 6-166 | 35201299 | Burgija spiralna D50 DIN345 HSS | SAP: 40659 Standard:DIN 345Kvalitet:HSSMaterijal:BRZOREZNI ČELIK-HSSDimenzija:Ø50Namena:BUŠENJE ČELIKATip:SPIRALNA SA MK DRŠKOMNapomena:MK |
| 6-167 | 35201300 | Burgija spiralna D55 MK DIN345 HSS | SAP: 40660 Standard:DIN 345Kvalitet:HSSMaterijal:BRZOREZNI ČELIK-HSSDimenzija:Ø55 X417Namena:BUŠENJE ČELIKATip:N SPIRALNA SA MK DRŠKOMNapomena:MK5POLJE PRIMENE:BUŠENJE SVIH VRSTA ČELIKA |
| 6-168 | 35201301 | Burgija spiralna D65 MK DIN345 HSS | SAP: 40661 Standard:DIN 345Kvalitet:HSSMaterijal:BRZOREZNI ČELIK-HSSDimenzija:Ø65X432Namena:BUŠENJE ČELIKATip:SPIRALNA SA MK DRŠKOM |
| 6-169 | 35201468 | Burgija D22 MK DIN345 HSS | SAP: 42428 Standard:DIN 345Kvalitet:HSSMaterijal:BRZOREZNI ČELIK-HSSDimenzija:Ø22X150X248 MK2Namena:BUŠENJE ČELIKATip:N SPIRALNA SA MK DRŠKOMPOLJE PRIMENE:BUŠENJE SVIH VRSTA ČELIKA |
| 6-170 | 35201470 | Burgija ?12,5 MK DIN345 HSS | SAP: 42431 Standard:DIN 345Kvalitet:HSSMaterijal:BRZOREZNI ČELIK-HSSDimenzija:Ø12,5X101X182 MK1Namena:BUŠENJE METALATip:N SPIRALNA SA MK DRŠKOMPOLJE PRIMENE:BUŠENJE SVIH VRSTA ČELIKA |
| 6-171 | 35201582 | Udarna burgija SDS-plus D12x600 | SAP: 45906 Dimenzija:Ø12X160 Namena:BUŠENJE Tip:UDARNA Oznaka:SDS -PLUS |
| 6-172 | 33013117 | Burgija fi20 MK DIN1898 | SAP: 53900 Standard:DIN 1898Kvalitet:HSSMaterijal:BRZOREZNI ČELIK-HSSDimenzija:Ø20 Namena:BUŠENJE KONUSNIH OTVORA Tip:N SPIRALNA SA MK DRŠKOM Napomena:KONUS 1:50 |
| 6-173 | 35201669 | Burgija spiralna fi10 MK DIN1870 | SAP:53772 Standard:DIN1870Kvalitet:HSSDimenzija:Ø10X360 Namena:BUŠENJE Tip:SA MK DRŠKOMNapomena:KUPASTE,PRODUŽENE |
| 6-174 | 35202792 | Burgija probojna fi 45x450x600mm SDS-max | SAP :46550 Proizvodjač:SDS-MAXDimenzija:Ø45X450X600Namena:ZA BUŠENJE ARMIRANOG BETONA |
| 6-175 | 35205273 | Burgija SDS D22x1000 | SAP:65196 Namena:ZA BUŠENJE ARMIRANOG BETONANapomena:2+2 SPIRALNI DIZAJN:PUNI TVRDI METAL:RAD.DUŽ:200,400,600,800,1200MM:SA 4 OŠTRICE |
| 6-176 | 36100709 | BURGIJA fi 14.70 DIN345 | SAP:43790 Standard:DIN345 Dimenzija:Ø14,7 Namena:BUŠENJE Tip:SA MK DRŠKOM |
| 6-177 | 36100709 | BURGIJA fi 14.70 DIN345 | SAP:43790 Standard:DIN345 Dimenzija:Ø14,7 Namena: BUŠENJE Tip:SA MK DRŠKOM |
| 6-178 | 36100790 | Burgija spiralna fi 12,2 DIN338 | SAP:42773 Standard:DIN338Materijal:HSSDimenzija:Ø12,2 Namena:BUŠENJE Napomena:VALJKASTA DRŠKA |
| 6-179 | 36101319 | Burgija spiralna fi 10 ,2 DIN338 | SAP:48996 Standard:DIN338Materijal:HSSDimenzija:Ø10,2 Namena:BUŠENJE Napomena:VALJKASTA DRŠKA |
| 6-180 | 36101327 | Burgija spiralna fi 10,6 VD DIN338 | SAP:42776 Standard:DIN338 Materijal:HSS Dimenzija:Ø10,6 Namena:BUŠENJE Napomena:VALJKASTA DRŠKA |
| 6-181 | 36101616 | BURGIJA fi 17.60 DIN345 | SAP:43840 Standard:DIN345 Materijal:HSS Dimenzija:Ø17,6 Namena:BUŠENJE Napomena:MK |
| 6-182 | 36102432 | BURGIJA fi 17.7 DIN 345 | SAP:43847 Standard:DIN345 Materijal:HSS Dimenzija:Ø17,7 Namena:BUŠENJE Napomena:MK |
| 6-183 | 36102432 | BURGIJA fi 17.7 DIN 345 | SAP:43847 Standard:DIN345 Materijal:HSS Dimenzija:Ø17,7 Namena:BUŠENJE Napomena:MK |
| 6-184 | 36103133 | Burgija spiralna fi 23 DIN345 | SAP:42611 Standard:DIN345 Kvalitet:HSS Dimenzija:Ø23 Namena:BUŠENJE Tip:N SA MK DRŠKOM POLJE PRIMENE:BUŠENJE SVIH VRSTA ČELIKA |
| 6-185 | 36103133 | Burgija spiralna fi 23 DIN345 | SAP:42611 Standard:DIN345 Kvalitet:HSS Dimenzija:Ø23 Namena:BUŠENJE Tip:N SA MK DRŠKOM POLJE PRIMENE:BUŠENJE SVIH VRSTA ČELIKA |
| 6-186 | 36103273 | Burgija spiralna fi25,5 DIN 345 | SAP: 42630 Standard:DIN 345Kvalitet:HSS Materijal:BRZOREZNI ČELIK-HSS Dimenzija:Ø25,5 Namena:BUŠENJE ČELIKA Tip:N SPIRALNA SA MK DRŠKOM POLJE PRIMENE:BUŠENJE SVIH VRSTA ČELIKA |
| 6-187 | 36103323 | BURGIJA SPIRALNA fi 23.5 MK DIN345 | SAP:42639 Standard:DIN345 Kvalitet:HSS Dimenzija:Ø23,5 Namena:BUŠENJE Tip:N SA MK DRŠKOM POLJE PRIMENE:BUŠENJE SVIH VRSTA ČELIKA |
| 6-188 | 36103323 | BURGIJA SPIRALNA fi 23.5 MK DIN345 | SAP:42639 Standard:DIN345Kvalitet:HSSDimenzija:Ø23,5Namena:BUŠENJETip:N SA MK DRŠKOMPOLJE PRIMENE:BUŠENJE SVIH VRSTA ČELIKA |
| 6-189 | 36103554 | Burgija spiralna fi24,5 DIN 345 | SAP: 42642 Standard:DIN 345 Kvalitet:HSS Materijal:BRZOREZNI ČELIK-HSSDimenzija:24,5 Namena:BUŠENJE ČELIKA Tip:N SPIRALNA SA MK DRŠKOM Napomena:MK2POLJE PRIMENE:BUŠENJE SVIH VRSTA ČELIKA |
| 6-190 | 36103810 | Burgija spiralna fi27,5 DIN 345 | SAP: 42653 Standard:DIN 345Kvalitet:HSS Materijal:BRZOREZNI ČELIK-HSS Dimenzija:Ø27,5 Namena:BUŠENJE ČELIKA Tip:N SPIRALNA SA MK DRŠKOM Napomena:MK3 POLJE PRIMENE:BUŠENJE SVIH VRSTA ČELIKA |
| 6-191 | 35200962 | Burgija spiralna fi12 HSS | SAP: 37540 Standard:DIN345 Materijal:BRZOREZNI ČELIK-HSS Kataloški broj:553.04581 Dimenzija:Ø12X101X182 MK1 Namena:BUŠENJE Tip:N SA MK DRŠKOM Napomena:DUŽINSKA MERA REZNOG DELA:MOŽE DA ODSTUPA ±10MMPOLJE PRIMENE:BUŠENJE SVIH VRSTA ČELIKA |
| 6-192 | 36104131 | Burgija spiralna D39,5 MK DIN345 HSS | SAP:42807 Standard:DIN345 Kvalitet:HSS Materijal:BRZOREZNI ČELIK-HSS Dimenzija:Ø39,5 Namena:BUŠENJE Tip:N SA MK DRŠKOM POLJE PRIMENE:BUŠENJE SVIH VRSTA ČELIKA |
| 6-193 | 36105831 | BURGIJA HILTI D40/570 DIN 8035 | SAP: 49013 Standard:DIN8035 Dimenzija: Ø40X570 Namena:ZA HILTI BUŠILICU |
| 6-194 | 36106391 | Burgija Ø35X570 DIN 8035 | SAP:49014 Standard:DIN 8035 Dimenzija:Ø35X570 Namena:ZA HILTI BUŠILICU |
| 6-195 | 36106466 | Burgija D24x450 DIN8035 | SAP:53187 Standard:DIN 8035 Dimenzija:Ø24X450 Namena:ZA HILTI BUŠILICU Oznaka:SDS |
| 6-196 | 36106573 | Burgija D30x550 DIN8035 | SAP:54762 Standard:DIN 8035 Dimenzija:Ø30X550 SDS Namena:ZA HILTI BUŠILICU |
| 6-197 | 36106672 | Burgija D20x520 DIN8035 | SAP:48342 Standard:DIN 8035 Dimenzija:Ø20X520 Namena:ZA HILTI BUŠILICU |
| 6-198 | 36106854 | Burgija D32x500 DIN8035 | SAP:49023 Standard:DIN 8035 Dimenzija:Ø32X500 Namena:ZA HILTI BUŠILICU |
| 6-199 | 36106920 | Burgija D22x450 DIN8035 | SAP:49032 Standard:DIN 8035 Dimenzija:Ø22X450 Namena:ZA HILTI BUŠILICU |
| 6-200 | 36107571 | Burgija za drvo D18x460 | SAP:24866 Dimenzija:Ø18X460 Namena:ZA BUŠENJE DRVETA Tip:SPIRALNA |
| 6-201 | 36107589 | Burgija za drvo D20x460 | SAP:24867 Dimenzija:Ø20X 460 Namena:ZA BUŠENJE DRVETA Tip:SPIRALNA |
| 6-202 | 36107597 | Burgija za drvo D20x600 | SAP:24868 Dimenzija:Ø20X600 Namena:ZA BUŠENJE DRVETA Tip:SPIRALNA |
| 6-203 | 36107613 | Burgija za drvo D22x460 | SAP:24869 Dimenzija:Ø22X460 Namena:ZA BUŠENJE DRVETA Tip:SPIRALNA |
| 6-204 | 36107639 | Burgija za drvo D22x600 | SAP:24870 Dimenzija:Ø22X600 Namena:ZA BUŠENJE DRVETA Tip:SPIRALNA |
| 6-205 | 36106466 | Burgija D24x450 DIN8035 | SAP:53187 Standard:DIN 8035Dimenzija:Ø24X450 Namena:ZA HILTI BUŠILICU Oznaka:SDS |
| 6-206 | 35200964 | Burgija spiralna MK Ø14 DIN 345 HSS | SAP: 37552 Standard:DIN 345Kvalitet:HSS Materijal:BRZOREZNI ČELIK-HSS Proizvodjač:FRA ČAČAK Kataloški broj:563.04568 Dimenzija:Ø14X108X189 MK1 Namena:BUŠENJE ČELIKA Tip:N SA MK DRŠKOM Napomena:DA ODSTUPA ±10MM |
| 6-207 | 35200963 | Burgija spiralna MK Ø13 DIN 345 HSS | SAP: 37551 Standard:DIN 345 Kvalitet:HSS Materijal:BRZOREZNI ČELIK-HSS Proizvodjač:FRA ČAČAK Kataloški broj:553.04735 Dimenzija:Ø13X101X182 MK1Namena:BUŠENJETip:N SPIRALNA SA MK DRŠKOM |
| 6-208 | 36112290 | Čeoni upuštač Ø26x10 U310 DIN373 | SAP: 42896 Standard:DIN373 Kvalitet:HSS Dimenzija:Ø26X10 Tip:DESNOREZNI Oznaka:U310 |
| 6-209 | 36114486 | Razvrtač mašinski Ø56 H7 R-132 DIN208 | SAP:43317 Standard:DIN 208Kvalitet:HSS Dimenzija:Ø56 Namena:RAZVRTANJE OTVORATip:MAŠINSKI DESNOREZNI Oznaka:R-132 H7 Napomena:MORSE KONUS POLJE PRIMENE:ZA SVE VRSTE ČELIKA |
| 6-210 | 36115061 | Razvrtač mašinski Ø38 H7 R-132 DIN208 | SAP:43443 Standard:DIN 208 Kvalitet:HSSDimenzija:Ø38 Namena:RAZVRTANJE OTVORA Tip:MAŠINSKI DESNOREZNI Oznaka:R-132 H7 Napomena:MORSE KONUS POLJE PRIMENE:ZA SVE |
| 6-211 | 36115087 | Razvrtač mašinski D43 H7 R-132 DIN208 | SAP:43446 Standard:DIN 208Kvalitet:HSS Dimenzija:Ø43 Namena:RAZVRTANJE OTVORA Tip:MAŠINSKI DESNOREZNI Oznaka:R-132 H7 Napomena:MORSE KONUS POLJE PRIMENE:ZA SVE VRSTE ČELIKA |
| 6-212 | 36115822 | Razvrtač mašinski D50 H7 R-132 DIN208 | SAP:43536 Standard:DIN 208Kvalitet:HSS Dimenzija:Ø50 Namena:RAZVRTANJE OTVORA Tip:MAŠINSKI DESNOREZNI Oznaka:R-132 H7 Napomena:MORSE KONUS POLJE PRIMENE:ZA SVE VRSTE ČELIKA |
| 6-213 | 36920206 | Burgija spiralna Ø15 VD DIN338 Co-8% | SAP:62243 Materijal HSS Kvalitet:CO-8%; Standard:DIN338; Namena:BUŠENJE; Dimenzija:D15; Napomena:VALJKASTA DRŠKA; |
| 6-214 | 36920207 | Burgija spiralna Ø17 VD DIN338 Co-8% | SAP:62244 Materijal HSS Kvalitet:CO-8%; Standard:DIN338; Namena:BUŠENJE; Dimenzija:D17; Napomena:VALJKASTA DRŠKA; |
| 6-215 | 36920208 | Burgija spiralna Ø19 VD DIN338 Co-8% | SAP:62245 Materijal HSS Kvalitet:CO-8%; Standard:DIN338; Namena:BUŠENJE; Dimenzija:D19; Napomena:VALJKASTA DRŠKA; |
| 6-216 | 36920209 | Burgija spiralna Ø24 VD DIN345 Co-8% | SAP:62246 Materijal HSS Kvalitet:CO-8%; Standard:DIN345; Namena:BUŠENJE; Dimenzija:D24; Napomena:VALJKASTA DRŠKA; |
| 6-217 | 35201585 | Špic sa SDS MAX priključkom | SAP:45909 Namena: Za beton Dimenzija : 280 mm |
| 6-218 | 33013031 | Burgija ekstra duga VD Ø8 DIN 1869 HSS.E | SAP: 53774 Standard: DIN 1869 Kvalitet:HSS.E Materijal:BRZOREZNI ČELIK-HSS.E Dimenzija:Ø8X390 Namena:BUŠENJE DUBOKIH RUPA Tip:SPIRALNA SA VALJKASTOM DRŠKOM Napomena:EKSTRA DUGA:SPECIJALNA SPIRALNA BURGIJA |
| 6-219 | 35201670 | Burgija ekst. duga VD Ø10 DIN 1869 HSS.E | SAP: 53773 Standard:DIN 1869Kvalitet:HSS.E Materijal:BRZOREZNI ČELIK-HSS.E Dimenzija:Ø10 Namena:BUŠENJE DUBOKIH RUPA Tip:SPIRALNA SA VALJKASTOM DRŠKOM Napomena:EKSTRA DUGA:SPECIJALNA SPIRALNA BURGIJA |

**Партија 7 Глодала од брзорезног челика**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ред. Бр.** | **Шифра наручиоца (ЕРЦ)** | **Назив и опис добара** | **Техничке карактеристике захтеваног или одговарајућег добра** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| 7-1 | 35200358 | Frezer za el. magnetnu bušilicu D24 | SAP:36939 Materijal:ČELIK M2 Dimenzija:Ø24X50(55)MM Namena:ZA EL.MAGNETNU BUŠILICU Oznaka:HT24L POLJE PRIMENE:SVE VRSTE ČELIKA |
| 7-2 | 35200360 | Frezer za el. magnetnu bušilicu D33 | SAP:36941 Materijal:ČELIK M2 Dimenzija:Ø33X50MM Namena:ZA EL.MAGNETNU BUŠILICU Oznaka:HT33L POLJE PRIMENE:SVE VRSTE ČELIKA |
| 7-3 | 35200361 | Frezer za el. magnetnu bušilicu D26 | SAP:36967 Materijal:ČELIK M2 Dimenzija:Ø26X55MM Namena:ZA EL.MAGNETNU BUŠILICU Oznaka:HT26L / KBL026 POLJE PRIMENE:SVE VRSTE ČELIKA |
| 7-4 | 35200366 | Glodalo vretenasto D20 G-095 DIN 844 | SAP:37218 Standard:DIN 844 Dimenzija:Ø20 V.D. Namena:GLODALO VRETENASTO ZA T.O. Oznaka:G-095 POLJE PRIMENE:SVE VRSTE ČELIKA |
| 7-5 | 35200830 | Glodalo vretenasto valjkasto WRC 0820.06 | SAP: 36112STANDARD: DIN 8033 KVALITET: ALATNI ČELIK DIMENZIJA: Ø6XØ8X10 NAMENA: GLOD. ZA VRETENASTU BRUSILICU TIP: VRETENASTO VALJKASTO OZNAKA: WRC 0820.06 POLJE\_PRIMENE: SVE VRSTE ČELIKA |
| 7-6 | 35200831 | Glodalo vretenasto konusno KEL 1230.06 | SAP: 36114STANDARD: DIN 8033 KVALITET: ALATNI ČELIK DIMENZIJA: Ø6XØ12X28 NAMENA: GLOD. ZA VRETENASTU BRUSILICU TIP: VRETENASTO KONUSNO OZNAKA: KEL 1230.06 POLJE\_PRIMENE: SVE VRSTE ČELIKA |
| 7-7 | 35200836 | Glodalo vretenasto valjkasto WRC 0616.06 | SAP: 36123STANDARD: DIN 8033 KVALITET: ALATNI ČELIK DIMENZIJA: Ø6XØ6X18 NAMENA: GLOD. ZA VRETENASTU BRUSILICU TIP: VRETENASTO VALJKASTO OZNAKA: WRC 0616.06 POLJE\_PRIMENE: SVE VRSTE ČELIKA |
| 7-8 | 35200837 | Glodalo vretenasto valjkasto ZYA1020.06 | SAP:36124 Standard:DIN 8033 Kvalitet:ALATNI ČELIK Dimenzija:Ø6XØ10X20 Namena:GLOD. ZA VRETENASTU BRUSILICU Tip:VRETENASTO VALJKASTO Oznaka:ZYA 1020.06 SPOLJE PRIMENE:SVE VRSTE ČELIKA |
| 7-9 | 35200839 | Glodalo vretenasto jajasto D13xD6x32 | SAP:36131 Standard:DIN 8033 Dimenzija:Ø13XØ6X32 Namena:GLOD. ZA ČEONU BRUSILICU Tip:JAJASTO GLODALO POLJE PRIMENE:SVE VRSTE ČELIKA |
| 7-10 | 35200948 | Frezer za el. magnetnu bušilicu D30 | SAP:36587 Materijal:ČELIK M2 Dimenzija:Ø30X50MM Namena:ZA EL.MAGNETNU BUŠILICU Oznaka:HT30L POLJE PRIMENE:SVE VRSTE ČELIKA |
| 7-11 | 35201157 | Glodalo vretenasto D13 VD G-090 DIN 844 | SAP:39165 Standard:DIN 844 Kvalitet:HSS Dimenzija:Ø13 Namena:GLODALO ZA ŽLJEBOVE Tip:SA VALJKASTOM DRŠKOM |
| 7-12 | 35201158 | Glodalo za žlebove D13 VD G-110 DIN 327 | SAP:39166 Standard:DIN 327 Kvalitet:HSS Dimenzija:Ø13 Namena:GLODALO ZA ŽLJEBOVETip:SA VALJKASTOM DRŠKOM |
| 7-13 | 35201201 | Glodalo vretenasto D18 MK G-096 DIN 845 | SAP: 39017 Standard:DIN 845 Dimenzija:Ø18 MK TO Namena:GLODALO VRETENASTO Oznaka:G-096 POLJE PRIMENE:ZA GRUBU I FINU OBRADU |
| 7-14 | 35201202 | Glodalo vretenasto fi22 MK G-096 DIN 845 | SAP: 39018 Standard:DIN 845 Dimenzija:Ø22 MK TO Namena:GLODALO VRETENASTO Oznaka:G-096 POLJE PRIMENE:ZA GRUBU I FINU OBRADU |
| 7-15 | 35201272 | Frezer za el.magnetnu bušilicu D25 HT25S | SAP:40332 Materijal:ČELIK M2 Dimenzija:Ø25X25MM Namena:ZA EL.MAGNETNU BUŠILICU Oznaka:HT25S POLJE PRIMENE:SVE VRSTE ČELIKA |
| 7-16 | 35201273 | Frezer za el.magnetnu bušilicu D13 HT13S | SAP:40334 Materijal:ČELIK M2 Dimenzija:Ø13X25MM Namena:ZA EL.MAGNETNU BUŠILICU Oznaka:HT13S POLJE PRIMENE:SVE VRSTE ČELIKA |
| 7-17 | 35201274 | Frezer za el.magnetnu bušilicu D17 HT17S | SAP:40335 Materijal:ČELIK M2 Dimenzija:Ø17X25MM Namena:ZA EL.MAGNETNU BUŠILICU Oznaka:HT17S POLJE PRIMENE:SVE VRSTE ČELIKA |
| 7-18 | 35201275 | Frezer za el.magnetnu bušilicu D21 HT21S | SAP:40336 Materijal:ČELIK M2Dimenzija:Ø21X25MM Namena:ZA EL.MAGNETNU BUŠILICU Oznaka:HT21S POLJE PRIMENE:SVE VRSTE ČELIKA |
| 7-19 | 35201381 | Glodalo za žlebove ?56 MK G-113 DIN326 | SAP: 41325 Standard:DIN 326 Materijal:HSS Dimenzija:Ø56 MK Namena:GLODALO ZA ŽLEBOVE Tip:KONUSNA DRŠKA Oznaka:G-113 |
| 7-20 | 35201382 | Glodalo za žlebove fi 50 MK G-113 DIN326 | SAP:41326 Standard:DIN 326Materijal:HSSDimenzija:Ø50 MKNamena:GLODALO ZA ŽLEBOVETip:KONUSNA DRŠKAOznaka:G-113 |
| 7-21 | 35201385 | Glodalo za žlebove fi 20 VD G-110 DIN327 | SAP:41330 Standard:DIN 327Materijal:HSSDimenzija:Ø20 VDNamena:GLODALO ZA ŽLEBOVETip:VALJKASTA DRŠKAOznaka:G-110 |
| 7-22 | 35201386 | Glodalo za žlebove D10 VD G-110 DIN327 | SAP:41331 Standard:DIN 327Materijal:HSSDimenzija:Ø10 VDNamena:GLODALO ZA ŽLEBOVETip:VALJKASTA DRŠKAOznaka:G-110 |
| 7-23 | 35201387 | Glodalo za žlebove fi 7 VD G-110 DIN327 | SAP:41333 Standard:DIN 327Materijal:HSSDimenzija:Ø7 VDNamena:GLODALO ZA ŽLEBOVETip:VALJKASTA DRŠKAOznaka:G-110 |
| 7-24 | 35202512 | Glodalo vretenasto fi 40 MK G-092 DIN845 | SAP:41266 Standard:DIN845 Kvalitet:HSS Materijal:HSS Dimenzija:Ø40 Namena:GLODALO VRETENASTO Tip:SA KONUSNOM DRŠKOM Oznaka:Ø40MK |
| 7-25 | 35202642 | Glodalo tester.D80x2,5x22 G-150 DIN1837 | SAP: 44862 Standard:DIN1837 Dimenzija:Ø80X2,5X22 Tip:TESTERASTO Oznaka:G-150 |
| 7-26 | 35202643 | Glodalo tester.D80x3x22 G-150 DIN1837 | SAP: 44863 Standard:DIN1837 Dimenzija:Ø80X3X22 Tip:TESTERASTO Oznaka:G-150 |
| 7-27 | 35202935 | Glodalo za žlebove D5 VD G-110 DIN327 | SAP:54434 Standard:DIN 327Materijal:HSS Dimenzija:Ø5 VD Namena:GLODALO ZA ŽLEBOVETip:VALJKASTA DRŠKA Oznaka:G-110 |
| 7-28 | 35202936 | Glodalo za žlebove D6 VD G-110 DIN327 | SAP:54435 Standard:DIN 327Materijal:HSSDimenzija:Ø6 VDNamena:GLODALO ZA ŽLEBOVETip:VALJKASTA DRŠKAOznaka:G-110 |
| 7-29 | 35202937 | Glodalo za žlebove D8 VD G-110 DIN327 | SAP:54436 Standard:DIN 327Materijal:HSSDimenzija:Ø8 VDNamena:GLODALO ZA ŽLEBOVETip:VALJKASTA DRŠKAOznaka:G-110 |
| 7-30 | 35204932 | Glodalo roto SPG 162506 DIN 8033 | SAP:63614 Standard:DIN 8033Dimenzija:Ø16Namena:OBRADA GLODANJEMTip:G-KONUSNOOznaka:162506 POLJE PRIMENE:SVE VRSTE ČELIKA |
| 7-31 | 35205338 | Roto glodalo H61232-2 | SAP:66466 Kvalitet:ALATNI ČELIK Namena:GLOD. ZA ČEONU BRUSILICU Tip:ROTO Oznaka:H61232-2 PRIMENE:SVE VRSTE ČELIKA |
| 7-32 | 35205343 | Roto glodalo M61222-2 | SAP:66471 Namena:OBRADA BRAJFOVA ZA ZAVARIVANJE Tip:ROTO Oznaka:M61222-2 PRIMENE:SVE VRSTE ČELIKA |
| 7-33 | 36150209 | Glodalo dvoper fi22 DIN 327 | SAP:43869 Standard:DIN 327 Materijal:HSS Dimenzija:Ø22 Namena:ZA ŽLEBOVE Tip:DESNOREZNA-CILINDR.WELDON PRIH Oznaka:G-110 Napomena:VALJKASTA DRŠKA |
| 7-34 | 36150977 | Glodalo za žlebove D40 MK G-113 DIN326 | SAP:43916 Standard:DIN 326 Materijal:HSS Dimenzija:Ø40 MK Namena:GLODALO ZA ŽLEBOVE Tip:KONUSNA DRŠKA Oznaka:G-113 |
| 7-35 | 36153054 | Glodalo za žlebove fi 42 MK G-113 DIN326 | SAP:44083 Standard:DIN 326 Materijal:HSS Dimenzija:Ø42 MK Namena:GLODALO ZA ŽLEBOVE Tip:KONUSNA DRŠKA Oznaka:G-113 |
| 7-36 | 36154110 | Glodalo za žlebove D30 MK G-113 DIN326 | SAP:44084 Standard:DIN 326 Materijal:HSS Dimenzija:Ø30 MK Namena:GLODALO ZA ŽLEBOVE Tip:KONUSNA DRŠKA Oznaka:G-113 |
| 7-37 | 36162196 | Glodalo vretenasto D18 VD G-095 DIN844 | SAP:49452 Standard:DIN844 Dimenzija:Ø18 Materijal:HSS Namena:GLODALO VRETENASTOTip:VD Oznaka:G-095 |
| 7-38 | 36162220 | Glodalo vretenasto #22 VD G-095 DIN844 | SAP: 49463 Standard:DIN844 Kvalitet:HSS Materijal:HSS Dimenzija:Ø22 Namena:GLODANJE Tip:SA VALJKASTOM DRŠKOM Oznaka:G095 POLJE PRIMENE:SVE VRSTE ČELIKA I OBOJEN.METALA |
| 7-39 | 36162766 | GLODALO VRETEN 16 VD TO G-095 | SAP:44420 Standard:DIN844 Dimenzija:Ø16 Namena:GLODALO Materijal:HSS VRETENASTO Tip:VD TO Oznaka:G-095 |

**Партија 8 Резервни делови за носаче за стругање и глодачке главе**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ред. Бр.** | **Шифра наручиоца (ЕРЦ)** | **Назив и опис добара** | **Техничке карактеристике захтеваног или одговарајућег добра** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| 8-1 | 33002828 | Vijak za držač SLANR SR 34-535-C | SAP: 31757 Rezervni deo za strugarske noževe. Materijal:Visokovredni mikroliv Namena:ZA DRŽAČ SLANR Tip:VIJAK-rezervni deo Oznaka:SR 34-535-C |
| 8-2 | 33002832 | Vijak za podložnu pločicu TLN SR RS4 | SAP: 31764 Rezervni deo za strugarske noževe. Materijal:Visokovredni mikroliv Namena:ZA DRŽAČ SLANR Tip:VIJAK-rezervni deo Oznaka: TLN SR RS4 |
| 8-3 | 33003867 | Vijak za pločicu SR 17-362 | SAP: 33593 Rezervni deo za strugarske noževe. Materijal:Visokovredni mikroliv Standard:ISO 1832-1985 Namena:STRUGANJE Tip:VIJAK SR Oznaka:SR 17-362 |
| 8-4 | 33003867 | Vijak za pločicu SR 17-362 | SAP: 33593 Rezervni deo za strugarske noževe. Materijal:Visokovredni mikroliv Standard:ISO 1832-1985 Namena:STRUGANJE Tip:VIJAK SR Oznaka:SR 17-362 |
| 8-5 | 33006712 | Vijak za strugarski nož 170.5-865 | SAP: 39156 Kvalitet:VISOKOVREDAN Materijal:MIKROLIV Namena:ZA STRUGARSKE NOŽEVE Tip:VIJAK Oznaka:170.5-865 |
| 8-6 | 33009151 | Vijak za strugarski nož 174.3-821 | SAP: 45005 Kvalitet:VISOKOVREDANMaterijal:MIKROLIVNamena:ZA STRUGARSKE NOŽEVETip:VIJAKOznaka:174.3-821 |
| 8-7 | 33011736 | Vijak za pločicu SR 34-535 | SAP: 52496 Materijal:Visokovredni mikroliv Tip:VIJAK Oznaka:SR 34-535 Rezervni deo za pločicu LNMX 1506 |
| 8-8 | 33011736 | Vijak za pločicu SR 34-535 | SAP: 52496 Materijal:Visokovredni mikroliv Tip:VIJAK Oznaka:SR 34-535 Rezervni deo za pločicu LNMX 1506 |
| 8-9 | 33011740 | Vijak za glodalo 265.2-824 | SAP: 52510 Tip:VIJAK Oznaka: 265.2-824 Rezervni deo za glodačke glave Materijal:Visokovredni mikroliv |
| 8-10 | 33011741 | Vijak za glodalo 269-827 | SAP:52511 Tip:VIJAK Oznaka: 269-827 Rezervni deo za glodačke glave. Materijal:Visokovredni mikroliv |
| 8-11 | 33015577 | Vijak pločice 553 020-10 | SAP: 58738 Oznaka: 553 020-10 Rezervni deo za strugarske noževe Materijal:Visokovredni mikroliv |
| 8-12 | 33015579 | Vijak 170.38.845 | SAP: 58735 Oznaka: 170.38.845 Rezervni deo za strugarske noževe Materijal:Visokovredni mikroliv |
| 8-13 | 33015579 | Vijak 170.38.845 | SAP: 58735 Oznaka: 170.38.845 Rezervni deo za strugarske noževe Materijal:Visokovredni mikroliv |
| 8-14 | 33016274 | Vijak pločice 5513 020-10 | SAP: 62280 Namena:ZA MAŠ.OBRADU REZANJE NAVOJAOznaka:5513 020-10(M3.5)POLJE PRIMENE:ZA NOSAČE ZA REZANJE NAVOJA |
| 8-15 | 17397449 | Podloška TCN-423 | SAP: 6700 Namena:PODLOŽNA PLOČICA ZA STRUGARSKE NOŽEVE Oznaka:TCN-423 |
| 8-16 | 17397449 | Podloška TCN-423 | SAP: 6700 Namena:PODLOŽNA PLOČICA ZA STRUGARSKE NOŽEVE Oznaka:TCN-423 |
| 8-17 | 33002312 | Vijak za glodalo HM90 SR 34-505/HG | SAP:30707 Nazivna mera:SR 34-505/HG Namena:Za glodačke glave Materijal:Visokolegirani mikroliv |
| 8-18 | 33003892 | Vijak za glodalo SR 14-544 | SAP:33657 Rezervni deo za pločicu HP ADKT 2207 Rezervni deo za glodačke glave. Materijal:Visokovredni mikrolivOznaka:SR 14-544 |
| 8-19 | 33006457 | Vijak pločice za glodanje SR 14-591 | SAP:38751 Rezervni deo za glodalo H490 ANKX 170608PNTR Materijal:Visokovredni mikroliv Oznaka:SR 14-591 |
| 8-20 | 33011073 | Zavrtanj CSL-16K | SAP: 50666 Namena:ZA PLOČICE OD TVRDOG METALA Materijal:Visokovredni mikroliv Oznaka:CSL-16KRezervni deo za strugarske noževe |
| 8-21 | 33015400 | Pločica podložna 174.2-853 | SAP: 58715 Kvalitet:VISOKOVREDANNamena:ZA STRUGARSKE NOŽEVETip:PODLOŽNAOznaka:174.2-853 |
| 8-22 | 33015400 | Pločica podložna 174.2-853 | SAP: 58715 Kvalitet:VISOKOVREDAN Namena:ZA STRUGARSKE NOŽEVE Tip:PODLOŽNA Oznaka:174.2-853 |
| 8-23 | 33015401 | Pločica podložna 170.3-852 | SAP: 58720 Kvalitet:VISOKOVREDAN Namena:ZA STRUGARSKE NOŽEVE ip:PODLOŽNA Oznaka:170.3-852 |
| 8-24 | 33015401 | Pločica podložna 170.3-852 | SAP: 58720 Kvalitet:VISOKOVREDAN Namena:ZA STRUGARSKE NOŽEVE Tip:PODLOŽNA Oznaka:170.3-852 |
| 8-25 | 33018027 | Vijak SR 10504970 glod.T290 LNMT | SAP:65156 Rezervni deo za glodalo T290 LNMT 100405TR Materijal:Visokovredni mikroliv Oznaka:SR 10504970 |
| 8-26 | 33018028 | Vijak SR 34-535-SN glod.T490 LNMT | SAP:65157 Rezervni deo za glodalo T490 LNMT 1306PNTR Materijal:Visokovredni mikroliv Oznaka:SR 34-535-SN |
| 8-27 | 33018029 | Vijak SR 11800745 glod.S845 SNMU | SAP:65158 Rezervni deo za glodalo S845 SNMU 1305ANR-MM Materijal:Visokovredni mikroliv Oznaka:SR 11800745 |
| 8-28 | 33002047 | Čivija 170.3-871 | SAP: 30310 Standard:ISO 1832-1985Namena:Za držače pločicaTip:ČIVIJAOznaka:170.3-871 |
| 8-29 | 33003870 | Čivija ZNW 6W | SAP: 33603 Standard:ISO 1832-1985Namena:STRUGANJETip:ČIVIJA Oznaka:ZNW 6W |
| 8-30 | 33008056 | Čivija SP-4 | SAP:41094 Standard:ISO 1832-1985 Namena:Rezervni deo za nosače PCLNR/L Oznaka:SP-4 |
| 8-31 | 33015578 | Čivija 170.3-870 | SAP: 58736 Standard:ISO 1832-1985Namena:STRUGANJETip:ČIVIJA Rezervni deo za nosače PCLNR/L Oznaka:170.3-870 |
| 8-32 | 33018031 | Čivija SP 66 nosača PCLNR/L | SAP:65160 Standard:ISO 1832-1985 Namena:Rezervni deo za nosače PCLNR/L Oznaka:SP 66 |
| 8-33 | 33011074 | Opruga KSP-90 | SAP: 50667 Standard:ISO 1832-1985 Za nosače za struganje CKJNR/L Namena:ZA PLOČICE OD TVRDOG METALAOznaka:KSP-90 |
| 8-34 | 33018030 | Poluga LR6 nosača PCLNR/L | SAP:65159 Standard:ISO 1832-1985Namena:STRUGANJE Rezervni deo za nosače PCLNR/L Oznaka:LR6 |
| 8-35 | 33002390 | Pločica podložna za struganje TTT 434 | SAP: 30838 Standard:ISO 1832-1985Dimenzija:22 mmNamena:PODLOŽNA ZA STRUGANJETip:Trouglasta |
| 8-36 | 33003854 | Pločica podložna za struganje TCN 63 | SAP:33585 Pločica podložna za struganje Rezervni deo za nosače PCLNR/L Oznaka: TCN 63 |
| 8-37 | 33003863 | Pločica podložna za struganje IWSN 635M3 | SAP:33586 Pločica podložna Namena:za strugarsku reznu pločicu WNMG 130612-TNM |
| 8-38 | 33006022 | Pločica podložna TSN 423 | SAP: 50112 Tip:kvadratna Namena:za strugarsku reznu pločicu SNMG Oznaka:TSN 423 |
| 8-39 | 33006698 | Pločica podložna 174.2-850 | SAP: 39136 STANDARD: ISO 1832-1985 Kvalitet:VISOKOVREDANMaterijal:Tvrdi metalNamena:ZA STRUGARSKE NOŽEVETip:PODLOŽNA PLOČICAOznaka:174.2-850 |
| 8-40 | 33006698 | Pločica podložna 174.2-850 | SAP: 39136 STANDARD: ISO 1832-1985 Kvalitet:VISOKOVREDAN Materijal:Tvrdi metal Namena:ZA STRUGARSKE NOŽEVE Tip:PODLOŽNA PLOČICA Oznaka:174.2-850 |
| 8-41 | 33006702 | Pločica podložna 171.31-850M | SAP: 39140 Kvalitet:VISOKOVREDAN Materijal:Tvrdi metal Namena:ZA STRUGARSKE NOŽEVE Tip:PODLOŽNA PLOČICA Oznaka:171.31-850M |
| 8-42 | 33006702 | Pločica podložna 171.31-850M | SAP: 39140 Kvalitet:VISOKOVREDAN Materijal:Tvrdi metal Namena:ZA STRUGARSKE NOŽEVE Tip:PODLOŽNA PLOČICA Oznaka:171.31-850M |
| 8-43 | 33006702 | Pločica podložna 171.31-850M | SAP: 39140 Kvalitet:VISOKOVREDAN Materijal:Tvrdi meta lNamena:ZA STRUGARSKE NOŽEVE Tip:PODLOŽNA PLOČICA Oznaka:171.31-850M |
| 8-44 | 33006703 | Pločica podložna 179.3-852M | SAP: 39141 Kvalitet:VISOKOVREDAN Materijal:Tvrdi metal Namena:ZA STRUGARSKE NOŽEVE Tip:PODLOŽNA PLOČICAOznaka:179.3-852M |
| 8-45 | 33006703 | Pločica podložna 179.3-852M | SAP: 39141 Kvalitet:VISOKOVREDAN Materijal:Tvrdi metal Namena:ZA STRUGARSKE NOŽEVE Tip:PODLOŽNA PLOČICA Oznaka:179.3-852M |
| 8-46 | 33009153 | Pločica podložna 179.3-850M | SAP:45007 Kvalitet:VISOKOVREDANMaterijal:Tvrdi metalNamena:ZA STRUGARSKE NOŽEVE Tip:PODLOŽNA PLOČICA Oznaka:179.3-850M |
| 8-47 | 33009153 | Pločica podložna 179.3-850M | SAP:45007 Kvalitet:VISOKOVREDAN Materijal:Tvrdi metal Namena:ZA STRUGARSKE NOŽEVE Tip:PODLOŽNA PLOČICA Oznaka:179.3-850M |
| 8-48 | 33011072 | Stezna šapa CL-16-KL | SAP: 50665 Namena:ZA PLOČICE OD TVRDOG METALA Tip:STEZNA ŠAPA Oznaka:CL-16-KL |
| 8-49 | 33011882 | Pločica podložna 174.3-850M | SAP: 52818 Kvalitet:VISOKOVREDAN Materijal:Tvrdi metal Namena:ZA STRUGARSKE NOŽEVE Tip:PODLOŽNA PLOČICAOznaka:174.3-850M |
| 8-50 | 33011882 | Pločica podložna 174.3-850M | SAP: 52818 Kvalitet:VISOKOVREDAN Materijal:Tvrdi metal Namena:ZA STRUGARSKE NOŽEVE Tip:PODLOŽNA PLOČICA Oznaka:174.3-850M |
| 8-51 | 33011883 | Poluga za pločicu 174.3-841M | SAP: 52820 Kvalitet:VISOKOVREDAN Materijal:Tvrdi metal Rezervni deo za strugarske noževe Oznaka:174.3-841M |
| 8-52 | 33011883 | Poluga za pločicu 174.3-841M | SAP: 52820 Kvalitet:VISOKOVREDAN Materijal:Tvrdi metal Rezervni deo za strugarske noževe Oznaka:174.3-841M |
| 8-53 | 33015583 | Poluga za pločicu 174.3-843M | SAP: 58718 Namena:ZA STRUGARSKE NOSAČE Materijal:Visokovredni mikroliv Oznaka:174.3-843M |
| 8-54 | 33015584 | Poluga za pločicu 174.3-840M | SAP: 58717 Namena:ZA STRUGARSKE NOSAČE Materijal:Visokovredni mikroliv Oznaka:174.3-840M |
| 8-55 | 33015586 | Poluga za pločicu 174.3-842M | SAP: 58716 Namena::ZA STRUGARSKE NOSAČE Materijal:Visokovredni mikroliv Oznaka:174.3-842M |
| 8-56 | 34001701 | Pločica podložna za držač CSK 1604L | SAP: 31755 Dimenzija:1604 Namena:ZA DRŽAČ KNUXTip:PLOČICA PODLOŽNA CSK Oznaka:CSK 1604L |
| 8-57 | 34001702 | Pločica podložna za držač PSDNR RST 634 | SAP: 31756 Namena:ZA DRŽAČ PSDNR Tip:PLOČICA PODLOŽNA RST Oznaka:RST 634 |
| 8-58 | 33006022 | Pločica podložna TSN 423 | SAP:50112 STANDARD: ISO 1832-1985 Tip:Kvadratna Rezervni deo za nosače PSDNN Oznaka:TSN 423 |
| 8-59 | 33011743 | Ključ za glodalo 265.2-818(1.98) | SAP: 52514 Oznaka:265.2-818(1.98)Namena:ZA GLODALO |
| 8-60 | 33011744 | Ključ za glodalo 265.2-821(4.0) | SAP: 52515 Oznaka:265.2-821(4.0)Namena:ZA GLODALO |
| 8-61 | 33011747 | Podmetač za glodalo 262.2-836 | SAP: 52518 Oznaka: 262.2-836 Rezervni deo za glodačke glave (kaseta). |
| 8-62 | 33011748 | Podmetač za glodalo 262.2-834 | SAP:52519 Oznaka: 262.2-834 Rezervni deo za glodačke glave (kaseta). |
| 8-63 | 33011396 | Poluga LR4 | SAP:51543; Standard:ISO 1832-1985 Rezervni deo za nosače Namena:ZA STRUGOVE; Oznaka:LR4; |

**Партија 9 Ножеви од брзорезног челика**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ред. Бр.** | **Шифра наручиоца (ЕРЦ)** | **Назив и опис добара** | **Техничке карактеристике захтеваног или одговарајућег добра** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
|  |  |  |  |
| 9-1 | 17341181 | Nož za uzd.i popr.strug.B1616x200 HSS | SAP:61742 MATERIJAL: HSS 10%CO DIMENZIJA: D16X16X250 NAMENA: ZA STRUGANJE TIP: NOŽ ZA UZD.I POPR.STRUGANJE OZNAKA: JUS K.C1.040 NAPOMENA: POLUPROIZVOD POLJE\_PRIMENE:P-K-M |
| 9-2 | 33005125 | Nož za uzd.i popr.strug. D0625x250 HSS | SAP: 35819 DIN 4964 MATERIJAL: HSS 10%CO DIMENZIJA: D06x25X250 NAMENA: ZA STRUGANJE TIP: NOŽ ZA UZD.I POPR.STRUGANJE POLJE\_PRIMENE: P-K-M |
| 9-3 | 33005126 | Nož za uzd.i popr. strug. D1625x250 HSS | SAP: 35822 DIN 4964 MATERIJAL: HSS 10%CO DIMENZIJA: D16x25X250 NAMENA: ZA STRUGANJE TIP: NOŽ ZA UZD.I POPR.STRUGANJE POLJE\_PRIMENE: P-K-M |
| 9-4 | 33005127 | Nož za uzd.i popr.strug. B0808x125 HSS | SAP: 35824 DIN 4964 MATERIJAL: HSS 10%CO DIMENZIJA: B08x08X125 NAMENA: ZA STRUGANJE TIP: NOŽ ZA UZD.I POPR.STRUGANJE POLJE\_PRIMENE: P-K-M |
| 9-5 | 33005129 | Nož za uzd.i popr.strug. B1010x150HSS | SAP: 35825 DIN 4964 MATERIJAL: HSS 10%CO DIMENZIJA: B10x10X150 NAMENA: ZA STRUGANJE TIP: NOŽ ZA UZD.I POPR.STRUGANJE POLJE\_PRIMENE: P-K-M |
| 9-6 | 33005130 | Nož za uzd.i popr.strug. B1212x200 HSS | SAP: 35827 DIN 4964 MATERIJAL: HSS 10%CO DIMENZIJA: B12x12X200 NAMENA: ZA STRUGANJE TIP: NOŽ ZA UZD.I POPR.STRUGANJE POLJE\_PRIMENE: P-K-M |
| 9-7 | 33005130 | Nož za uzd.i popr.strug. B1212x200 HSS | SAP: 35827 DIN 4964 MATERIJAL: HSS 10%CO DIMENZIJA: B12x12X200 NAMENA: ZA STRUGANJE TIP: NOŽ ZA UZD.I POPR.STRUGANJE POLJE\_PRIMENE: P-K-M |
| 9-8 | 33005130 | Nož za uzd.i popr.strug. B1212x200 HSS | SAP: 35827 DIN 4964 MATERIJAL: HSS 10%CO DIMENZIJA: B12x12X200 NAMENA: ZA STRUGANJE TIP: NOŽ ZA UZD.I POPR.STRUGANJE POLJE\_PRIMENE: P-K-M |
| 9-9 | 33005130 | Nož za uzd.i popr.strug. B1212x200 HSS | SAP: 35827 DIN 4964 MATERIJAL: HSS 10%CO DIMENZIJA: B12x12X200 NAMENA: ZA STRUGANJE TIP: NOŽ ZA UZD.I POPR.STRUGANJE POLJE\_PRIMENE: P-K-M |
| 9-10 | 33005131 | Nož za uzd.i popr.strug. B2020x250 HSS | SAP: 35828 DIN 4964 MATERIJAL: HSS 10%CO DIMENZIJA: B20x20X250 NAMENA: ZA STRUGANJE TIP: NOŽ ZA UZD.I POPR.STRUGANJE POLJE\_PRIMENE: P-K-M |
| 9-11 | 33005131 | Nož za uzd.i popr.strug. B2020x250 HSS | SAP: 35828 DIN 4964 MATERIJAL: HSS 10%CO DIMENZIJA: B20x20X250 NAMENA: ZA STRUGANJE TIP: NOŽ ZA UZD.I POPR.STRUGANJE POLJE\_PRIMENE: P-K-M |
| 9-12 | 33005131 | Nož za uzd.i popr.strug. B2020x250 HSS | SAP: 35828 DIN 4964 MATERIJAL: HSS 10%CO DIMENZIJA: B20x20X250 NAMENA: ZA STRUGANJE TIP: NOŽ ZA UZD.I POPR.STRUGANJE POLJE\_PRIMENE: P-K-M |
| 9-13 | 33005132 | Nož za uzd.i popr.strug. B2525x250 HSS | SAP: 35829 DIN 4964 MATERIJAL: HSS 10%CO DIMENZIJA: B25x25X250 NAMENA: ZA STRUGANJE TIP: NOŽ ZA UZD.I POPR.STRUGANJE POLJE\_PRIMENE: P-K-M |
| 9-14 | 33005133 | Nož za uzd.i popr.strug. B3030x250 HSS | SAP:35830 DIN 4964 Materijal:HSS 10%CO Dimenzija:B30x30X250 Namena:ZA STRUGANJE Tip:NOŽ ZA UZD.I POPR.STRUGANJE POLJE PRIMENE:P-K-M |
| 9-15 | 33009952 | Nož strugarski 8x8x160 | SAP:47040 Kvalitet:Sa 10% KOBALTA Dimenzija:8X8X160 Namena:ZA STRUGARSKU OBRADU Oznaka:N002 |
| 9-16 | 33009952 | Nož strugarski 8x8x160 | SAP:47040 Kvalitet:Sa 10% KOBALTA Dimenzija:8X8X160 Namena:ZA STRUGARSKU OBRADU Oznaka:N002 |
| 9-17 | 33009952 | Nož strugarski 8x8x160 | SAP:47040 Kvalitet:Sa 10% KOBALTA Dimenzija:8X8X160 Namena:ZA STRUGARSKU OBRADU Oznaka:N002 |
| 9-18 | 33005129 | Nož za uzd.i popr.strug. B1010x150HSS | SAP: 35825 DIN 4964 MATERIJAL: HSS 10%CO DIMENZIJA: B10x10X150 NAMENA: ZA STRUGANJE TIP: NOŽ ZA UZD.I POPR.STRUGANJE POLJE\_PRIMENE: P-K-M |
| 9-19 | 33005130 | Nož za uzd.i popr.strug. B1212x200 HSS | SAP: 35827 DIN 4964 MATERIJAL: HSS 10%CO DIMENZIJA: B12x12X200 NAMENA: ZA STRUGANJE TIP: NOŽ ZA UZD.I POPR.STRUGANJE POLJE\_PRIMENE: P-K-M |
| 9-20 | 33009955 | Nož strugarski 16x16x160 | SAP:47053 Kvalitet:Sa 10% KOBALTA Dimenzija:16X16X160 Namena:ZA STRUGARSKU OBRADU Oznaka:N002 |
| 9-21 | 33009955 | Nož strugarski 16x16x160 | SAP:47053 Kvalitet:Sa 10% KOBALTA Dimenzija:16X16X160 Namena:ZA STRUGARSKU OBRADU Oznaka:N002 |
| 9-22 | 33009955 | Nož strugarski 16x16x160 | SAP:47053 Kvalitet:Sa 10% KOBALTA Dimenzija:16X16X160 Namena:ZA STRUGARSKU OBRADU Oznaka:N002 |
| 9-23 | 33010555 | Nož za uzd.i popr.obradu 10x10x160 10%Co | SAP:49045 Kvalitet:10%Co Dimenzija:10X10X160 Namena:ZA MAŠ. OBRADU REZANJEM Tip:STIRIJA NOŽ ZA UZD.I POPR.OBR. Oznaka:10X10X160 HSS 10%CO |
| 9-24 | 33010555 | Nož za uzd.i popr.obradu 10x10x160 10%Co | SAP:49045 Kvalitet:10%Co Dimenzija:10X10X160 Namena:ZA MAŠ. OBRADU REZANJEM Tip:STIRIJA NOŽ ZA UZD.I POPR.OBR. Oznaka:10X10X160 HSS 10%CO |

**Партија 10 Ножеви за стругање са лемљеним плочицама**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ред. Бр.** | **Шифра наручиоца (ЕРЦ)** | **Назив и опис добара** | **Техничке карактеристике захтеваног или одговарајућег добра** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| 10-1 | 33001147 | Nož za rezanje navoja 25x16 ISO13 P20 R | SAP:36811 Kvalitet:P20 Dimenzija:25X16 Namena:ZA STRUGARSKU OBRADU Tip:NOŽ ZA REZANJE NAVOJA Oznaka:ISO 13 P20 R Napomena:DESNI NOŽ POLJE PRIMENE:P10-P30 |
| 10-2 | 33001148 | Nož za grubu obradu 20x20 ISO1 P20 R | SAP:36812 Standard:ISO 1 Kvalitet:P20 Dimenzija:20X20 Namena:ZA STRUGARSKU OBRADU Tip:NOŽ ZA GRUBU OBRADU Oznaka:ISO1 P20 R Napomena:DESNI NOŽ POLJE PRIMENE:P10-P30 |
| 10-3 | 33001150 | Nož za grubu obradu 20x20 ISO2 P20 R | SAP:36814 Kvalitet:P20 Dimenzija:20X20 Namena:ZA STRUGARSKU OBRADU Tip:NOŽ ZA GRUBU OBRADU Oznaka:ISO2 P20 R Napomena:DESNI NOŽ POLJE PRIMENE:P10-P30 |
| 10-4 | 33001152 | Nož za grubu obradu 25x25 ISO2 P20 R | SAP:36816 Kvalitet:P20 Dimenzija:25X25 Namena:ZA STRUGARSKU OBRADU Tip:NOŽ ZA GRUBU OBRADU Oznaka:ISO2 P20 R Napomena:DESNI NOŽ POLJE PRIMENE:P10-P30 |
| 10-5 | 33001153 | Nož za bočnu obradu 16x16 ISO6 P20 R | SAP:36817 Kvalitet:P20 Dimenzija:16X16 Namena:ZA STRUGARSKU OBRADU Tip:NOŽ ZA BOČNU OBRADU Oznaka:ISO6 P20 R Napomena:DESNI NOŽ POLJE PRIMENE:P10-P30 |
| 10-6 | 33001154 | Nož za bočnu obradu 20x20 ISO6 P20 R | SAP:36818 Kvalitet:P20 Dimenzija:20X20 Namena:ZA STRUGARSKU OBRADU Tip:NOŽ ZA BOČNU OBRADU Oznaka:ISO6 P20 R Napomena:DESNI NOŽ POLJE PRIMENE:P10-P30 |
| 10-7 | 33001155 | Nož za bočnu obradu 25x25 ISO6 P20 R | SAP:36819 Kvalitet:P20 Dimenzija:25X25 Namena:ZA STRUGARSKU OBRADU Tip:NOŽ ZA BOČNU OBRADU Oznaka:ISO6 P20 R Napomena:DESNI NOŽ POLJE PRIMENE:P10-P30 |
| 10-8 | 33001156 | Nož za odsecanje 16x10 ISO7 P20 R | SAP:36820 Kvalitet:P20 Dimenzija:16X10 Namena:ZA STRUGARSKU OBRADU Tip:NOŽ ZA ODSECANJE Oznaka:ISO7 P20 R Napomena:DESNI NOŽ POLJE PRIMENE:P10-P30 |
| 10-9 | 33001157 | Nož za odsecanje 20x12 ISO7 P20 R | SAP:36821 Kvalitet:P20 Dimenzija:20X12 Namena:ZA STRUGARSKU OBRADU Tip:NOŽ ZA ODSECANJE Oznaka:ISO7 P20 R Napomena:DESNI NOŽ POLJE PRIMENE:P10-P30 |
| 10-10 | 33001158 | Nož za odsecanje 25x16 ISO7 P20 R | SAP:36822 Kvalitet:P20 Dimenzija:25X16 Namena:ZA STRUGARSKU OBRADU Tip:NOŽ ZA ODSECANJE Oznaka:ISO7 P20 R Napomena:DESNI NOŽ POLJE PRIMENE:P10-P30 |
| 10-11 | 33001159 | Nož za odsecanje 32x20 ISO7 P20 R | SAP:36823 Kvalitet:P20 Dimenzija:32X20 Namena:ZA STRUGARSKU OBRADU Tip:NOŽ ZA ODSECANJE Oznaka:ISO7 P20 R Napomena:DESNI NOŽ POLJE PRIMENE:P10-P30 |
| 10-12 | 33001160 | Nož za odsecanje 40x25 ISO7 P20 R | SAP:36824 Kvalitet:P20 Dimenzija:40X25 Namena:ZA STRUGARSKU OBRADU Tip:NOŽ ZA ODSECANJE Oznaka:ISO7 P20 R Napomena:DESNI NOŽ POLJE PRIMENE:P10-P30 |
| 10-13 | 33001162 | Nož za obradu prol.rupa 12x12 ISO8 P20 R | SAP: 36826 Kvalitet:P20 Dimenzija:12X12 Namena:ZA STRUGARSKU OBRADU Tip:NOŽ ZA OBRADU PROLAZNIH RUPA Oznaka:ISO8 P20 R Napomena:DESNI NOŽ POLJE PRIMENE:P10-P30 |
| 10-14 | 33001163 | Nož za obradu prol.rupa 16x16 ISO8 P20 R | SAP: 36827 Kvalitet:P20 Dimenzija:16X16 Namena:ZA STRUGARSKU OBRADU Tip:NOŽ ZA OBRADU PROLAZNIH RUPA Oznaka:ISO8 P20 R Napomena:DESNI NOŽ POLJE PRIMENE:P10-P30 |
| 10-15 | 33001173 | Nož za unutr.usecanje 10x10 ISO12 P20 R | SAP:36836 Kvalitet:P20 Dimenzija:10X10 Namena:ZA STRUGARSKU OBRADU Tip:NOŽ ZA UNUTRAŠNJE USECANJE Oznaka:ISO 12 P20 R Napomena:DESNI NOŽ POLJE PRIMENE:P10-P30 |
| 10-16 | 33001174 | Nož za unutr.usecanje 12x12 ISO12 P20 R | SAP:36837 Kvalitet:P20 Dimenzija:12X12 Namena:ZA STRUGARSKU OBRADU Tip:NOŽ ZA UNUTRAŠNJE USECANJE Oznaka:ISO 12 P20 R Napomena:DESNI NOŽ POLJE PRIMENE:P10-P30 |
| 10-17 | 33001175 | Nož za unutr.usecanje 16x16 ISO12 P20 R | SAP:36838 Kvalitet:P20 Dimenzija:16X16 Namena:ZA STRUGARSKU OBRADU Tip:NOŽ ZA UNUTRAŠNJE USECANJE Oznaka:ISO 12 P20 R Napomena:DESNI NOŽ POLJE PRIMENE:P10-P30 |
| 10-18 | 33001176 | Nož za unutr.usecanje 20x20 ISO12 P20 R | SAP:36839 Kvalitet:P20 Dimenzija:20X20 Namena:ZA STRUGARSKU OBRADU Tip:NOŽ ZA UNUTRAŠNJE USECANJE Oznaka:ISO 12 P20 R Napomena:DESNI NOŽ POLJE PRIMENE:P10-P30 |
| 10-19 | 33001177 | Nož za unutr.usecanje 25x25 ISO12 P20 R | SAP:36840 Kvalitet:P20 Dimenzija:25X25 Namena:ZA STRUGARSKU OBRADU Tip:NOŽ ZA UNUTRAŠNJE USECANJE Oznaka:ISO 12 P20 R Napomena:DESNI NOŽ POLJE PRIMENE:P10-P30 |
| 10-20 | 33001178 | Nož za rezanje navoja 16x10 ISO13 P20 R | SAP:36841 Kvalitet:P20 Dimenzija:16X10 Namena:ZA STRUGARSKU OBRADU Tip:NOŽ ZA REZANJE NAVOJA Oznaka:ISO 13 P20 R Napomena:DESNI NOŽ POLJE PRIMENE:P10-P30 |
| 10-21 | 33001179 | Nož za rezanje navoja 20x12 ISO13 P20 R | SAP:36842 Kvalitet:P20 Dimenzija:20X12 Namena:ZA STRUGARSKU OBRADU Tip:NOŽ ZA REZANJE NAVOJA Oznaka:ISO 13 P20 R Napomena:DESNI NOŽ POLJE PRIMENE:P10-P30 |
| 10-22 | 33001180 | Nož za obradu prol.rupa 10x10 ISO8 P20 R | SAP: 36843 Kvalitet:P20 Dimenzija:10X10 Namena:ZA STRUGARSKU OBRADU Tip:NOŽ ZA OBRADU PROLAZNIH RUPA Oznaka:ISO8 P20 R Napomena:DESNI NOŽ POLJE PRIMENE:P10-P30 |
| 10-23 | 33005404 | Nož za grubu obradu 16x16 ISO1 P20 R | SAP:36759 Standard:ISO 1 Kvalitet:P20 Dimenzija:16X16 Namena:ZA STRUGARSKU OBRADU Tip:NOŽ ZA GRUBU OBRADU Oznaka:ISO1 P20 R Napomena:DESNI NOŽ POLJE PRIMENE:P10-P30 |
| 10-24 | 33008921 | Nož za rezanje navoja 16x16 ISO14 P20 | SAP:43792 Standard:ISO 14 Kvalitet:P20 Dimenzija:16X16X210 Namena:ZA STRUGARSKU OBRADU Tip:ZA OBRADU NAVOJA U OTVORU |
| 10-25 | 33008922 | Nož za rezanje navoja 20x20 ISO14 P20 | SAP:43793 Standard:ISO 14 Kvalitet:P20 Dimenzija:20X20X250 Namena:ZA STRUGARSKU OBRADU Tip:ZA OBRADU NAVOJA U OTVORU |
| 10-26 | 33008923 | Nož za rezanje navoja 25x25 ISO14 P20 | SAP:43794 Standard:ISO 14 Kvalitet:P20 Dimenzija:25X25X300 Namena:ZA STRUGARSKU OBRADU Tip:ZA OBRADU NAVOJA U OTVORU |
| 10-27 | 33008924 | Nož za rezanje navoja 32x32 ISO14 P20 | SAP:43795 Standard:ISO 14 Kvalitet:P20 Dimenzija:32X32X355 Namena:ZA STRUGARSKU OBRADU Tip:ZA OBRADU NAVOJA U OTVORU |
| 10-28 | 33016238 | Nož za završnu obradu 2525 DIN4976 | SAP: 62342 Standard:DIN 4976 Dimenzija:2525 Namena:MAŠINSKA OBRADA Tip:ZA ZAVRŠNU OBRADU Napomena:PLOČICA OD TVRDOG METALA |

**Партија 11 Плочице за обраду каљених и манганских челика**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ред. Бр.** | **Шифра наручиоца (ЕРЦ)** | **Назив и опис добара** | **Техничке карактеристике захтеваног или одговарајућег добра** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| 11-1 | 33000974 | Pločica CNMG 190612-NR IC 907 | SAP: 28023 MATERIJAL: DIMENZIJA: 190612-NR NAMENA: ZA STRUGANJE TIP: Romboidna, POLJE PRIMENE: (P10-P30)(M05-M20)(K15-K30) (H05-H15)(S05-S20)(N05-N20) |
| 11-2 | 33000974 | Pločica CNMG 190612-NR IC 907 | SAP: 28023 MATERIJAL: DIMENZIJA: 190612-NR NAMENA: ZA STRUGANJE TIP: Romboidna, POLJE PRIMENE: (P10-P30)(M05-M20)(K15-K30) (H05-H15)(S05-S20)(N05-N20) |
| 11-3 | 33000974 | Pločica CNMG 190612-NR IC 907 | SAP: 28023 MATERIJAL: DIMENZIJA: 190612-NR NAMENA: ZA STRUGANJE TIP: Romboidna, POLJE PRIMENE: (P10-P30)(M05-M20)(K15-K30) (H05-H15)(S05-S20)(N05-N20) |
| 11-4 | 33000979 | Pločica CCMT 060204-SM IC 907 | SAP: 28030 Dimenzija:060204-SM Namena:STRUGANJE Tip:CCMT Oznaka:CCMT 060204-SM POLJE PRIMENE: (P10-P30)(M05-M20)(K15-K30) (H05-H15)(S05-S20)(N05-N20) |
| 11-5 | 33002025 | Pločica za struganje SNMG 120408-TF | SAP:30282 Kvalitet:IC 507 Materijal:PRESVUČEN Dimenzija:120408-TF Namena:STRUGANJE Tip:KVADRATNA Oznaka:SNMG 120408-TF IC 507 POLJE PRIMENE:(P10-P30)(M05-M20) (H05-H15)(S05-S20) |
| 11-6 | 33002025 | Pločica za struganje SNMG 120408-TF | SAP:30282 Kvalitet:IC 507 Materijal:PRESVUČEN Dimenzija:120408-TF Namena:STRUGANJE Tip:KVADRATNA Oznaka:SNMG 120408-TF IC 507 POLJE PRIMENE:(P10-P30)(M05-M20) (H05-H15)(S05-S20) |
| 11-7 | 33002027 | Pločica za struganje CNMG 120408-TF | SAP: 30284 MATERIJAL:Višestruko presvučena Kvalitet IC 507; Oznaka:CNMG 120408-TF IC 507 DIMENZIJA: 120408 NAMENA: STRUGANJE TIP: Romboidna POLJE PRIMENE:(P10-P30)(M05-M20) (H05-H15)(S05-S20) |
| 11-8 | 33002027 | Pločica za struganje CNMG 120408-TF | SAP: 30284 MATERIJAL:Višestruko presvučena Kvalitet IC 507; Oznaka:CNMG 120408-TF IC 507 DIMENZIJA: 120408 NAMENA: STRUGANJE TIP: Romboidna POLJE PRIMENE:(P10-P30)(M05-M20) (H05-H15)(S05-S20) |
| 11-9 | 33002027 | Pločica za struganje CNMG 120408-TF | SAP: 30284 MATERIJAL:Višestruko presvučena Kvalitet IC 507; Oznaka:CNMG 120408-TF IC 507 DIMENZIJA: 120408 NAMENA: STRUGANJE TIP: Romboidna POLJE PRIMENE:(P10-P30)(M05-M20) (H05-H15)(S05-S20) |
| 11-10 | 33002235 | Plocica za struganje TNMG 220404-TF | SAP: 30584 DIMENZIJA: 220404 NAMENA: STRUGANJE TIP: trouglasta OZNAKA: TNMG 220404-TF IC 507 POLJE PRIMENE:(P10-P30)(M05-M20) (H05-H15)(S05-S20) |
| 11-11 | 33002235 | Plocica za struganje TNMG 220404-TF | SAP: 30584 DIMENZIJA: 220404 NAMENA: STRUGANJE TIP: trouglasta OZNAKA: TNMG 220404-TF IC 507 POLJE PRIMENE:(P10-P30)(M05-M20) (H05-H15)(S05-S20) |
| 11-12 | 33002235 | Plocica za struganje TNMG 220404-TF | SAP: 30584 DIMENZIJA: 220404 NAMENA: STRUGANJE TIP: trouglasta OZNAKA: TNMG 220404-TF IC 507 POLJE PRIMENE:(P10-P30)(M05-M20) (H05-H15)(S05-S20) |
| 11-13 | 33002235 | Plocica za struganje TNMG 220404-TF | SAP: 30584 DIMENZIJA: 220404 NAMENA: STRUGANJE TIP: trouglasta OZNAKA: TNMG 220404-TF IC 507 POLJE PRIMENE:(P10-P30)(M05-M20) (H05-H15)(S05-S20) |
| 11-14 | 33003853 | Pločica za struganje SNMG 190612-NR | SAP: 33584 MATERIJAL: TVRDI METAL DIMENZIJA: 190612 Kvalitet:IC907 VIŠESLOJNA PVD PRESVLAKA NAMENA: STRUGANJE TIP: Kvadratna Oznaka:SNMG 190612-NR IC907 POLJE PRIMENE: (P10-P30)(M05-M20)(K15-K30) (H05-H15)(S05-S20)(N05-N20) |
| 11-15 | 33003853 | Pločica za struganje SNMG 190612-NR | SAP: 33584 MATERIJAL: TVRDI METAL DIMENZIJA: 190612 Kvalitet:IC907 VIŠESLOJNA PVD PRESVLAKA NAMENA: STRUGANJE TIP: Kvadratna Oznaka:SNMG 190612-NR IC907 POLJE PRIMENE: (P10-P30)(M05-M20)(K15-K30) (H05-H15)(S05-S20)(N05-N20) |
| 11-16 | 33003853 | Pločica za struganje SNMG 190612-NR | SAP: 33584 MATERIJAL: TVRDI METAL DIMENZIJA: 190612 Kvalitet:IC907 VIŠESLOJNA PVD PRESVLAKA NAMENA: STRUGANJE TIP: Kvadratna Oznaka:SNMG 190612-NR IC907 POLJE PRIMENE: (P10-P30)(M05-M20)(K15-K30) (H05-H15)(S05-S20)(N05-N20) |
| 11-17 | 33004829 | Pločica za struganje SNMG120408-TF IC907 | SAP: 352535 MATERIJAL: VIŠESLOJNO PRESVUČEN DIMENZIJA: 120408 Oznaka: SNMG120408-TF IC907 NAMENA: STRUGANJE TIP: Kvadratna POLJE\_PRIMENE: (P10-P30)(M05-M20)(K15-K30) (H05-H15)(S05-S20)(N05-N20) |
| 11-18 | 33002027 | Pločica za struganje CNMG 120408-TF | SAP: 30284 MATERIJAL:Višestruko presvučena Kvalitet IC 507; Oznaka:CNMG 120408-TF IC 507 DIMENZIJA: 120408 NAMENA: STRUGANJE TIP: Romboidna POLJE PRIMENE:(P10-P30)(M05-M20) (H05-H15)(S05-S20) |
| 11-19 | 33008063 | Pločica za struganje TPMR 160304 IC907 | SAP:41102 Kvalitet:IC 907 MATERIJAL:Višestruko presvučena Dimenzija:160304 Namena:STRUGANJE Tip:Trouglasta POLJE PRIMENE: (P10-P30)(M05-M20)(K15-K30) (H05-H15)(S05-S20)(N05-N20) |
| 11-20 | 33008063 | Pločica za struganje TPMR 160304 IC907 | SAP:41102 Kvalitet:IC 907 MATERIJAL:Višestruko presvučena Dimenzija:160304 Namena:STRUGANJE Tip:Trouglasta POLJE PRIMENE: (P10-P30)(M05-M20)(K15-K30) (H05-H15)(S05-S20)(N05-N20) |
| 11-21 | 33008063 | Pločica za struganje TPMR 160304 IC907 | SAP:41102 Kvalitet:IC 907 MATERIJAL:Višestruko presvučena Dimenzija:160304 Namena:STRUGANJE Tip:Trouglasta POLJE PRIMENE: (P10-P30)(M05-M20)(K15-K30) (H05-H15)(S05-S20)(N05-N20) |
| 11-22 | 33004829 | Pločica za struganje SNMG120408-TF IC907 | SAP: 352535 MATERIJAL: VIŠESLOJNO PRESVUČEN DIMENZIJA: 120408 Oznaka: SNMG120408-TF IC907 NAMENA: STRUGANJE TIP: Kvadratna POLJE\_PRIMENE: (P10-P30)(M05-M20)(K15-K30) (H05-H15)(S05-S20)(N05-N20) |
| 11-23 | 33003853 | Pločica za struganje SNMG 190612-NR IC907 | SAP: 33584 MATERIJAL: TVRDI METAL DIMENZIJA: 190612 Kvalitet:IC907 VIŠESLOJNA PVD PRESVLAKA NAMENA: STRUGANJE TIP: Kvadratna Oznaka:SNMG 190612-NR IC907 POLJE PRIMENE: (P10-P30)(M05-M20)(K15-K30) (H05-H15)(S05-S20)(N05-N20) |
| 11-24 | 33000974 | Pločica CNMG 190612-NR IC 907 | SAP: 28023 MATERIJAL: DIMENZIJA: 190612-NR NAMENA: ZA STRUGANJE TIP: Romboidna, POLJE PRIMENE: (P10-P30)(M05-M20)(K15-K30) (H05-H15)(S05-S20)(N05-N20) |
| 11-25 | 33002027 | Pločica za struganje CNMG 120408-TF | SAP: 30284 MATERIJAL:Višestruko presvučena Kvalitet IC 507; Oznaka:CNMG 120408-TF IC 507 DIMENZIJA: 120408 NAMENA: STRUGANJE TIP: Romboidna POLJE PRIMENE:(P10-P30)(M05-M20) (H05-H15)(S05-S20) |
| 11-26 | 33005216 | Pločica za struganje WNMG 130612-TNM | SAP: 36042 MATERIJAL:Višestruko presvučena DIMENZIJA:130612 NAMENA: STRUGANJE TIP: ŠESTOUGAONA Kvalitet:IC907 POLJE PRIMENE: (P10-P30)(M05-M20)(K15-K30) (H05-H15)(S05-S20)(N05-N20) |

**Партија 12 Глодала са измењивим плочицама и плочице за глодање по стандарду произвођача**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ред. Бр.** | **Шифра наручиоца (ЕРЦ)** | **Назив и опис добара** | **Техничке карактеристике захтеваног или одговарајућег добра** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| 12-1 | 33004958 | Glodačka glava F45LND160-12-40-R-N15 | SAP: 35464 Dimenzija:D160-12-40 Namena:GLODANJE Tip:TANGENCIJALNI Oznaka: F45LND160-12-40-R-N15 Tip sertifikata:KALJENI ČELIK POLJE PRIMENE:GLODANJE SA VEĆIM REŽIMIMA:OBRADE |
| 12-2 | 33013237 | Pločica OFMT 07T3 AETN IC 928 | SAP: 54153 Namena:OBRADA METALA GLODANJEM MATERIJAL:Višestruko presvučena Oznaka:OFMT 07T3 AETN POLJE PRIMENE: (P20-P40)(M25-M35) (S15-S30) |
| 12-3 | 33017614 | Pločica APKT 11T308-PM YBG205 | SAP:65643 MATERIJAL:Višestruko presvučena Kvalitet:YBG205 Tip:Helikoidna Oznaka:APKT 11T308-PM |
| 12-4 | 33017615 | Pločica APKT 160408-PM YBG205 | SAP:65644 MATERIJAL:Višestruko presvučena Kvalitet:YBG205 Tip:Helikoidna Oznaka:160408-PM |
| 12-5 | 33017616 | Pločica ANGX 150608PNR-GM YBG205 | SAP:65645 MATERIJAL:Višestruko presvučena Kvalitet:YBG205 Tip:Helikoidna Oznaka:150608PNR-GM |
| 12-6 | 33000971 | Pločica LNMT 150608 ANTN MM IC 928 | SAP: 28017 STANDARD: ISO 1832-1985 MATERIJAL:Višestruko presvučena DIMENZIJA:1506 NAMENA: GLODANJE TIP: TANGECIJALNA (Za glodala pod 45 stepeni) POLJE\_PRIMENE: P20-P40)(M25-M35) (S15-S30) |
| 12-7 | 33001722 | Pločica za glodanje LNCX 1806 | SAP: 29585 MATERIJAL:Višestruko presvučena DIMENZIJA:1806 NAMENA: GLODANJE TIP: SPECIJALNA POLJE\_PRIMENE: P35,M30,K10 |
| 12-8 | 33004297 | Pločica za cirkularno glodalo GSFN 3 | SAP:34164 Kvalitet:Višestruko presvučena Kvalitet:IC 328 Namena:ZA CIRKULAR.GLODALO POLJE PRIMENE: (P25-P40)(M30-M40) (S20-S30) Oznaka:GSFN 3 |
| 12-9 | 33004804 | Pločica za glodanje QPMT 100408PDTN-M | SAP:35153 Kvalitet:IC 928 Materijal:SINTEROVANI PRAH Dimenzija:10 10 4 Namena:GLODANJE Tip:VIŠESLOJNO PRESVUČENA Oznaka:QPMT 100408PDTN-M POLJE PRIMENE:P20-P40)(M25-M35) (S15-S30) |
| 12-10 | 33005947 | Pločica za glodanje LNMT 1506 PN-N IC328 | SAP:37874 MATERIJAL:Višestruko presvučena DIMENZIJA: 1506 NAMENA: GLODANJE POD PRAVIM UGLOM TIP: Tangencijalna POLJE PRIMENE: (P25-P40)(M30-M40) (S20-S30) Oznaka:LNMT 1506 PN-N MM |
| 12-11 | 33007961 | Pločica za glodanje LNHT 1506 PN-R IC928 | SAP: 40854 KVALITET: Višestruko presvučena DIMENZIJA: 1506 NAMENA: GLODANJE TIP: Tangencijalna OZNAKA: LNHT 1506 PN-R HT POLJE PRIMENE:P20-P40)(M25-M35) (S15-S30) |
| 12-12 | 33008030 | Pločica za cirkularno glodalo GSFN 4 | SAP:41060 Kvalitet:Višestruko presvučena Kvalitet:IC 328 Namena:ZA CIRKULAR.GLODALO POLJE PRIMENE: (P25-P40)(M30-M40) (S20-S30) Oznaka:GSFN 4 |
| 12-13 | 33008055 | Pločica za glod. LNMT 1506PN-N MM IC908 | SAP:41093 Kvalitet:IC 908 Dimenzija:1506PN-N MM Namena:GLODANJE Tip:Tangencijalna Oznaka:LNMT 1506PN-N MM POLJE PRIMENE: (P15-P30)(M20-M30)(K20-K40)(H10-H20)(S10-S25) |
| 12-14 | 33008055 | Pločica za glod. LNMT 1506PN-N MM IC908 | SAP:41093 Kvalitet:IC 908 Dimenzija:1506PN-N MM Namena:GLODANJE Tip:Tangencijalna Oznaka:LNMT 1506PN-N MM POLJE PRIMENE: (P15-P30)(M20-M30)(K20-K40)(H10-H20)(S10-S25) |
| 12-15 | 33008280 | Glodalo T290 ELN D20-03-C20-10 | SAP: 41502 DIMENZIJA: Ø20 MATERIJAL: VISOKOLEGIRAN POBOLJŠANI ČELIK NAMENA: ZA OBRADU GLODANJEM POD 90 stepeni,za pločicu T290 LNMT 100405TR TIP: VRETENASTO SA TRI PLOČICE OZNAKA: T290 ELN D20-03-C20-10 |
| 12-16 | 33008281 | Glodalo SOF45 8/16-D100-12-32R | SAP:41503 Dimenzija:Ø100 Namena:ZA OBRADU GLODANJEM Tip:NASADNO SA 12 ZUBA Za pločicu S845SNMU1305ANR-MM Oznaka:SOF45 8/16-D100-12-32R |
| 12-17 | 33008372 | Glodalo T290 ELN D40-06-C32-10 | SAP: 41620 DIMENZIJA: Ø40 MATERIJAL: VISOKOLEGIRAN POBOLJŠANI ČELIK NAMENA: ZA OBRADU GLODANJEM POD 90 stepeni,za pločicu T290 LNMT 100405TR TIP: NASADNO SA 6 PLOČICA OZNAKA: T290 ELN D40-06-C32-10 |
| 12-18 | 33010166 | Pločica za glodanje LSE446R001 IN6530 | SAP:47713 NAMENA:Za obradu glodanjem MATERIJAL:Višestruko presvučena POLJE\_PRIMENE: (P25-P45)(M25-M40)(K20-K50) |
| 12-19 | 33010230 | Pločica za glodanje XDGW 1503 ADR | SAP: 48007 Dimenzija:1503 Namena:GLODANJE Tip:Specijalna Oznaka:XDGW 1503 ADR POLJE\_PRIMENE: P30-M20 |
| 12-20 | 33013374 | Glodalo T490 ELN D25-2 C25-13 | SAP: 54558 Dimenzija:25X120 Namena:ZA OBRADU GLODANJEM Za pločicu T490 LNMT 1306 PNTR Tip:VRETENASTO Oznaka:T490 ELN D25-2 C25-13 |
| 12-21 | 33013375 | Glodalo T490 FLN D050-06-22-R-13 | SAP: 54559 DIMENZIJA: 50X40 MATERIJAL: VISOKOLEGIRAN POBOLJŠANI ČELIK NAMENA: ZA OBRADU GLODANJEM POD 90 stepeni,ZA PLOČICE T490 LNMT 1306 PNTR TIP: NASADNO OZNAKA: T490 FLN D050-06-22-R-13 |
| 12-22 | 33020207 | Pločica za glodanje HBR D160-QF IC928 | SAP: 67329Kvalitet:IC928Materijal:SINTEROVANA VIŠESLOJNO PRESVUČDimenzija:16MMNamena:GLODANJEOznaka:HBR D160-QFTip sertifikata:ISO 9001POLJE PRIMENE:GLODANJE KANALA |
| 12-23 | 35200579 | Glodalo cirkularno SGSF 125-3-32K | SAP:34161 Dimenzija:Ø125 Tip:CIRKULARNO GLODALO Oznaka:SGSF 125-3-32K Namena: Za pločicu GSFN 3 |
| 12-24 | 35200729 | Nosač vretenastog glodala S M10-L200-C25 | SAP: 35399Kvalitet:IC 908Materijal:VISOKO LEGIRANI ČELIKDimenzija:25X200Namena:GLODANJETip:PLOČICA ZA GLODALO VRETENASTOOznaka:S M10-L200-C25POLJE PRIMENE:GLODANJE TVRDIH MAT.PRI VEL.BR |
| 12-25 | 35201709 | Glodačka glava HP F90 AT D100-7-32-22 | SAP: 55800 MATERIJAL: VISOKOLEGIRAN POBOLJŠANI ČELIK DIMENZIJA: Ø100MM NAMENA: MAŠ.OBRADA GLODANJEM TIP: NASADNO OZNAKA: HP F90 AT D100-7-32-22 POLJE\_PRIMENE: ZA GLODANJE POD UGLOM 90º |
| 12-26 | 35205320 | Glodačka glava F90LN D200-12-60-R-N15 | SAP: 66201Materijal:VISOKOLEGIRANI POBOLJŠANI ČELIDimenzija:Ø200/Ø60X63Namena:OBRADA GLODANJEMTip:TANGENCIJALNA-DESNAOznaka:F90LN D200-12-60-R-N15POLJE PRIMENE:12 ZUBA:PLANSKO GLODANJE POD 90˚ |
| 12-27 | 35205731 | Nastavak za dršku lopt. glod.D15,8x35x20 | SAP: 67327Materijal:VISOKOLEGIRANI KALJENI ČELIKProizvodjač:ISCARDimenzija:Ø15,8X35X20Namena:OBRADA GLODANJEMOznaka:CAB M10M10-15.8CTip sertifikata:ISO 9001POLJE PRIMENE:GLODANJE U DUBOKIM OTVORIMA |
| 12-28 | 36169001 | Glodalo loptasto HCM D16/62 M-10 | SAP: 48466Namena:GLODANJETip:GLODALO LOPTASTOOznaka:HCM D16/62 M-10 |
| 12-29 | 36169118 | Glodalo testerasto SGSF 160-3-32K | SAP:48481 Dimenzija:Ø160 Tip:GLODALO TESTERASTO Oznaka:SGSF 160-3-32K Namena:Za pločicu GSFN 3 |
| 12-30 | 36169126 | Glodalo testerasto SGSF 200-4-40K | SAP:48470 Dimenzija:Ø200 Tip:GLODALO TESTERASTO Oznaka:SGSF 200-4-40K Namena:Za pločicu GSFN 4 |
| 12-31 | 36169134 | Glodalo testerasto SGSF 250-4-40K | SAP:48469 Dimenzija:Ø200 Tip:GLODALO TESTERASTO Oznaka:SGSF 250-4-40K Namena:Za pločicu GSFN 4 |
| 12-32 | 35207281 | Glodalo ECA200B38-2C20 IC08 | SAP: 68321 Materijal:TVRDI METAL Namena:GLODANJE Oznaka:ECA200B38-2C20 |

**Партија 13 Глодала са измењивим плочицама и плочице за глодање по ISO стандарду**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ред. Бр.** | **Шифра наручиоца (ЕРЦ)** | **Назив и опис добара** | **Техничке карактеристике захтеваног или одговарајућег добра** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| 13-1 | 33001719 | Pločica za glodanje TPKN 2204 | SAP: 29575 STANDARD: ISO 1832-1985 MATERIJAL:Višestruko presvučena DIMENZIJA:2204 NAMENA: GLODANJE TIP: TROUGLASTA POLJE\_PRIMENE: P35,M20 |
| 13-2 | 33001719 | Pločica za glodanje TPKN 2204 | SAP: 29575 STANDARD: ISO 1832-1985 MATERIJAL:Višestruko presvučena DIMENZIJA:2204 NAMENA: GLODANJE TIP: TROUGLASTA POLJE\_PRIMENE: P35,M20 |
| 13-3 | 33001721 | Pločica za glodanje SPKN 1203 | SAP: 29584 STANDARD: ISO 1832-1985 MATERIJAL:Višestruko presvučena DIMENZIJA:1203 NAMENA: GLODANJE TIP: KVADRATNA POLJE\_PRIMENE: P35,M20 |
| 13-4 | 33001721 | Pločica za glodanje SPKN 1203 | SAP: 29584 STANDARD: ISO 1832-1985 MATERIJAL:Višestruko presvučena DIMENZIJA:1203 NAMENA: GLODANJE TIP: KVADRATNA POLJE\_PRIMENE: P35,M20 |
| 13-5 | 33001731 | Pločica za glodanje TPKN 1603 | SAP: 29592 STANDARD: ISO 1832-1985 MATERIJAL:Višestruko presvučena DIMENZIJA:1603 NAMENA: GLODANJE TIP: TROUGLASTA POLJE\_PRIMENE: P35,M20 |
| 13-6 | 33001731 | Pločica za glodanje TPKN 1603 | SAP: 29592 STANDARD: ISO 1832-1985 MATERIJAL:Višestruko presvučena DIMENZIJA:1603 NAMENA: GLODANJE TIP: TROUGLASTA POLJE\_PRIMENE: P35,M20 |
| 13-7 | 33001732 | Pločica za glodanje SPUN 250616-T | SAP: 29593 Standard:ISO 1832-1985 Materijal:PRESVUČEN Dimenzija:250616-T Namena:GLODANJE Tip:Kvadratna POLJE PRIMENE:P-35 |
| 13-8 | 33001719 | Pločica za glodanje TPKN 2204 | SAP: 29575 STANDARD: ISO 1832-1985 MATERIJAL:Višestruko presvučena DIMENZIJA:2204 NAMENA: GLODANJE TIP: TROUGLASTA POLJE\_PRIMENE: P35,M20 |
| 13-9 | 33001719 | Pločica za glodanje TPKN 2204 | SAP: 29575 STANDARD: ISO 1832-1985 MATERIJAL:Višestruko presvučena DIMENZIJA:2204 NAMENA: GLODANJE TIP: TROUGLASTA POLJE\_PRIMENE: P35,M20 |
| 13-10 | 33009811 | Pločica za glodanje SNGQ 120700R7-CD | SAP:46694 Kvalitet:4C35 Materijal:SINTEROVANA PLOČICA Dimenzija:12X7MM Namena:ZA OBRADU METALA GLODANJEM Tip:SPECIJALNA Oznaka:SNGQ 120700R7-CD OBLAST PRIMENE:ZA PLOČASTA MODULNA GLODALA POLJE\_PRIMENE: P35,M20 |
| 13-11 | 33010160 | Pločica za glodanje SNGQ 120700 R23-CD | SAP:47643 Kvalitet:4C35 Materijal:SINTEROVANA PLOČICA Dimenzija:12X7MM Namena:ZA OBRADU METALA GLODANJEM Tip:SPECIJALNA Oznaka:SNGQ 120700 R23-CD OBLAST PRIMENE:ZA PLOČASTA MODULNA GLODALA POLJE\_PRIMENE: P35,M20 |
| 13-12 | 33011284 | Pločica za glodanje 340 009140N1410 4240 | SAP: 51241 Kvalitet:4240 Materijal:SINTEROVANA PRESVUČENA Dimenzija:9X14MM Namena:ZA MAŠINSKU OBRADU GLODANJE Tip:TANGENCIJALNA Oznaka:340 009140N1410 4240 Napomena:ZA GLODANJE PROFILA ZUBAPOLJE PRIMENE:OZUBLJENJE |
| 13-13 | 33011285 | Pločica za glodanje 340 009140N1411 4240 | SAP: 51242 Kvalitet:4240 Materijal:SINTEROVANA PRESVUČENA PLOČICA Dimenzija:9X14MM Namena:ZA MAŠINSKU OBRADU GLODANJEM Tip:TANGENCIJALNA Oznaka:340 009140N1411 4240Napomena:ZA GLODANJE PROFILA ZUBA POLJE PRIMENE:OZUBLJENJE |
| 13-14 | 33011286 | Pločica za glod.170 00 200801E-PFMN 4240 | SAP: 51243Kvalitet:4240Materijal:SINTEROVANA PRESVUČENA PLOČICADimenzija:20X8MMNamena:ZA MAŠINSKU OBRADU GLODANJEMTip:TANGENCIJALNAOznaka:170 00 200801E-PFMN 4240Napomena:ZA GLODANJE PROFILA ZUBAPOLJE PRIMENE:OZUBLJENJE |
| 13-15 | 33012098 | Pločica za glodanje VBMT 160404 | SAP: 51257 STANDARD: ISO 1832-1985 MATERIJAL:Višestruko presvučena DIMENZIJA:160304 NAMENA: STRUGANJE I GLODANJE TIP: ROMBOIDNA POLJE\_PRIMENE: P35,M30 |
| 13-16 | 33015842 | Pločica za gloda.SNGQ 120700-R13 CD 4C35 | SAP:60732 Kvalitet:VIŠESTRUKO PRESVUČENA Dimenzija:12X7 Namena:ZA GLODANJE Tip:SINTEROVANA PLOČICA Oznaka:SNGQ 120700-R13 CD 4C35 POLJE\_PRIMENE: P35,M30 |

**Партија 14 Ножеви са измењивим плочицама и плочице за стругање по стандарду произвођача**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ред. Бр.** | **Шифра наручиоца (ЕРЦ)** | **Назив и опис добара** | **Техничке карактеристике захтеваног или одговарајућег добра** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| 14-1 | 17357419 | Pločica za reza. navoja 16ERM AG60 IC90 | SAP:34168 Dimenzija:3.00 Namena:Za držač pločice SER 2525 M16 Polje primene: od 0,5-3 mm Kvalitet:IC 908 Tip:PLOČICA ZA SPOLJNI NAVOJ Oznaka:16ERM |
| 14-2 | 17357419 | Pločica za reza. navoja 16ERM AG60 IC908 | SAP:34168 Dimenzija:3.00 Namena:Za držač pločice SER 2525 M16 Polje primene: od 0,5-3 mm Kvalitet:IC 908 Tip:PLOČICA ZA SPOLJNI NAVOJ Oznaka:16ERM |
| 14-3 | 17396730 | List DGFH 32-4 IC 354 | SAP: 52489 Dimenzija:32x4 Namena:STRUGANJE za pločicu DGN 4003C Tip:LIST ZA ODSECANJE Oznaka:DGFH 32-4 |
| 14-4 | 33000978 | Pločica LNMX 150608R-HT IC 3028 | SAP:28029 Dimenzija:150608R-HT Namena:ZA GLODANJE Tip:Tangencijalna Oznaka:LNMX 150608R-HT Polje primene:(P25-P45)(M15-M35) (S20-S30) |
| 14-5 | 33001182 | Nosač pločice za struganje S10L SCLCR-06 | SAP:36806 Dimenzija: Ø10X150 Namena:NOSAČ PLOČICE ZA STRUGANJE ZA PLOČICE CCMT 060204-SM Tip:STRUGARSKI Oznaka:S10L SCLCR-06 |
| 14-6 | 33002028 | Pločica za strug.KNMX 160405-RP IC907 | SAP: 30286 MATERIJAL:Višestruko presvučena DIMENZIJA: 160405 NAMENA: STRUGANJE TIP: DESNA SA OTVOROM ZA VIJAK POLJE\_PRIMENE: P35,M30,S10,H10 |
| 14-7 | 33002227 | List za odsecanje KIT DGFH 32-3 | SAP:30575; Dimenzija:32-3; Namena:STRUGANJE; Tip:LIST ZA ODSECANJE SA 10 PLOČICA DGN 3102C IC 354 Oznaka:KIT DGFH 32-3 Polje primene:(P20-P40)(M10-M30) |
| 14-8 | 33002227 | List za odsecanje KIT DGFH 32-3 | SAP:30575; Dimenzija:32-3; Namena:STRUGANJE; Tip:LIST ZA ODSECANJE SA 10 PLOČICA DGN 3102C IC 354 Oznaka:KIT DGFH 32-3 Polje primene:(P20-P40)(M10-M30) |
| 14-9 | 33002304 | List za odsecanje CGHN 26-3M | SAP: 30702 DIMENZIJA: 26-3 M NAMENA: STRUGANJE -ODSECANJE ,UKOPAVANJE TIP: LIST Oznaka:CGHN 26-3M |
| 14-10 | 33002305 | List za odsecanje CGHN 26-4M | SAP: 30703 DIMENZIJA: 26-4 M NAMENA: STRUGANJE -ODSECANJE ,UKOPAVANJE TIP: LIST Oznaka:CGHN 26-4M |
| 14-11 | 33002371 | Pločica za reza.spoljaš.navo.22 ERM N 60 | SAP: 30801 DIMENZIJA: 22 NAMENA: REZANJE SPOLJAŠNJEG NAVOJA TIP: ERM N 60 POLJE PRIMENE: P30,M30,K40,H20,S25, |
| 14-12 | 33002371 | Pločica za reza.spoljaš.navo.22 ERM N 60 | SAP: 30801 DIMENZIJA: 22 NAMENA: REZANJE SPOLJAŠNJEG NAVOJA TIP: ERM N 60 POLJE PRIMENE: P30,M30,K40,H20,S25, |
| 14-13 | 33002371 | Pločica za reza.spoljaš.navo.22 ERM N 60 | SAP: 30801 DIMENZIJA: 22 NAMENA: REZANJE SPOLJAŠNJEG NAVOJA TIP: ERM N 60 POLJE PRIMENE: P30,M30,K40,H20,S25, |
| 14-14 | 33002375 | Pločica.za unut.urez.i zav.stru.GIP3.18-0.20 | SAP: 30805 DIMENZIJA: 3,18-0,20 NAMENA: UNUTRAŠNJE UREZIV. I ZAV.STRUG TIP: GIP ILI ODGOVARAJUĆA POLJE PRIMENE: P50,M30,S40, |
| 14-15 | 33002376 | Pločica za unut.urez.i zav.stru.GIP4.23-0.10 | SAP: 30811 DIMENZIJA: 4,23-0,10 NAMENA: UNUTRAŠNJE UREZIV. I ZAV.STRUG TIP: GIP ILI ODGOVARAJUĆI POLJE PRIMENE: P50,M30,S40 |
| 14-16 | 33002676 | Pločica za struganje RCMT 2006 MO-14 | SAP: 31433 Kvalitet:IC 8048Dimenzija:2006 MO-14Namena:STRUGANJETip:okruglaOznaka:RCMT 2006 MO-14 |
| 14-17 | 33003686 | Pločica za struganje DFT 110508 HD | SAP:33218 Materijal:PRESVLAKA KC 7140 Dimenzija:110508 Namena:STRUGANJE Tip:Šestougaona Oznaka:DFT 110508 HD POLJE PRIMENE:P 35 |
| 14-18 | 33003899 | Pločica za spoljaš.ureziv. GIG 2.30-0.20 | SAP: 33689 NAMENA: SPOLJAŠNJE UREZIVANJE ,,UKOPAVANJE TIP: GIG OZNAKA: GIG 2.30-0.20 IPOLJE PRIMENE: P50,M30,S40 |
| 14-19 | 33004698 | Plocica za struganje TPGX 090202-L | SAP: 34998 Dimenzija: 0902 Namena:STRUGANJE Tip:Trouglasta Oznaka:TPGX 090202-L POLJE PRIMENE:M20-M30 :P15-P30 |
| 14-20 | 33004698 | Plocica za struganje TPGX 090202-L | SAP: 34998 Dimenzija: 0902 Namena:STRUGANJE Tip:Trouglasta Oznaka:TPGX 090202-L POLJE PRIMENE:M20-M30 :P15-P30 |
| 14-21 | 33004698 | Plocica za struganje TPGX 090202-L | SAP: 34998 Dimenzija: 0902 Namena:STRUGANJE Tip:Trouglasta Oznaka:TPGX 090202-L POLJE PRIMENE:M20-M30 :P15-P30 |
| 14-22 | 33004699 | Plocica za struganje TPGX 110302-L | SAP: 34999 Dimenzija: 1103 Namena:STRUGANJE Tip:Trouglasta Oznaka:TPGX 110302-L POLJE PRIMENE:M20-M30 :P15-P30 |
| 14-23 | 33004699 | Plocica za struganje TPGX 110302-L | SAP: 34999 Dimenzija: 1103 Namena:STRUGANJE Tip:Trouglasta Oznaka:TPGX 110302-L POLJE PRIMENE:M20-M30 :P15-P30 |
| 14-24 | 33004699 | Plocica za struganje TPGX 110302-L | SAP: 34999 Dimenzija: 1103 Namena:STRUGANJE Tip:Trouglasta Oznaka:TPGX 110302-L POLJE PRIMENE:M20-M30 :P15-P30 |
| 14-25 | 33005216 | Pločica za struganje WNMG 130612-TNM | SAP: 36042 MATERIJAL:Višestruko presvučena DIMENZIJA:130612 NAMENA: STRUGANJE TIP: ŠESTOUGAONA Kvalitet:IC907 POLJE PRIMENE: (P10-P30)(M05-M20)(K15-K30) (H05-H15)(S05-S20)(N05-N20) |
| 14-26 | 33005216 | Pločica za struganje WNMG 130612-TNM | SAP: 36042 MATERIJAL:Višestruko presvučena DIMENZIJA:130612 NAMENA: STRUGANJE TIP: ŠESTOUGAONA Kvalitet:IC907 POLJE PRIMENE: (P10-P30)(M05-M20)(K15-K30) (H05-H15)(S05-S20)(N05-N20) |
| 14-27 | 33005216 | Pločica za struganje WNMG 130612-TNM | SAP: 36042 MATERIJAL:Višestruko presvučena DIMENZIJA:130612 NAMENA: STRUGANJE TIP: ŠESTOUGAONA Kvalitet:IC907 POLJE PRIMENE: (P10-P30)(M05-M20)(K15-K30) (H05-H15)(S05-S20)(N05-N20) |
| 14-28 | 33005850 | Pločica za sruganje GRIP 6008Y IC908 | SAP:37529 Kvalitet:IC 908 Materijal:TVRDI METAL-PVD;TROSLOJNA PRES Dimenzija:6X8MM Namena:ZA OBRADU STRUGANJEM-UKOPAVANJ Tip:ČEONA OBRADA-UKOPAVANJE Oznaka:GRIP 6008Y IC908 Napomena:VIŠESLOJNO PRESVUČENA POLJE PRIMENE:STRUG.OBRADA DO 60HRC |
| 14-29 | 33005855 | Držač ploč. za struganje S50V MWLNR-13W | SAP: 37544 Kvalitet:P40 Materijal:VISOKOLEGIRANI POBOLJŠAN ČELIK Dimenzija:50X50MM Namena:NOSAČ PLOČICE ZA STRUGANJE Tip:UNUTRAŠNJA OBRADA STRUGANJEM Oznaka:S50V MWLNR-13W POLJE PRIMENE:UNUTRAŠ. OBRADA PRI TEŽIM USLOVIMA |
| 14-30 | 33005866 | Pločica za odsecanje DGN 3102C IC354 | SAP: 37583 MATERIJAL:Višestruko presvučena DIMENZIJA:3 mm NAMENA: ODSECANJE TIP: NEUTRALNA POLJE\_PRIMENE: P25-P50,M30-M40 |
| 14-31 | 33005866 | Pločica za odsecanje DGN 3102C IC354 | SAP: 37583 MATERIJAL:Višestruko presvučena DIMENZIJA:3 mm NAMENA: ODSECANJE TIP: NEUTRALNA POLJE\_PRIMENE: P25-P50,M30-M40 |
| 14-32 | 33005867 | Pločica za odsecanje DGN 4003C IC354 | SAP: 37584 MATERIJAL:Višestruko presvučena DIMENZIJA 4 mm NAMENA: ODSECANJE TIP: NEUTRALNA POLJE\_PRIMENE: P25-P50,M30-M40 |
| 14-33 | 33007962 | Pločica za spoljaš.ureziv. GIG 1.85-0.15 | SAP: 40855 NAMENA: SPOLJAŠNJE UREZIVANJE ,UKOPAVANJE TIP: GIG OZNAKA: GIG 1.85-0.15 ILI ODGOVARAJUĆA POLJE PRIMENE: P50,M30,S40, |
| 14-34 | 33008955 | Pločica za unutr. navoj 16IRM 3.00 IC908 | SAP: 44113 Dimenzija:3.00 Namena:STRUGANJE Tip:PLOČICA ZA UNUTRAŠNJI NAVOJ Oznaka:16IRM POLJE PRIMENE: (P15-P30)(M20-M30)(K20-K40)(H10-H20)(S10-S25) |
| 14-35 | 33008955 | Pločica za unutr. navoj 16IRM 3.00 IC908 | SAP: 44113 Dimenzija:3.00 Namena:STRUGANJE Tip:PLOČICA ZA UNUTRAŠNJI NAVOJ Oznaka:16IRM POLJE PRIMENE: (P15-P30)(M20-M30)(K20-K40)(H10-H20)(S10-S25) |
| 14-36 | 33008955 | Pločica za unutr. navoj 16IRM 3.00 IC908 | SAP: 44113 Dimenzija:3.00 Namena:STRUGANJE Tip:PLOČICA ZA UNUTRAŠNJI NAVOJ Oznaka:16IRM POLJE PRIMENE: (P15-P30)(M20-M30)(K20-K40)(H10-H20)(S10-S25) |
| 14-37 | 33009183 | Pločica za rez.navoja 22ER 5TR IC908 | SAP:45161 Kvalitet:IC 908 Dimenzija:22 Namena:STRUGANJE Tip:PLOČICA ZA TRAPEZ. NAVOJ Oznaka:22ER 5TR IC908 Polje primene:(P15-P30)(M20-M30)(K20-K40) (H10-H20)(S10-S25) |
| 14-38 | 33009183 | Pločica za rez.navoja 22ER 5TR IC908 | SAP:45161 Kvalitet:IC 908 Dimenzija:22 Namena:STRUGANJE Tip:PLOČICA ZA TRAPEZ. NAVOJ Oznaka:22ER 5TR IC908 Polje primene:(P15-P30)(M20-M30)(K20-K40) (H10-H20)(S10-S25) |
| 14-39 | 33009184 | Pločica za rez.navoja 27ER 6TR IC908 | SAP:45162 Kvalitet:IC 908 Dimenzija:27 Namena:STRUGANJE Tip:PLOČICA ZA TRAPEZ. NAVOJ Oznaka:27ER 6TR IC908 Polje primene:(P15-P30)(M20-M30)(K20-K40) (H10-H20)(S10-S25) |
| 14-40 | 33009185 | Pločica za rez.navoja 27ER 7TR IC250 | SAP:45163 Kvalitet:IC 250 Dimenzija:27 Namena:STRUGANJE Tip:PLOČICA ZA TRAPEZ. NAVOJ Oznaka:27ER 7TR IC250 Polje primene:(P15-P35)(M20-M40) |
| 14-41 | 33009191 | Pločica za rez.navoja 22IR 5TR IC908 | SAP:45169 Kvalitet:IC 908 Dimenzija:22 Namena:STRUGANJE Tip:PLOČICA ZA TRAPEZ. NAVOJ Oznaka:22IR 5TR IC908 Polje primene:(P15-P30)(M20-M30)(K20-K40) (H10-H20)(S10-S25) |
| 14-42 | 33009191 | Pločica za rez.navoja 22IR 5TR IC908 | SAP:45169 Kvalitet:IC 908 Dimenzija:22 Namena:STRUGANJE Tip:PLOČICA ZA TRAPEZ. NAVOJ Oznaka:22IR 5TR IC908 Polje primene:(P15-P30)(M20-M30)(K20-K40) (H10-H20)(S10-S25) |
| 14-43 | 33009192 | Pločica za rez.navoja 27IR 6TR IC908 | SAP:45170 Kvalitet:IC 908 Dimenzija:27 Namena:STRUGANJE Tip:PLOČICA ZA TRAPEZ. NAVOJ Oznaka:27IR 6TR IC908 Polje primene:(P15-P30)(M20-M30)(K20-K40) (H10-H20)(S10-S25) |
| 14-44 | 33009193 | Pločica za rez.navoja 27IR 7TR IC250 | SAP:45171 Kvalitet:IC 250 Dimenzija:27 Namena:STRUGANJE Tip:PLOČICA ZA TRAPEZ. NAVOJ Oznaka:27IR 7TR IC250 Polje primene:(P15-P35)(M20-M40) |
| 14-45 | 33011464 | Pločica za spoljaš.ureziv. GIP2.70-0.10 | SAP: 51713 DIMENZIJA: 2.70-0.10 NAMENA: SPOLJAŠNJE UREZIVANJE,UKOPAVANJE TIP: GIP POLJE PRIMENE: (P15-P30)(M20-M30)(K20-K40)(H10-H20)(S10-S25) |
| 14-46 | 33011731 | List za odsecanje DGFH 32-3 | SAP: 52488 Dimenzija:32-3 Namena:STRUGANJE ZA PLOČICU DGN 3102C Tip:LIST ZA ODSECANJE |
| 14-47 | 33011732 | List za odsecanje DGFH 32-4 | SAP: 52489 Dimenzija:32-4 Namena:STRUGANJE ZA PLOČICU DGN 4003C Tip:LIST ZA ODSECANJE |
| 14-48 | 33015409 | Pločica za unutr.navoj 22IRM N60 IC908 | SAP: 58745 Namena:STRUGANJE Tip:ZA UNUTRAŠNJI NAVOJ Oznaka:22IRM N60 Polje primene:(P15-P30)(M20-M30)(K20-K40) (H10-H20)(S10-S25) |
| 14-49 | 33015409 | Pločica za unutr.navoj 22IRM N60 IC908 | SAP: 58745 Namena:STRUGANJE Tip:ZA UNUTRAŠNJI NAVOJ Oznaka:22IRM N60 Polje primene:(P15-P30)(M20-M30)(K20-K40) (H10-H20)(S10-S25) |
| 14-50 | 33015409 | Pločica za unutr.navoj 22IRM N60 IC908 | SAP: 58745 Namena:STRUGANJE Tip:ZA UNUTRAŠNJI NAVOJ Oznaka:22IRM N60 Polje primene:(P15-P30)(M20-M30)(K20-K40) (H10-H20)(S10-S25) |
| 14-51 | 33016239 | Pločica za struganje CCMW 09T304 | SAP: 62349 Namena:STRUGANJE Tip:Romboidna Oznaka:CCMW 09T304 POLJE PRIMENE: (P15-P30)(M20-M30)(K20-K40) (H10-H20)(S10-S25) |
| 14-52 | 33016239 | Pločica za struganje CCMW 09T304 | SAP: 62349 Namena:STRUGANJE Tip:Romboidna Oznaka:CCMW 09T304 POLJE PRIMENE: (P15-P30)(M20-M30)(K20-K40) (H10-H20)(S10-S25) |
| 14-53 | 33016240 | Pločica za struganje TCMT 16T304-UF | SAP: 62350 Namena:STRUGANJE Tip:Trouglasta Oznaka:TCMT 16T304-UF POLJE PRIMENE: P35,M20 |
| 14-54 | 33016240 | Pločica za struganje TCMT 16T304-UF | SAP: 62350 Namena:STRUGANJE Tip:Trouglasta Oznaka:TCMT 16T304-UF POLJE PRIMENE: P35,M20 |
| 14-55 | 33016241 | Pločica za struganje TCMW 16T304 | SAP: 62352 Namena:STRUGANJE Tip:Trouglasta Oznaka:TCMW 16T304 POLJE PRIMENE: (P15-P30)(M20-M30)(K20-K40) (H10-H20)(S10-S25) |
| 14-56 | 33016241 | Pločica za struganje TCMW 16T304 | SAP: 62352 Namena:STRUGANJE Tip:Trouglasta Oznaka:TCMW 16T304 POLJE PRIMENE: (P15-P30)(M20-M30)(K20-K40) (H10-H20)(S10-S25) |
| 14-57 | 35200351 | Držač plo.za struganje MWLNR 3232P-13W | SAP: 33038 Dimenzija:32X32 Namena:STRUGANJE Tip:DRŽAČ PLO.ZA STRUGANJE WNMG 13 Oznaka:MWLNR 3232P-13W |
| 14-58 | 35200567 | Držač pločice SER 2525 M27 | SAP:34137 Namena:STRUGANJE ZA PLOČICU 27 ER 6.00 ISO Tip:DRŽAČ PLOČ. ZA SPOLJ.NAVOJ Oznaka:SER 2525 M27 |
| 14-59 | 35200568 | Držač pločice SIR 0032 S27 | SAP:34139 Namena:Za pločice 27IR 6.00 Tip:DRŽAČ PLOČ. ZA UNUTRAŠ.NAVOJ Oznaka:SIR 0032 S27 |
| 14-60 | 35200569 | Držač pločice SIR 0025 R22 | SAP:34140 Namena:STRUGANJE Namena:Za pločice 22 IRM N 60 Tip:DRŽAČ PLOČ. ZA UNUTRAŠ.NAVOJ Oznaka:SIR 0025 R22 |
| 14-61 | 35200578 | Držač pločice SER 2525 M22 | SAP:45175 Namena:STRUGANJE ZA PLOČICU 22ERM N 60 Tip:DRŽAČ PLOČ. ZA SPOLJ.NAVOJ Oznaka:SER 2525 M22 |
| 14-62 | 35201320 | Držač pločice za ukopavanje HFFR 90-6T32 | SAP:40692 Kvalitet:IC 354 Dimenzija:150X32X5,2 Namena:ZA ČEONO UKOPAVANJE Tip:DVOSTRANI Oznaka:HFFR 90-6T32 |
| 14-63 | 35201321 | Držač pločice za ukopavanje HFFL90-6T32 | SAP:40693 Kvalitet:IC 354 Dimenzija:150X32X5,2 Namena:ZA ČEONO UKOPAVANJE Tip:DVOSTRANI Oznaka:HFFL90-6T32 |
| 14-64 | 35201323 | Držač pločice za ukopav.HFFL 180-6T38 | SAP:40695 Kvalitet:IC 354 Dimenzija:150X32X5,2 Namena:ZA ČEONO UKOPAVANJE Tip:DVOSTRANI Oznaka:HFFL 180-6T38 |
| 14-65 | 35201337 | Držač pločice GHMR 25 | SAP:40882 Oznaka:GHMR 25 Namena :Za ukopavanje i rezanje navoja |
| 14-66 | 35201576 | Držač pločice SER 2525 M16 | SAP:45175 Tip:DRŽAČ PLOČICE ZA STRUGANJE NAVOJA ZA PLOČICU 16 ERM AG 60 Oznaka:SER 2525 M16 |
| 14-67 | 35202624 | Držač pločice SIR 0025 R16 | SAP:44068 Tip:DRŽAČ PLOČICE ZA NAVOJ Namena: Za pločice 16 IRM AG 60 Oznaka:SIR 0025 R16 |
| 14-68 | 35203069 | Držač pločice za strug. SIR 0032 S27U | SAP:57388 Kvalitet:P20-P30 Dimenzija:32 Namena:STRUGANJE Oznaka:SIR 0032 S27U |
| 14-69 | 35203069 | Držač pločice za strug. SIR 0032 S27U | SAP:57388 Kvalitet:P20-P30 Dimenzija:32 Namena:STRUGANJE Oznaka:SIR 0032 S27U |
| 14-70 | 35204891 | Držač za čeono ukopav. CGFG51-320R-P8DG | SAP:62284 Namena:ZA STRUGOVE Oznaka:CGFG51-320R-P8DG POLJE PRIMENE:UKOPAVANJE I STRUGANJE |
| 14-71 | 35204891 | Držač za čeono ukopav. CGFG51-320R-P8DG | SAP:62284 Namena:ZA STRUGOVE Oznaka:CGFG51-320R-P8DG POLJE PRIMENE:UKOPAVANJE I STRUGANJE |
| 14-72 | 35204892 | Držač za čeono ukopav. GHFG 32-63R-8 | SAP:62285 Namena:ZA STRUGOVE Oznaka:GHFG 32-63R-8 POLJE PRIMENE:UKOPAVANJE I STRUGANJE |
| 14-73 | 35204892 | Držač za čeono ukopav. GHFG 32-63R-8 | SAP:62285 Namena:ZA STRUGOVE Oznaka:GHFG 32-63R-8 POLJE PRIMENE:UKOPAVANJE I STRUGANJE |
| 14-74 | 35204893 | Držač za izradu sp.navoja SER3232 P27U | SAP:62286 Namena:IZRADA SPOLJAŠNJEG NAVOJA Oznaka:SER 3232 P27U |
| 14-75 | 35204893 | Držač za izradu sp.navoja SER3232 P27U | SAP:62286 Namena:IZRADA SPOLJAŠNJEG NAVOJA Oznaka:SER 3232 P27U |
| 14-76 | 35204910 | Držač za unutr.obradu S16R-SCLCR-06 | SAP: 62330 Namena:DRŽAČ PLOČICE Oznaka:S16R-SCLCR-06 POLJE PRIMENE:UNUTRAŠNJA OBRADA |
| 14-77 | 33002664 | Pločica za glodanje WNMG 080408-TF | SAP:31411 Kvalitet:IC 8250 CVD presvlaka Dimenzija:080408 Namena:Struganje Tip:WNMG Oznaka:WNMG 080408-TF Polje primene:(P10-P35)(M05-M20) |
| 14-78 | 33002664 | Pločica za glodanje WNMG 080408-TF | SAP:31411 Kvalitet:IC 8250 CVD presvlaka Dimenzija:080408 Namena:Struganje Tip:WNMG Oznaka:WNMG 080408-TF Polje primene:(P10-P35)(M05-M20) |
| 14-79 | 33007834 | Pločica za ukopavanje HFPL6004 IC808 | SAP:41381 Kvalitet:IC808 Dimenzija:6004 Namena:ČEONO UKOPAVANJE Tip:DVOSTRANA (ZA LEVI DRŽAČ PLOČ) Polje primene:(P15-P30)(M20-M30)(K20-K40) (H10-H20)(S10-S25) Oznaka:HFPL6004 IC808 |
| 14-80 | 33016242 | Pločica za ukopavanje GDMM 8-CC | SAP:62355 Namena:MAŠINSKA OBRADA Oznaka:GDMM 8-CC OBLAST PRIMENE:UKOPAVANJE POLJE\_PRIMENE: (P20-P40)(M25-M35) (S15-S30) |
| 14-81 | 33016243 | Pločica za ukopavanje GIMY 840 | SAP: 62356 Namena:MAŠINSKA OBRADA RADIJUSA Oznaka:GIMY 840 OBLAST PRIMENE: UKOPAVANJE POLJE\_PRIMENE: (P20-P40)(M25-M35) (S15-S30) |
| 14-82 | 33016243 | Pločica za ukopavanje GIMY 840 | SAP: 62356 Namena:MAŠINSKA OBRADA RADIJUSA Oznaka:GIMY 840 OBLAST PRIMENE: UKOPAVANJE POLJE\_PRIMENE: (P20-P40)(M25-M35) (S15-S30) |
| 14-83 | 35201322 | Držač pločice za ukopav.HFFR 180-6T38 | SAP: 40694Kvalitet:IC 354Dimenzija:150X32X5,2Namena:ZA ČEONO UKOPAVANJETip:DVOSTRANIOznaka:HFFR 180-6T38 |
| 14-84 | 33018278 | List za odsecanje SGFH 32-4 | SAP:66659 Standard:ISO 9001 Kvalitet:VISOKOVREDNI ALATNI ČELIK Materijal:TVRDI METAL Dimenzija:32X4 Namena:ZA ODSECANJE Tip:NEUTRALNI-OBOSTRANI Oznaka:SGFH 32-4 POLJE PRIMENE:ZA REZNU PLOČICU GFN 4 |
| 14-85 | 33018279 | List za odsecanje SGFH 32-3 | SAP:66660 Standard:ISO 9001 Kvalitet:VISOKOVREDNI ALATNI ČELIK Materijal:TVRDI METAL Dimenzija:32X3 Namena:ZA ODSECANJE Tip:NEUTRALNI-OBOSTRANI Oznaka:SGFH 32-3 POLJE PRIMENE:ZA REZNU PLOČICU GFN 3 |
| 14-86 | 33004316 | Pločica za spoljašnji navoj 16ERM 3.00 | SAP:34168 Dimenzija:3.00 Namena:Za držač pločice SER 2525 M16 Oblast primene: od 0,5-3 mm Kvalitet:IC 908 Tip:PLOČICA ZA SPOLJNI NAVOJ Oznaka:16ERM Polje primene:(P15-P30)(M20-M30)(K20-K40)(H10-H20)(S10-S25) |
| 14-87 | 33002371 | Pločica za reza.spoljaš.navo. 22 ERM N 60 | SAP: 30801 DIMENZIJA: 22 NAMENA: REZANJE SPOLJAŠNJEG NAVOJA TIP: ERM N 60 POLJE PRIMENE: P30,M30,K40,H20,S25, |
| 14-88 | 17357419 | Pločica za reza. navoja 16ERM AG60 IC908 | SAP:34168 Dimenzija:3.00 Namena:Za držač pločice SER 2525 M16 Polje primene: od 0,5-3 mm Kvalitet:IC 908 Tip:PLOČICA ZA SPOLJNI NAVOJ Oznaka:16ERM |
| 14-89 | 33015409 | Pločica za unutr.navoj 22IRM N60 IC908 | SAP: 58745 Namena:STRUGANJE Tip:ZA UNUTRAŠNJI NAVOJ Oznaka:22IRM N60 Polje primene:(P15-P30)(M20-M30)(K20-K40) (H10-H20)(S10-S25) |
| 14-90 | 33008955 | Pločica za unutr. navoj 16IRM 3.00 IC908 | SAP: 44113 Dimenzija:3.00 Namena:STRUGANJE Tip:PLOČICA ZA UNUTRAŠNJI NAVOJ Oznaka:16IRM POLJE PRIMENE: (P15-P30)(M20-M30)(K20-K40)(H10-H20)(S10-S25) |
| 14-91 | 33009183 | Pločica za rez.navoja 22ER 5TR IC908 | SAP:45161 Kvalitet:IC 908 Dimenzija:22 Namena:STRUGANJE Tip:PLOČICA ZA TRAPEZ. NAVOJ Oznaka:22ER 5TR IC908 Polje primene:(P15-P30)(M20-M30)(K20-K40) (H10-H20)(S10-S25) |
| 14-92 | 33015410 | Pločica za izradu spoljašnjeg navoja (trapezni) 27EIRL 8 TR IC908 | SAP:58746Standard:IC908Namena:STRUGANJETip:ZA SPOLJAŠNJI NAVOJOznaka:27EIRL 8TR IC908 |
| 14-93 | 33009191 | Pločica za rez.navoja 22IR 5TR IC908 | SAP:45169 Kvalitet:IC 908 Dimenzija:22 Namena:STRUGANJE Tip:PLOČICA ZA TRAPEZ. NAVOJ Oznaka:22IR 5TR IC908 Polje primene:(P15-P30)(M20-M30)(K20-K40) (H10-H20)(S10-S25) |
| 14-94 | 33015402 | Pločica za izradu unutrašnjeg navoja (trapezni) 27UIRL 8 TR IC908 | SAP:58732Kvalitet:IC908Proizvodjač:CORUNDimenzija:27Namena:STRUGANJETip:ZA UNUTRAŠNJI NAVOJOznaka:27UIRL 8TR IC908 |

**Партија 15 Ножеви са измењивим плочицама и плочице за стругање по ISO стандарду**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ред. Бр.** | **Шифра наручиоца (ЕРЦ)** | **Назив и опис добара** | **Техничке карактеристике захтеваног или одговарајућег добра** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| 15-1 | 17398801 | Držač za spolj.obradu SRDCN 2525M-12 | SAP:62290 Namena:SPOLJAŠNJA STRUGARSKA OBRADA Tip:SRDCN Oznaka:SRDCN 2525M-12 |
| 15-2 | 17398801 | Držač za spolj.obradu SRDCN 2525M-12 | SAP:62290 Namena:SPOLJAŠNJA STRUGARSKA OBRADA Tip:SRDCN Oznaka:SRDCN 2525M-12 |
| 15-3 | 17357468 | Plocica za struganje TNMG 220408-TF | SAP: 24612 DIMENZIJA: 22 mm NAMENA: STRUGANJE TIP: PLOČICA-TROUGLASTA OZNAKA: TNMG 220408-TF POLJE\_PRIMENE: P-35 |
| 15-4 | 17357468 | Plocica za struganje TNMG 220408-TF | SAP: 24612 DIMENZIJA: 22 mm NAMENA: STRUGANJE TIP: PLOČICA-TROUGLASTA OZNAKA: TNMG 220408-TF POLJE\_PRIMENE: P-35 |
| 15-5 | 17357468 | Plocica za struganje TNMG 220408-TF | SAP: 24612 DIMENZIJA: 22 mm NAMENA: STRUGANJE TIP: PLOČICA-TROUGLASTA OZNAKA: TNMG 220408-TF POLJE\_PRIMENE: P-35 |
| 15-6 | 17357468 | Plocica za struganje TNMG 220408-TF | SAP: 24612 DIMENZIJA: 22 mm NAMENA: STRUGANJE TIP: PLOČICA-TROUGLASTA OZNAKA: TNMG 220408-TF POLJE\_PRIMENE: P-35 |
| 15-7 | 17359464 | plocice rcmx 100300 | SAP: 8221 STANDARD: ISO 1832-1985 MATERIJAL:Višestruko presvučena DIMENZIJA:1003 NAMENA: STRUGANJE TIP: OKRUGLA POLJE\_PRIMENE: P35,M25 |
| 15-8 | 17396011 | NOSAC PLOCICA SKJNL 2525 M 16 | SAP:26588 STANDARD: ISO 1832-1985 Kvalitet:M-16 Dimenzija:2525 Namena:STRUGANJE Tip:DRŽAČ PLOČ.ZA STRUGANJE Oznaka: SKJNL 2525 M-16 |
| 15-9 | 17397019 | Nosač pločica SKJNR 2525M16 | SAP:33764 STANDARD: ISO 1832-1985 Kvalitet:M-16 Dimenzija:2525 Namena:STRUGANJE Tip:DRŽAČ PLOČ.ZA STRUGANJE Oznaka: SKJNR 2525 M-16 |
| 15-10 | 33000175 | Pločica za struganje KNUX 160405R11 | SAP: 25853 STANDARD: ISO 1832-1985 MATERIJAL:Višestruko presvučena DIMENZIJA: 160405 NAMENA: STRUGANJE TIP: DESNA POLJE\_PRIMENE: P35,M30 |
| 15-11 | 33000175 | Pločica za struganje KNUX 160405R11 | SAP: 25853 STANDARD: ISO 1832-1985 MATERIJAL:Višestruko presvučena DIMENZIJA: 160405 NAMENA: STRUGANJE TIP: DESNA POLJE\_PRIMENE: P35,M30 |
| 15-12 | 33000175 | Pločica za struganje KNUX 160405R11 | SAP: 25853 STANDARD: ISO 1832-1985 MATERIJAL:Višestruko presvučena DIMENZIJA: 160405 NAMENA: STRUGANJE TIP: DESNA POLJE\_PRIMENE: P35,M30 |
| 15-13 | 33000176 | Pločica za struganje KNUX 160410R11 | SAP: 25854 STANDARD: ISO 1832-1985 MATERIJAL:Višestruko presvučena DIMENZIJA: 160410 NAMENA: STRUGANJE TIP: DESNA POLJE\_PRIMENE: P35,M30 |
| 15-14 | 33000176 | Pločica za struganje KNUX 160410R11 | SAP: 25854 STANDARD: ISO 1832-1985 MATERIJAL:Višestruko presvučena DIMENZIJA: 160410 NAMENA: STRUGANJE TIP: DESNA POLJE\_PRIMENE: P35,M30 |
| 15-15 | 33000177 | Pločica za struganje KNUX 160410L11 | SAP: 25855 STANDARD: ISO 1832-1985 MATERIJAL:Višestruko presvučena DIMENZIJA: 160410 NAMENA: STRUGANJE TIP: LEVA POLJE\_PRIMENE: P35,M30 |
| 15-16 | 33000177 | Pločica za struganje KNUX 160410L11 | SAP: 25855 STANDARD: ISO 1832-1985 MATERIJAL:Višestruko presvučena DIMENZIJA: 160410 NAMENA: STRUGANJE TIP: LEVA POLJE\_PRIMENE: P35,M30 |
| 15-17 | 33000177 | Pločica za struganje KNUX 160410L11 | SAP: 25855 STANDARD: ISO 1832-1985 MATERIJAL:Višestruko presvučena DIMENZIJA: 160410 NAMENA: STRUGANJE TIP: LEVA POLJE\_PRIMENE: P35,M30 |
| 15-18 | 33000177 | Pločica za struganje KNUX 160410L11 | SAP: 25855 STANDARD: ISO 1832-1985 MATERIJAL:Višestruko presvučena DIMENZIJA: 160410 NAMENA: STRUGANJE TIP: LEVA POLJE\_PRIMENE: P35,M30 |
| 15-19 | 33000178 | Pločica za struganje KNUX 160405L11 | SAP: 25856 STANDARD: ISO 1832-1985 MATERIJAL:Višestruko presvučena DIMENZIJA: 160405 NAMENA: STRUGANJE TIP:LEVA POLJE\_PRIMENE: P35,M30 |
| 15-20 | 33000178 | Pločica za struganje KNUX 160405L11 | SAP: 25856 STANDARD: ISO 1832-1985 MATERIJAL:Višestruko presvučena DIMENZIJA: 160405 NAMENA: STRUGANJE TIP:LEVA POLJE\_PRIMENE: P35,M30 |
| 15-21 | 33000178 | Pločica za struganje KNUX 160405L11 | SAP: 25856 STANDARD: ISO 1832-1985 MATERIJAL:Višestruko presvučena DIMENZIJA: 160405 NAMENA: STRUGANJE TIP:LEVA POLJE\_PRIMENE: P35,M30 |
| 15-22 | 33001733 | Pločica za struganje TPMR 160308 | SAP: 30700 STANDARD: ISO 1832-1985 MATERIJAL: VIŠESLOJNO PRESVUČEN DIMENZIJA: 160308 NAMENA: STRUGANJE TIP: Trouglasta POLJE\_PRIMENE: P-35 |
| 15-23 | 33001733 | Pločica za struganje TPMR 160308 | SAP: 30700 STANDARD: ISO 1832-1985 MATERIJAL: VIŠESLOJNO PRESVUČEN DIMENZIJA: 160308 NAMENA: STRUGANJE TIP: Trouglasta POLJE\_PRIMENE: P-35 |
| 15-24 | 33001734 | Pločica za struganje TPMR 160304 | SAP: 29595 STANDARD: ISO 1832-1985 MATERIJAL:Višestruko presvučena DIMENZIJA:160304 NAMENA: STRUGANJE TIP: TROUGLASTA POLJE\_PRIMENE: P35,M30 |
| 15-25 | 33001735 | Pločica za struganje SPKX 120408-T | SAP: 29596 STANDARD: ISO 1832-1985 MATERIJAL:Višestruko presvučena DIMENZIJA:120408 NAMENA: GLODANJE TIP: KVADRATNA POLJE\_PRIMENE: P35 |
| 15-26 | 33001737 | Pločica za struganje SNMG 120404 | SAP: 29598 STANDARD: ISO 1832-1985 MATERIJAL:Višestruko presvučena DIMENZIJA: 120404 NAMENA: STRUGANJE TIP: KVADRATNA POLJE\_PRIMENE: P35,M30 |
| 15-27 | 33001737 | Pločica za struganje SNMG 120404 | SAP: 29598 STANDARD: ISO 1832-1985 MATERIJAL:Višestruko presvučena DIMENZIJA: 120404 NAMENA: STRUGANJE TIP: KVADRATNA POLJE\_PRIMENE: P35,M30 |
| 15-28 | 33001738 | Pločica za struganje SPMR 120304 | SAP: 29599 STANDARD: ISO 1832-1985 MATERIJAL:Višestruko presvučena DIMENZIJA: 120404 NAMENA: STRUGANJE TIP: KVADRATNA POLJE\_PRIMENE: P35,M30 |
| 15-29 | 33001739 | Pločica za odsecanje N-C51.2-300-4E | SAP: 29600 STANDARD: ISO 1832-1985 MATERIJAL: PRESVUČEN DIMENZIJA: 3 mm NAMENA: ODSECANJE POLJE PRIMENE: P35, TIP: N-C51.2-300-4E |
| 15-30 | 33001739 | Pločica za odsecanje N-C51.2-300-4E | SAP: 29600 STANDARD: ISO 1832-1985 MATERIJAL: PRESVUČEN DIMENZIJA: 3 mm NAMENA: ODSECANJE POLJE PRIMENE: P35, TIP: N-C51.2-300-4E |
| 15-31 | 33001739 | Pločica za odsecanje N-C51.2-300-4E | SAP: 29600 STANDARD: ISO 1832-1985 MATERIJAL: PRESVUČEN DIMENZIJA: 3 mm NAMENA: ODSECANJE POLJE PRIMENE: P35, TIP: N-C51.2-300-4E |
| 15-32 | 33001740 | Pločica za odsecanje N-C51.2-400-4E | SAP: 29601 STANDARD: ISO 1832-1985 MATERIJAL: PRESVUČEN NAMENA: ODSECANJE DIMENZIJA: 4 mm POLJE PRIMENE: P35 TIP: N-C51.2-400-4E |
| 15-33 | 33001740 | Pločica za odsecanje N-C51.2-400-4E | SAP: 29601 STANDARD: ISO 1832-1985 MATERIJAL: PRESVUČEN NAMENA: ODSECANJE DIMENZIJA: 4 mm OLJE PRIMENE: P35 TIP: N-C51.2-400-4E |
| 15-34 | 33001740 | Pločica za odsecanje N-C51.2-400-4E | SAP: 29601 STANDARD: ISO 1832-1985 MATERIJAL: PRESVUČEN NAMENA: ODSECANJE DIMENZIJA: 4 mm POLJE PRIMENE: P35 TIP: N-C51.2-400-4E |
| 15-35 | 33000175 | Pločica za struganje KNUX 160405-R11 | SAP: 25853 STANDARD: ISO 1832-1985 MATERIJAL:Višestruko presvučena DIMENZIJA: 160405 NAMENA: STRUGANJE TIP: DESNA POLJE\_PRIMENE: P35,M30 |
| 15-36 | 33000175 | Pločica za struganje KNUX 160405-R11 | SAP: 25853 STANDARD: ISO 1832-1985 MATERIJAL:Višestruko presvučena DIMENZIJA: 160405 NAMENA: STRUGANJE TIP: DESNA POLJE\_PRIMENE: P35,M30 |
| 15-37 | 33000175 | Pločica za struganje KNUX 160405-R11 | SAP: 25853 STANDARD: ISO 1832-1985 MATERIJAL:Višestruko presvučena DIMENZIJA: 160405 NAMENA: STRUGANJE TIP: DESNA POLJE\_PRIMENE: P35,M30 |
| 15-38 | 33000176 | Pločica za struganje KNUX 160410R-11 | SAP: 25854 STANDARD: ISO 1832-1985 MATERIJAL:Višestruko presvučena DIMENZIJA: 160410 NAMENA: STRUGANJE TIP: DESNA POLJE\_PRIMENE: P35,M30 |
| 15-39 | 33000176 | Pločica za struganje KNUX 160410R-11 | SAP: 25854 STANDARD: ISO 1832-1985 MATERIJAL:Višestruko presvučena DIMENZIJA: 160410 NAMENA: STRUGANJE TIP: DESNA POLJE\_PRIMENE: P35,M30 |
| 15-40 | 33002032 | Pločica za odsecanje N-C51.2-500-4E | SAP: 30288 STANDARD: ISO 1832-1985 MATERIJAL: PRESVUČEN NAMENA: ODSECANJE TIP: N-C51.2-500-4E POLJE PRIMENE: P35 |
| 15-41 | 33002032 | Pločica za odsecanje N-C51.2-500-4E | SAP: 30288 STANDARD: ISO 1832-1985 MATERIJAL: PRESVUČEN NAMENA: ODSECANJE TIP: N-C51.2-500-4E POLJE PRIMENE: P35 |
| 15-42 | 33002245 | Pločica za struganje SPMR 120308 | SAP: 30604 STANDARD: ISO 1832-1985 MATERIJAL:Višestruko presvučena DIMENZIJA: 120408 NAMENA: STRUGANJE TIP: KVADRATNA POLJE\_PRIMENE: P35,M30 |
| 15-43 | 33002245 | Pločica za struganje SPMR 120308 | SAP: 30604 STANDARD: ISO 1832-1985 MATERIJAL:Višestruko presvučena DIMENZIJA: 120408 NAMENA: STRUGANJE TIP: KVADRATNA POLJE\_PRIMENE: P35,M30 |
| 15-44 | 33000178 | Pločica za struganje KNUX 160405-L11 | SAP: 25856 STANDARD: ISO 1832-1985 MATERIJAL:Višestruko presvučena DIMENZIJA: 160405 NAMENA: STRUGANJE TIP:LEVA POLJE\_PRIMENE: P35,M30 |
| 15-45 | 33002631 | Pločica za struganje RCMX 120400 | SAP: 31270 STANDARD: ISO 1832-1985 MATERIJAL:Višestruko presvučena DIMENZIJA:1204 NAMENA: STRUGANJE TIP: OKRUGLA POLJE\_PRIMENE: P35,M25 |
| 15-46 | 33000175 | Pločica za struganje KNUX 160405 R11 | SAP: 25853 STANDARD: ISO 1832-1985 MATERIJAL:Višestruko presvučena DIMENZIJA: 160405 NAMENA: STRUGANJE TIP: DESNA POLJE\_PRIMENE: P35,M30 |
| 15-47 | 33006796 | Pločica za struganje RCMX 160600 | SAP: 39282 STANDARD: ISO 1832-1985 MATERIJAL:Višestruko presvučena DIMENZIJA:160600 NAMENA: STRUGANJE TIP: OKRUGLA POLJE\_PRIMENE: P35,M25 |
| 15-48 | 33006796 | Pločica za struganje RCMX 160600 | SAP: 39282 STANDARD: ISO 1832-1985 MATERIJAL:Višestruko presvučena DIMENZIJA:160600 NAMENA: STRUGANJE TIP: OKRUGLA POLJE\_PRIMENE: P35,M25 |
| 15-49 | 33007023 | Pločica za struganje CNMG120404 | SAP: 39606 STANDARD: ISO 1832-1985 MATERIJAL:Višestruko presvučena DIMENZIJA: 120408 NAMENA: STRUGANJE TIP: Romboidna POLJE\_PRIMENE: P35,M30 |
| 15-50 | 33007024 | Pločica za struganje CNMG190608 | SAP: 39607 MATERIJAL: VIŠESTRUKO PRESVUČENA DIMENZIJA: 190608 NAMENA: STRUGANJE TIP: ROMBOIDNA STANDARD: ISO 1832-1985 OZNAKA: CNMG 190608 POLJE\_PRIMENE: P35,M30 |
| 15-51 | 33007351 | List za odsecanje C51.2 -21-40 | SAP: 40115 Dimenzija:21-40 Namena:STRUGANJE Tip:LIST ZA ODSECANJE Oznaka:C51.2 -21-40 |
| 15-52 | 33007351 | List za odsecanje C51.2 -21-40 | SAP: 40115 Dimenzija:21-40 Namena:STRUGANJE Tip:LIST ZA ODSECANJE Oznaka:C51.2 -21-40 |
| 15-53 | 33007352 | List za odsecanje C51.2 -25-50 | SAP: 40116 Dimenzija:25-50 Namena:STRUGANJE Tip:LIST ZA ODSECANJE Oznaka:C51.2 -25-50 |
| 15-54 | 33007352 | List za odsecanje C51.2 -25-50 | SAP: 40116 Dimenzija:25-50 Namena:STRUGANJE Tip:LIST ZA ODSECANJE Oznaka:C51.2 -25-50 |
| 15-55 | 33007441 | Pločica za struganje TNMG 160404 | SAP: 40235 STANDARD: ISO 1832-1985 MATERIJAL:Višestruko presvučena DIMENZIJA: 160404 NAMENA: STRUGANJE TIP: TROUGLASTA POLJE\_PRIMENE: P35,M30 |
| 15-56 | 33008548 | Pločica za struganje DNMG 150604 PM | SAP: 42015 MATERIJAL:Višestruko presvučena Dimenzija:15X6 Namena:STRUGANJE Tip:Romboidna Oznaka:DNMG 150604 PM POLJE PRIMENE:P35,M10 |
| 15-57 | 33010229 | List za odsecanje C51.2 -21-30 | SAP: 48006 Dimenzija:21-30 Namena:STRUGANJE Tip:LIST ZA ODSECANJE Oznaka:C51.2 -21-30 |
| 15-58 | 33010229 | List za odsecanje C51.2 -21-30 | SAP: 48006 Dimenzija:21-30 Namena:STRUGANJE Tip:LIST ZA ODSECANJE Oznaka:C51.2 -21-30 |
| 15-59 | 33011068 | Pločica za struganje RCMX 250700-CD | SAP: 50662 STANDARD: ISO 1832-1985 MATERIJAL:Višestruko presvučena DIMENZIJA: 2507 NAMENA: STRUGANJE TIP: Okrugla POLJE PRIMENE: P35,M20 Oznaka:RCMX 250700-CD |
| 15-60 | 33011068 | Pločica za struganje RCMX 250700-CD | SAP: 50662 STANDARD: ISO 1832-1985 MATERIJAL:Višestruko presvučena DIMENZIJA: 2507 NAMENA: STRUGANJE TIP: Okrugla POLJE PRIMENE: P35,M20 Oznaka:RCMX 250700-CD |
| 15-61 | 33011884 | Blok za odsecanje C51.2-2020-21M | SAP:52829 Namena:STRUGANJE Tip:BLOK ZA ODSECANJE Dužina:80 mm Oznaka:C51.2 -2020-21M |
| 15-62 | 33011885 | Blok za odsecanje C51.2 -3232-25 | SAP:52830 Namena:STRUGANJE Tip:blok ZA ODSECANJE Dužina:120 mm Oznaka:C51.2 -3232-25 |
| 15-63 | 33017410 | Pločica za struganje SNMG 190608 P35 | SAP: 33584 STANDARD: ISO 1832-1985 MATERIJAL:Višestruko presvučena DIMENZIJA:190608 NAMENA: STRUGANJE TIP: KVADRATNA POLJE\_PRIMENE: P35,M30 |
| 15-64 | 33020199 | Pločica za struganje RCMX 3209 CD 4C40 | SAP: 67328Kvalitet:4C40Materijal:SINTEROVANA VIŠESLOJNO PRESVUČDimenzija:32MMNamena:STRUGANJEOznaka:RCMX 3209 CDTip sertifikata:ISO 9001POLJE PRIMENE:P40 |
| 15-65 | 35200521 | Držač plo.za struganje PCLNR 3232P-19 | SAP:33591 Standard:ISO 1832-1985 Dimenzija:32X32 Namena:STRUGANJE Tip:DRŽAČ PLO.ZA STRUGANJE Oznaka:PCLNR 3232P-19 |
| 15-66 | 35200533 | Držač pločice za strug. DTGNL 2525M-22 | SAP: 33692 Namena:DRŽAČ ZA PLOČICU TNMG-22 Tip: DTGNL Oznaka:DTGNL 2525M-22 |
| 15-67 | 35200533 | Držač pločice za strug. DTGNL 2525M-22 | SAP: 33692 Namena:DRŽAČ ZA PLOČICU TNMG-22 Tip: DTGNL Oznaka:DTGNL 2525M-22 |
| 15-68 | 35200533 | Držač pločice za strug. DTGNL 2525M-22 | SAP: 33692 Namena:DRŽAČ ZA PLOČICU TNMG-22 Tip: DTGNL Oznaka:DTGNL 2525M-22 |
| 15-69 | 35200534 | Držač pločice za strug. DTGNR 2525M-22 | SAP:33693 Namena:DRŽAČ ZA PLOČICU TNMG-22 Tip: DTGNR Oznaka:DTGNL 2525M-22 |
| 15-70 | 35200814 | Držač ploč.za struganje R S71.5-2525M-16 | SAP:35952 Standard:ISO 1832-1985 Kvalitet:Č.4732-POBOLJŠAN Dimenzija:25X25X150 Namena:STRUG.OBRADA-SPOLJAŠNJA Tip:DRŽAČ ZA UZDUŽNU OBRADU Oznaka:R S71.5-2525M-16 Napomena:DRŽAČ ZA KNUX PLOČICU |
| 15-71 | 35200815 | Držač ploč.za struganje R S71.5-3225M-16 | SAP:35953 Standard:ISO 1832-1985 Kvalitet:Č.4732-POBOLJŠAN Dimenzija:32X32X180 Namena:STRUG.OBRADA-SPOLJAŠNJA Tip:DRŽAČ ZA UZDUŽNU OBRADU Oznaka:R S71.5-3225M-16 Napomena:DRŽAČ ZA KNUX PLOČICU |
| 15-72 | 35200815 | Držač ploč.za struganje R S71.5-3225M-16 | SAP:35953 Standard:ISO 1832-1985 Kvalitet:Č.4732-POBOLJŠAN Dimenzija:32X32X180 Namena:STRUG.OBRADA-SPOLJAŠNJA Tip:DRŽAČ ZA UZDUŽNU OBRADU Oznaka:R S71.5-3225M-16 Napomena:DRŽAČ ZA KNUX PLOČICU |
| 15-73 | 35200815 | Držač ploč.za struganje R S71.5-3225M-16 | SAP:35953 Standard:ISO 1832-1985 Kvalitet:Č.4732-POBOLJŠAN Dimenzija:32X32X180 Namena:STRUG.OBRADA-SPOLJAŠNJA Tip:DRŽAČ ZA UZDUŽNU OBRADU Oznaka:R S71.5-3225M-16 Napomena:DRŽAČ ZA KNUX PLOČICU |
| 15-74 | 35200817 | Držač ploč.za struganje S40W-CKUNR 16 | SAP: 35955 Standard:ISO 1832-1985 Kvalitet:Č.4732-POBOLJŠAN Dimenzija:40X37X450 Namena:STRUG.OBRADA-UNUTRAŠNJA Tip:DRŽAČ ZA UZDUŽ. I POPR. OBRADU Oznaka:S40W-CKUNR 16 Napomena:DRŽAČ ZA KNUX PLOČICU |
| 15-75 | 35200817 | Držač ploč.za struganje S40W-CKUNR 16 | SAP: 35955 Standard:ISO 1832-1985 Kvalitet:Č.4732-POBOLJŠAN Dimenzija:40X37X450 Namena:STRUG.OBRADA-UNUTRAŠNJA Tip:DRŽAČ ZA UZDUŽ. I POPR. OBRADU Oznaka:S40W-CKUNR 16 Napomena:DRŽAČ ZA KNUX PLOČICU |
| 15-76 | 35201353 | Držač pločice PCLNR 2525 M-12 | SAP:41087 Standard:ISO 1832-1985 Dimenzija:25X25 M-12 Namena:STRUGANJE Tip:DRŽAČ PLOČICE PCLNR Oznaka:PCLNR 2525 M-12 |
| 15-77 | 35201353 | Držač pločice PCLNR 2525 M-12 | SAP:41087 Standard:ISO 1832-1985 Dimenzija: 25X25 M-12 Namena:STRUGANJE Tip: DRŽAČ PLOČICE PCLNR Oznaka:PCLNR 2525 M-12 |
| 15-78 | 35201353 | Držač pločice PCLNR 2525 M-12 | SAP:41087 Standard:ISO 1832-1985 Dimenzija:25X25 M-12 Namena:STRUGANJE Tip:DRŽAČ PLOČICE PCLNR Oznaka:PCLNR 2525 M-12 |
| 15-79 | 35201353 | Držač pločice PCLNR 2525 M-12 | SAP:41087 Standard:ISO 1832-1985 Dimenzija:25X25 M-12 Namena:STRUGANJE Tip:DRŽAČ PLOČICE PCLNR Oznaka:PCLNR 2525 M-12 |
| 15-80 | 35201354 | Držač pločice PSSNR 2525 M-12 | SAP: 41088 Kvalitet: M-12 Dimenzija:25X25 Tip:DRŽAČ PLOČICE Oznaka:PSSNR 2525 M-12 |
| 15-81 | 35201354 | Držač pločice PSSNR 2525 M-12 | SAP: 41088 Kvalitet: M-12 Dimenzija:25X25 Tip:DRŽAČ PLOČICE Oznaka:PSSNR 2525 M-12 |
| 15-82 | 35202979 | Držač za unutr.obradu L S36.9-40-16 | SAP:52842 Držač pločice za obradu otvora Tip:Levi Dimenzije:40x37x315 Oznaka:L S36.9-40-16 |
| 15-83 | 35202981 | Držač za unutr.obradu L S36.9-25-16 | SAP:52821 Držač pločice za obradu otvora Tip:Levi Dimenzije:25x23x300 Oznaka:L S36.9-25-16 |
| 15-84 | 35202985 | Držač za unutr.obradu L S36.9-16-11 | SAP:52825 Držač pločice za obradu otvora Tip:Levi Dimenzije:16x15x160 Oznaka:L S36.9-16-11 |
| 15-85 | 35202986 | Držač pločice PCLNL 2525 M-12 | SAP:52826 Držač pločice za spoljašnju obradu struganjem Tip:Levi Dimenzije:25x25x150 Oznaka:PCLNL 2525 M-12 |
| 15-86 | 35202986 | Držač pločice PCLNL 2525 M-12 | SAP:52826 Držač pločice za spoljašnju obradu struganjem Tip:Levi Dimenzije:25x25x150 Oznaka:PCLNL 2525 M-12 |
| 15-87 | 35203074 | Držač pločice za strug. MWLNR 3232P-08W | SAP:57432 Kvalitet:P20-P30 Dimenzija:32X32 Namena:STRUGANJE Oznaka:MWLNR 3232P-08W |
| 15-88 | 35203074 | Držač pločice za strug. MWLNR 3232P-08W | SAP:57432 Kvalitet:P20-P30 Dimenzija:32X32 Namena:STRUGANJE Oznaka:MWLNR 3232P-08W |
| 15-89 | 35204894 | Držač za spolj.obradu CTPGL 2020K-16 | SAP: 62288 Namena: SPOLJAŠNJA OBRADA Tip:Levi Oznaka:CTPGL 2020K-16 |
| 15-90 | 35204894 | Držač za spolj.obradu CTPGL 2020K-16 | SAP: 62288 Namena: SPOLJAŠNJA OBRADA Tip:Levi Oznaka:CTPGL 2020K-16 |
| 15-91 | 35204895 | Držač za spolj.obradu CTPGR 2020K-16 | SAP: 62291 Namena: SPOLJAŠNJA OBRADA Tip:Desni Oznaka:CTPGR 2020K-16 |
| 15-92 | 35204895 | Držač za spolj.obradu CTPGR 2020K-16 | SAP: 62291 Namena: SPOLJAŠNJA OBRADA Tip:Desni Oznaka:CTPGR 2020K-16 |
| 15-93 | 35204896 | Držač pločice za strug. DTGNR 2525M-16 | SAP:62293 Namena:DRŽAČ PLOČICE Tip:Desni Oznaka:DTGNR 2525M-16 POLJE PRIMENE:ZA SPOLJ.OBRADU |
| 15-94 | 35204896 | Držač pločice za strug. DTGNR 2525M-16 | SAP:62293 Namena:DRŽAČ PLOČICE Tip:Desni Oznaka:DTGNR 2525M-16 POLJE PRIMENE:ZA SPOLJ.OBRADU |
| 15-95 | 35204897 | Držač pločice za strug. MTGNL 2525M-22 | SAP:62294 Namena:DRŽAČ PLOČICE Tip:Levi Oznaka:MTGNL 2525M-22 POLJE PRIMENE:ZA SPOLJ.OBRADU |
| 15-96 | 35204898 | Držač pločice za strug. MTGNL 3225P-22 | SAP:62296 Namena:DRŽAČ PLOČICE Tip:Levi Oznaka:MTGNL 3225P-22 POLJE PRIMENE:ZA SPOLJ.OBRADU |
| 15-97 | 35204898 | Držač pločice za strug. MTGNL 3225P-22 | SAP:62296 Namena:DRŽAČ PLOČICE Tip:Levi Oznaka:MTGNL 3225P-22 POLJE PRIMENE:ZA SPOLJ.OBRADU |
| 15-98 | 35204899 | Držač pločice za strug. MTGNR 3225P-22 | SAP:62299 Namena:DRŽAČ PLOČICE Tip:MTGNR Oznaka:MTGNR 3225P-22 POLJE PRIMENE:ZA SPOLJ.OBRADU |
| 15-99 | 35204899 | Držač pločice za strug. MTGNR 3225P-22 | SAP:62299 Namena:DRŽAČ PLOČICE Tip:MTGNR Oznaka:MTGNR 3225P-22 POLJE PRIMENE:ZA SPOLJ.OBRADU |
| 15-100 | 35204900 | Držač pločice za strug. MTJNL 2525M16 | SAP: 62301 Namena:DRŽAČ PLOČICE Tip:Levi Oznaka:MTJNL 2525M16 POLJE PRIMENE:ZA SPOLJ.OBRADU |
| 15-101 | 35204901 | Držač pločice za strug. PRGCL 2525M-12 | SAP: 62302 Namena:DRŽAČ PLOČICE Tip:Levi Oznaka:PRGCL 2525M-12 POLJE PRIMENE:ZA SPOLJ.OBRADU |
| 15-102 | 35204901 | Držač pločice za strug. PRGCL 2525M-12 | SAP: 62302 Namena:DRŽAČ PLOČICE Tip:Levi Oznaka:PRGCL 2525M-12 POLJE PRIMENE:ZA SPOLJ.OBRADU |
| 15-103 | 35204902 | Držač pločice za strug. PRGCR 2525M-12 | SAP: 62305 Namena:DRŽAČ PLOČICE Tip:Desni Oznaka:PRGCR 2525M-12 POLJE PRIMENE:ZA SPOLJ.OBRADU |
| 15-104 | 35204902 | Držač pločice za strug. PRGCR 2525M-12 | SAP: 62305 Namena:DRŽAČ PLOČICE Tip:Desni Oznaka:PRGCR 2525M-12 POLJE PRIMENE:ZA SPOLJ.OBRADU |
| 15-105 | 35204903 | Držač pločice za strug. PRGNL 3225P-15 | SAP: 62307 Namena:DRŽAČ PLOČICE Tip:Levi Oznaka:PRGNL 3225P-15 POLJE PRIMENE:ZA SPOLJ.OBRADU |
| 15-106 | 35204903 | Držač pločice za strug. PRGNL 3225P-15 | SAP: 62307 Namena:DRŽAČ PLOČICE Tip:Levi Oznaka:PRGNL 3225P-15 POLJE PRIMENE:ZA SPOLJ.OBRADU |
| 15-107 | 35204904 | Držač pločice za strug. PRGNR 3225P-15 | SAP: 62310 Namena:DRŽAČ PLOČICE Tip:Desni Oznaka:PRGNR 3225P-15 POLJE PRIMENE:ZA SPOLJ.OBRADU |
| 15-108 | 35204904 | Držač pločice za strug. PRGNR 3225P-15 | SAP: 62310 Namena:DRŽAČ PLOČICE Tip:Desni Oznaka:PRGNR 3225P-15 POLJE PRIMENE:ZA SPOLJ.OBRADU |
| 15-109 | 35204905 | Držač pločice za strug. PWLNL 2525M-08 | SAP: 62313 Namena:DRŽAČ PLOČICE Tip:Levi Oznaka:PWLNL 2525M-08 POLJE PRIMENE:ZA SPOLJ.OBRADU |
| 15-110 | 35204905 | Držač pločice za strug. PWLNL 2525M-08 | SAP: 62313 Namena:DRŽAČ PLOČICE Tip:Levi Oznaka:PWLNL 2525M-08 POLJE PRIMENE:ZA SPOLJ.OBRADU |
| 15-111 | 35204906 | Držač pločice za strug. PWLNR 2525M-08 | SAP: 62317 Dimenzija:25X25 Namena:DRŽAČ PLOČICE Tip:Desni Oznaka:PWLNR 2525M-08 POLJE PRIMENE:ZA SPOLJ.OBRADU |
| 15-112 | 35204906 | Držač pločice za strug. PWLNR 2525M-08 | SAP: 62317 Dimenzija:25X25 Namena:DRŽAČ PLOČICE Tip:Desni Oznaka:PWLNR 2525M-08 POLJE PRIMENE:ZA SPOLJ.OBRADU |
| 15-113 | 35204907 | Držač za unutr.obradu R S36.9-12-09 | SAP:62326 Namena:DRŽAČ PLOČICE Tip:Desni Oznaka:R S36.9-12-09 POLJE PRIMENE:UNUTRAŠNJA OBRADA |
| 15-114 | 35204907 | Držač za unutr.obradu R S36.9-12-09 | SAP:62326 Namena:DRŽAČ PLOČICE Tip:Desni Oznaka:R S36.9-12-09 POLJE PRIMENE:UNUTRAŠNJA OBRADA |
| 15-115 | 35204908 | Držač za unutr.obradu R S36.9-20-11 | SAP: 62327 Namena:DRŽAČ PLOČICE Tip:Desni Oznaka:R S36.9-20-11 polje primene:unutrašnja obrada |
| 15-116 | 35204908 | Držač za unutr.obradu R S36.9-20-11 | SAP: 62327 Namena:DRŽAČ PLOČICE Tip:Desni Oznaka:R S36.9-20-11 polje primene:unutrašnja obrada |
| 15-117 | 35204909 | Držač za unutr.obradu S12M-STFCR-11 | SAP: 62329 Namena:DRŽAČ PLOČICEOznaka:S12M-STFCR-11POLJE PRIMENE:UNUTRAŠNJA OBRADA |
| 15-118 | 35204911 | Držač pločice za strug.LS71.5-3225M-16 | SAP: 62337 Standard:ISO 1832-1985 Namena:DRŽAČ PLOČICE Tip:LEVI ZA UZDUŽNU OBRADU Oznaka:LS71.5-3225M-16 POLJE PRIMENE:SPOLJAŠNJA OBRADA |
| 15-119 | 35204911 | Držač pločice za strug.LS71.5-3225M-16 | SAP: 62337 Standard:ISO 1832-1985 Namena:DRŽAČ PLOČICE Tip:LEVI ZA UZDUŽNU OBRADU Oznaka:LS71.5-3225M-16 POLJE PRIMENE:SPOLJAŠNJA OBRADA |
| 15-120 | 33006665 | Nož za razbušivanje SSTCR 2025 F12 | SAP:39060 Kvalitet:P20-P30 Materijal:VISOKOLEGIRANI ČELIK-POBOLJŠAN Dimenzija:20X25 Namena:RAZBUŠIVANJE OTVORA Tip:KRATKI NOŽ Oznaka:SSTCR 2025 F12 Napomena:RAZBUŠIVANJE OTVORA :SEGMENATA PAPUČE |
| 15-121 | 33023474 | Držač pločice CTFPR-16CA-16 | SAP: 68015 Namena:DRŽAČ PLOČICE ZA STRUGANJEOznaka: CTFPR-16CA-16 |
| 15-122 | 35204911 | Držač pločice za strug.LS71.5 3225-M16 | SAP: 62337 Standard:ISO 1832-1985 Namena:DRŽAČ PLOČICE Tip:LEVI ZA UZDUŽNU OBRADU Oznaka:LS71.5-3225M-16 POLJE PRIMENE:SPOLJAŠNJA |
| 15-123 | 33000175 | Pločica za struganje KNUX 160405 R11 P40 | SAP: 25853 STANDARD: ISO 1832-1985 MATERIJAL:Višestruko presvučena DIMENZIJA: 160405 NAMENA: STRUGANJE TIP: DESNA POLJE\_PRIMENE: P40 |
| 15-124 | 33000176 | Pločica za struganje KNUX 160410 R11 P40 | SAP: 25854 STANDARD: ISO 1832-1985 MATERIJAL:Višestruko presvučena DIMENZIJA: 160410 NAMENA: STRUGANJE TIP: DESNA POLJE\_PRIMENE: P40 |
| 15-125 | 33001735 | Pločica za struganje SPKX 120408-T P35 | SAP: 29596 STANDARD: ISO 1832-1985 MATERIJAL:Višestruko presvučena DIMENZIJA:120408 NAMENA: GLODANJE TIP: KVADRATNA POLJE\_PRIMENE: P35 |

**3.2 Рок испоруке добара**:

За **партију 1** **:** максимум 90 (словима: деведесет) дана од дана ступања уговора на снагу.

За **партије 2 до 15:** максимум **45** (словима: четрдесетпет) дана од дана ступања уговора на снагу.

**3.3. Место испоруке добара**

Паритет – FCO ( DDP –Incoterm 2010) – магацини купца, Колубара Метал бр. 029 , 080 – Лајковац

Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке пада на терет изабраног Понуђача.

**3.4. Квалитативни и квантитативни пријем**

Свака испорука предметних добара мора бити најављена најмање три радна дана према обрасцу "Најава испоруке добара" као и 24 часа пре испоруке према обрасцу „Обавештење о испоруци“ који су саставни део конкурсне документације.

Пријем предметних добара врши се у пријемном магацину Наручиоца сваког радног дана од 7:00 h до 12:00 h.

Квантитативни пријем испоручених добара врши се у магацину Наручиоца, приликом пријема добара, визуелном контролом и пребројавањем, а Наручилац је дужан да исплати само стварно примљену количину.

Комисија за пријемно контролисање добара констатује да ли у испоруци има неслагања између примљене количине и количине наведене у пратећој документацији у ком случају Наручилац има право достављања писане рекламације понуђачу.

Квалитатитвни пријем добара се врши у року од 10 (словима : десет) дана од дана квантитативног пријема. У случају да испоручена добра не одговарају уговореном квалитету и техничким карактеристикама произвођача, Наручилац има право да понуђачу достави писану рекламацију, коју је Понуђач дужан да реши најдуже у року од 10 (словима : десет) дана од дана њеног пријема.

**3.5. Гарантни рок** **за све партије**

Гарантни рок за испоручено добро је минимум 12 (словима : дванаест) месеци од дана квалитативног пријема предметног добра у магацин Наручиоца.

Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

# 4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗАКОНА и УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Р.бр.** | **УСЛОВИ** | | **ДОКАЗИ** |
|
| **4.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ** | | | |
| 1. | да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар | -Извод из регистра Агенције за привредне регистре (у даљем тексту: АПР-а), односно извод из регистра надлежног привредног суда (за правна лица)  -Извод из регистра надлежног привредног суда (За установе)  -Извод из регистра АПР-а или извод из одговарајућег регистра (За предузетника)  Напомена:  -У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког члана групе понуђача  - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за сваког подизвођача | |
| 2. | да понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре | - за правно лице:  1) ЗА ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА – уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта.  2) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела организованог криминала – Уверење посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење<http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html>  3) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – Уверење Основног суда (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.  Посебна напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и Уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита.  - за физичко лице и предузетника: Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта.  Напомена:   * У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за правно лице и за законског заступника * У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих * У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког члана групе понуђача * У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за сваког подизвођача   Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. | |
| 3. | да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; | - за правно лице, предузетнике и физичка лица:  1.Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и  2.Уверење Управе јавних прихода локалне самоуправе (града, односно општине) према месту седишта пореског обвезника правног лица и предузетника, односно према пребивалишту физичког лица, да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода  Напомена:   * Уколико локална (општинска) управа јавних приход у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне управе јавних прихода приложи и потврде тих осталих локалних органа/организација/установа * Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо горе наведена два доказа, потребно је доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације * У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе * У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих)   Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. | |
| 4. | Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде | Потписан и оверен Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН(Образац бр.4)  Напомена:   * Изјава мора да буде потписана од стране овалшћеног лица за заступање понуђача и оверена печатом. * Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити достављена за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом. | |
| **4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ**  **ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА** | | | |
| 5. | **Пословни капацитет**  Понуђач располаже неопходним пословним капацитетом ако:  - је у претходне три године до дана истека рока за подношење понуда испоручио добра у уговореном року, обиму и квалитету која су предмет јавне набавке  најмање укупне вредности:   * За партију 1 – 1.000.000,00 дин. * За партију 2 – 800.000,00 дин. * За партију 3 – 1.900.000,00 дин. * За партију 4 – 2.800.000,00 дин. * За партију 5 – 3.400.000,00 дин. * За партију 6 – 3.000.000,00 дин. * За партију 7 – 2.900.000,00 дин. * За партију 8 – 1.500.000,00 дин * За партију 9 – 1.400.000,00 дин. * За партију 10 –1.000.000,00 дин. * За партију 11 –3.500.000,00 дин. * За партију 12–11.000.00,00 дин. * За партију 13– 3.900.000,00 дин. * За партију 14–15.500.000,00 дин. * За партију 15– 15.000.000,00 дин.   без ПДВ-а , и да до дана издавања Потврде о референтним набавкама (Образац бр. 6) није прекршио своје обавезе из гарантног рока  - има сертификован систем управљања квалитетом и то:  ISO 9001 - Систем менаџмента квалитетом | Попуњени, потписани и оверени обрасци :   1. образац 5 списак испоручених добара - попуњен потписан и оверен од стране понуђача 2. образац 6 потврда о референтним набавкама - попуњен , потписан и оверен од стране референтног купца,   Копија важећег ISO сертификата | |
| 6. | **Финансијски капацитет**  1. За све партије:  - да у задњих шест месеци који претходе месецу објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није био у блокади. | - Потврда Народне банке Србије да понуђач у задњих шест месеци који претходе месецу објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није био у блокади.  Докази које достављају страни понуђачи:   * Биланс успеха за претходне три обрачунске године (2015., 2016. и 2017. годину) | |

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове из тачака 1. до 6. овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива.

1. Сваки подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75.Закона, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку. Додатне услове у вези са капацитетима из члана 76.Закона, понуђач испуњава самостално без обзира на ангажовање подизвођача.

2. Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава обавезне услове из члана 75.Закона, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку. Додатне услове у вези са капацитетима из члана 76.Закона понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа у складу са овим одељком конкурсне документације.

3. Докази о испуњености услова из члана 77. Закона могу се достављати у неовереним копијама.Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

4.Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, односно Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен Законом или Конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. У том случају понуђач може, да у Изјави (пожељно на меморандуму, која мора бити потписана и оверена), да наведе да је уписан у Регистар понуђача.Уз наведену Изјаву, понуђач може да достави и фотокопију Решења о упису понуђача у Регистар понуђача.

На основу члана 79.став 5. Закона понуђач није дужан да доставља следеће доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:

1)извод из регистра надлежног органа:

-извод из регистра АПР: [www.apr.gov.rs](http://www.apr.gov.rs)

2)докази из члана 75. став 1. тачка 1) ,2) и 4) Закона

-регистар понуђача: [www.apr.gov.rs](http://www.apr.gov.rs)

3)*Потврда Народне банке Србије да понуђач није био неликвидан у последњих шест месеци од данаобјављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки*

- Претраживање дужника у принудној наплати: [www.nbs.rs](http://www.nbs.rs)

5. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

6. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

7. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

8. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. став 1. Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе

9. Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је документује на прописани начин.

Изјава о ауторизацији понуде

# 5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума **„Најнижа понуђена цена“.**

Критеријум за оцењивање понуда **Најнижа понуђена цена,** заснива се на понуђеној цени као једином критеријуму.

У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра страног порекла, наручилац мора изабрати понуду понуђача који нуди добра домаћег порекла под условом да његова понуђена цена није преко 5% већа у односу на најнижу понуђену цену понуђача који нуди добра страног порекла.

У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске дажбине.

Када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, наручилац ће, пре рангирања понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве а код којих није јасно да ли је реч о добрима домаћег или страног порекла,да се изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и да доставе доказ.

Предност дата за домаће понуђаче и добра домаћег порекла (члан 86.став 1. до 4. Закона) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о слободној трговини у централној Европи (ЦЕФТА 2006) примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

Предност дата за домаће понуђаче и добра домаћег порекла (члан 86. став 1. до 4. Закона) у поступцима јавних набавки у којима учествују ­понуђачи из држава потписница Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, примењиваће се сходно одредбама тог Споразума.

## 5.1. Резервни критеријум

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.

Уколико ни после примене резервних критеријума не буде могуће изабрати најповољнију понуду, најповољнија понуда биће изабрана путем жреба.

Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба.

Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену.

Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир.

Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Наручилац ће сачинити и доставити записник о спроведеном извлачењу путем жреба.

Записник о извлачењу путем жреба потписују чланови комисије и присутни овлашћени представници понуђача, који преузимају примерак записника.

Наручилац ће поштом или електронским путем доставити Записник о извлачењу путем жреба понуђачима који нису присутни на извлачењу.

# 6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Конкурсна документација садржи Упутство понуђачима како да сачине понуду и потребне податке о захтевима Наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак избора најповољније понуде у поступку јавне набавке.

Понуђач мора да испуњава све услове одређене Законом о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон) и конкурсном документацијом. Понуда се припрема и доставља на основу позива, у складу са конкурсном документацијом, у супротном, понуда се одбија као неприхватљива.

* 1. Језик на којем понуда мора бити састављена

Наручилац је припремио конкурсну документацију на српском језику и водиће поступак јавне набавке на српском језику.

Понуда са свим прилозима мора бити сачињена на српском језику.

Део понуде који се тиче техничких карактеристика може бити достављен на енглеском или немачком језику. Уколико се приликом стручне оцене понуда утврди да је документ на енглеском/или немачком језику потребно превести на српски језик, Наручилац ће позвати понуђача да у примереном року изврши превод тог дела понуде код овлашћеног судског преводиоца

* 1. Начин састављања и подношења понуде

Понуђач је обавезан да сачини понуду тако што Понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације и оверава је печатом и потписом законског заступника, другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди. Доставља их заједно са осталим документима који представљају обавезну садржину понуде.

Препоручује се да сви документи поднети у понуди буду нумерисани и повезани у целину (јемствеником, траком и сл.), тако да се појединачни листови, односно прилози, не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати.

Препоручује се да се нумерација поднете документације и образаца у понуди изврши на свакоj страни на којој има текста, исписивањем *“1 од н“, „2 од н“* и тако све до *„н од н“*, с тим да *„н“* представља укупан број страна понуде.

Препоручује се да доказе који се достављају уз понуду, а због своје важности не смеју бити оштећени, означени бројем (банкарска гаранција, меница), стављају се у посебну фолију, а на фолији се видно означава редни број странице листа из понуде. Фолија се мора залепити при врху како би се докази, који се због своје важности не смеју оштетити, заштитили.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена, као и када, на адресу: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, Београд, Балканска 13, писарница, са назнаком: „Понуда за јавну набавку добара: «Резни aлат за потребе огpанка РБ Колубара“ Јавна набавка бр. **ЈН/4000/0461/2018(2728/2018)** - НЕ ОТВАРАТИ“.

На полеђини коверте обавезно се уписује тачан назив и адреса понуђача, телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих чланова групе понуђача.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

* 1. Обавезна садржина понуде

Садржину понуде, поред Обрасца понуде, чине и сви остали докази о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, предвиђени чл. 77. Закона, који су наведени у конкурсној документацији, као и сви тражени прилози и изјаве (попуњени, потписани и печатом оверени) на начин предвиђен следећим ставом ове тачке:

* Образац понуде (Образац 1),
* Образац структуре цене са упутством како да се попуни (Образац 2)(штампано и оверено)
* Образац трошкова припреме понуде, ако понуђач захтева надокнаду трошкова у складу са чл.88 Закона (Образац 5),
* Изјава о независној понуди (Образац 3),
* Изјава у складу са чланом 75. став 2. Закона (Образац 4),
* средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде,
* Списак испоручених добара
* Потврда о референтним набавкама
* обрасци, изјаве и докази одређене тачком 6.9 или 6.10 овог упутства у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем или заједничку понуду подноси група понуђача,
* потписан и печатом оверен „Модел уговора“ (пожељно је да буде попуњен),
* докази о испуњености услова из чл. 75 и 76. Закона у складу са чланом 77. Закона и Одељком 4. конкурсне документације,
* Техничка документација којом се доказује испуњеност захтеваних техничких карактеристика, наведена у поглављу 3. Техничка спецификација,
* Каталог произвођача понуђених добара са обележеним понуђеним ставкама у складу са захтеваним позицијама из Обрасца структуре цене за све позиције,
* Овлашћење за потписника (ако не потписује заступник).
* Споразум о заједничкој понуди број од , уколико се ради о Конзорцијуму , са јасном поделом послова

Уз понуду доставља се ЦД или УСБ на коме је снимљена комплетна понуда у PDF формату као и Образац структуре цене у XLS формату, који мора бити у својој кутији.

Пожељно је да сви обрасци и документи који чине обавезну садржину понуде буду сложени према наведеном редоследу

Наручилац ће одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације.

Наручилац ће одбити као неприхватљиву понуду понуђача, за коју се у поступку стручне оцене понуда утврди да докази који су саставни део понуде садрже неистините податке.

* 1. Подношење и отварање понуда

Благовременим се сматрају понуде које су примљене, у складу са Позивом за подношење понуда објављеним на Порталу јавних набавки, без обзира на начин на који су послате.

Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда одређеног у позиву, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће по окончању поступка отварања понуда, овакву понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Комисија за јавне набавке ће благовремено поднете понуде јавно отворити дана наведеном у Позиву за подношење понуда у просторијама Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска 13.

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији за јавне набавке писано овлашћење за учествовање у овом поступку (пожељно да буде издато на меморандуму понуђача) заведено и оверено печатом и потписом законског заступника понуђача или другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди.

Комисија за јавну набавку води записник о отварању понуда у који се уносе подаци у складу са Законом.

Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и присутни овлашћени представници понуђача, који преузимају примерак записника.

Наручилац ће у року од три (3) дана од дана окончања поступка отварања понуда поштом или електронским путем доставити записник о отварању понуда понуђачима који нису присуствовали у поступку отварања понуда.

* 1. Начин подношења понуде

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуду може поднети понуђач самостално, група понуђача, као и понуђач са подизвођачем.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.

Понуђач може бити члан само једне групе понуђача која подноси заједничку понуду, односно учествовати у само једној заједничкој понуди. Уколико је понуђач, у оквиру групе понуђача, поднео две или више заједничких понуда, Наручилац ће све такве понуде одбити.

Понуђач који је члан групе понуђача не може истовремено да учествује као подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.

* 1. Измена, допуна и опозив понуде

У року за подношење понуде понуђач може да измени или допуни већ поднету понуду писаним путем, на адресу: „Електропривреда Србије“, Београд, Балканска 13, писарница, са назнаком „ИЗМЕНА – ДОПУНА - Понуде за јавну набавку добара: *„*Резни Алат за потребе огpанка РБ Колубара“*ЈН бр.* ЈН/4000/0461/2018(2728/2018)

- НЕ ОТВАРАТИ“.

У случају измене или допуне достављене понуде, Наручилац ће приликом стручне оцене понуде узети у обзир измене и допуне само ако су извршене у целини и према обрасцу на који се, у већ достављеној понуди, измена или допуна односи.

У року за подношење понуде понуђач може да опозове поднету понуду писаним путем, на адресу: „Електропривреда Србије“, Београд, Балканска 13, писарница, са назнаком „ОПОЗИВ - Понуде за јавну набавку добара: *„*Резни Алат за потребе огpанка РБ Колубара“ *ЈН бр.* ЈН/4000/0461/2018(2728/2018) - НЕ ОТВАРАТИ“ .

У случају опозива поднете понуде пре истека рока за подношење понуда, Наручилац такву понуду неће отварати, већ ће је неотворену вратити понуђачу.

Уколико понуђач измени или опозове понуду поднету по истеку рока за подношење понуда, Наручилац ће наплатити средство обезбеђења дато на име озбиљности понуде.

* 1. Партије

Набавка је обликована у 15 (словима:петнаест) партија.

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије.

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

* 1. Понуда са варијантама

Понуда са варијантама није дозвољена.

* 1. Подношење понуде са подизвођачима

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе:

- назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору;

- проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предметне набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача и обавезан је да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Обавеза понуђача је да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. Закона наведених у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова.

Додатне услове понуђач испуњава самостално, без обзира на агажовање подизвођача.

Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев образаца под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, које попуњава, потписује и оверава сваки подизвођач у своје име.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца. Све ово не утиче на правило да понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза , без обзира на број подизвођача.

Наручилац у овом поступку не предвиђа примену одредби става 9.и 10. члана 80. Закона.

* 1. Подношење заједничке понуде

У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде морају доставити Споразум о заједничком извршењу набавке, којим се међусобно и према Наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи податке прописане члан 81. став 4. и 5. Закона о јавним набавкама и то:

* податке о члану групе који ће бити Носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;
* опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава обавезне услове из члана 75. Закона, наведене у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова. Додатне услове у вези са капацитетима, у складу са чланом 76. Закона, понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа дефинисаних конкурсном документацијом.

У случају заједничке понуде групе понуђача обрасце под пуном материјалном и кривичном одговорношћу попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име. (Образац Изјаве о независној понуди и Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона)

Понуђачи из групе понуђача одговорају неограничено солидарно према наручиоцу.

* 1. Понуђена цена

Цена се исказује у динарима (РСД) или у еврима (ЕУР), без ПДВ-а .

Страни Понуђач може цену исказати у eврима, а иста ће у сврху оцене понуда бити прерачуната у динаре по средњем курсу Народне банке Србије на дан када је започето отварање понуда.

Домаћи Понуђачи цену исказују у динарима.

Понуђена цена је на паритету FCO испоручено у магацин Купца (DDP (Incoterms 2010) и обухвата све трошкове које Продавац има у вези испоруке.

У случају да у достављеној понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без пореза на додату вредност, сматраће се сагласно Закону, да је иста без пореза на додату вредност.

Јединичне цене и укупно понуђена цена морају бити изражене са две децимале у складу са правилом заокруживања бројева. У случају рачунске грешке меродавна ће бити јединична цена.

Понуда која је изражена у две валуте, сматраће се неприхватљивом.

Понуђена цена укључује све трошкове реализације предмета набавке до места испоруке, као и све зависне трошкове као што су: трошкови транспорта, осигурања, царине, трошкови пријемног испитивања, трошкови прибављања средстава финансијског обезбеђења и др.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Цена је фиксна за цео уговорени период

* 1. Начин и услови плаћања

Плаћање добара која су предмет ове набавке Купац ће извршити на текући рачун Продавца, по испоруци добара и по потписивању Записника о квантитативном и квалитативном пријему добара од стране овлашћених представника Наручиоца и понуђача - без примедби, у року до 45 (словима: четрдесетпет) календарских дана од дана пријема исправног рачуна на писарници Купца.

Отпремница на којој је наведен датум испоруке добара, као и количина испоручених добара, са читко написаним именом и презименом и потписом овлашћеног лица Купца које је примило предметна добра, представља основ за фактурисање и обавезан је пратећи документ уз рачун.

У испостављеном рачуну и отпремници Продавац је дужан да се придржава тачно дефинисаних назива добара из конкурсне документације и прихваћене понуде (из Обрасца структуре цене). Рачуни који не одговарају наведеним тачним називима, ће се сматрати неисправним. Уколико, због коришћења различитих шифарника и софтверских решења није могуће у самом рачуну навести горе наведени тачан назив, Продавац је обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са захтеваним називима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

Рачун мора да гласи: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска 13, Београд, Огранак РБ Колубара, Лазаревац, Светог Саве 1, МБ:20053658, ПИБ: 103920327;

Рачун мора бити достављен на адресу Наручиоца :

Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд, Огранак РБ Колубара, Комерцијални сектор Дише Ђурђевића бб,11560 Вреоци, МБ:20053658, ПИБ: 103920327, уз обавезну пратећу документацију: отпремницу на којој је наведен датум испоруке добара, као и количина испоручених добара, са читко написаним именом и презименом и потписом овлашћеног лица Купца које је примило предметна добра и Записник о квантитативном и квалитативном пријему добара потписан од стране овлашћених представника Купца - без примедби.

* 1. Рок важења понуде

Понуда мора да важи најмање 90 (словима: деведесет) дана од дана отварања понуда.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена, као неприхватљива.

* 1. Средства финансијског обезбеђења

Наручилац користи право да захтева средстава финансијског обезбеђења (у даљем тексу СФО) којим понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза у отвореном поступку (достављају се уз понуду), као и испуњење својих уговорних обавеза (достављају се по закључењу уговора или по испоруци).

Сви трошкови око прибављања средстава обезбеђења падају на терет понуђача, а и исти могу бити наведени у Обрасцу трошкова припреме понуде.

Члан групе понуђача може бити налогодавац средства финансијског обезбеђења.

Средства финансијског обезбеђења морају да буду исказана у валути у којој је и понуда.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност СФО мора се продужити.

Понуђач који подноси понуду за две или више партија средства финансијског обезбеђења подноси за сваку партију посебно.

Понуђач је дужан да достави следећа средства финансијског обезбеђења.

* 1. **Средство обезбеђења за озбиљност понуде**

**Понуђач је обавезан да, уколико је вредност понуде за партију за коју подноси понуду једнака или већа од 500.000,00 дин. без ПДВ-а, Наручиоцу достави:**

неопозиву, безусловну (без права на приговор) у складу са Закон о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, „Сл. лист СЦГ“ бр. 01/2003 Уст. повеља „Сл.гласник РС“ 80/2015) и Закон о платним услугама ( „Сл. гласник РС“ број 139/2014.):

1) бланко сопствену меницу за озбиљност понуде која је потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног лица,

2) Менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује Наручиоца да може наплатити меницу која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, на износ од 10% од вредности понуде (без ПДВ-а) са роком важења минимално 30 дана дужим од рока важења понуде, с тим да евентуални продужетак рока важења понуде има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења,

3) фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона),

4) фотокопију ОП обрасца за законског заступника и лица овлашћених за потпис менице / овлашћења (Оверени потписи лица овлашћених за заступање),

5) доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС) у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/2011 и 80/2015,76/2016, 82/2017).

У случају да изабрани Понуђач после истека рока за подношење понуда, а у року важења опције понуде, повуче или измени понуду, не потпише Уговор када је његова понуда изабрана као најповољнија или не достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, Наручилац има право да изврши наплату бланко сопствене менице за озбиљност понуде.

Меница ће бити враћена Понуђачу у року од осам дана од дана предаје наручиоцу средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Меница ће бити враћена понуђачу са којим није закључен уговор одмах по закључењу уговора са понуђачем чија понуда буде изабрана као најповољнија.

**Понуђач је обавезан да, уколико је вредност понуде за партију за коју подноси понуду једнака или већа од 5.000.000,00 дин. без ПДВ-а, за сваку партију посебно уз понуду Наручиоцу достави:**

**Банкарска гаранција за озбиљност понуде**

Понуђач доставља оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде у висини од 10% вредности понудe, без ПДВ.

Банкарскa гаранцијa понуђача мора бити неопозива, безусловна (без права на приговор) и наплатива на први писани позив, са трајањем најмање од 30 (словима: тридесет) календарских дана дуже од рока важења понуде.

Наручилац ће уновчити гаранцију за озбиљност понуде дату уз понуду уколико:

* понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду или
* понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци или
* понуђач коме је додељен уговор не поднесе исправно средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова

Банкарска гаранција се не може уступити и није преносива без сагласности Корисника, Налогодавца и Емисионе банке.

Банкарска гаранција истиче на наведени датум,без обзира да ли нам је овај документ враћен или не.

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије.

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Сталне арбитраже при ПКС уз примену Правилника ПКС и процесног и материјалног права Републике Србије, са местом рада арбитраже у Београду.

На банкарску гаранцију примењују се одредбе Једнобразних правила за гаранције УРДГ 758,Међународне Трговинске коморе у Паризу.

Банкарска гаранција треба да буду у валути у којој је Понуда.

Уколико банкарску гаранцију издаје страна банка ,мора имати кредитни рејтинг.

Банкарска гаранција ће бити враћена Понуђачу са којим није закључен уговор по закључењу уговора са Понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија, а Понуђачу са којим је закључен уговор након предаје Наручиоцу средстава финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

* 1. **Средство обезбеђења за добро извршење посла**

**Понуђач је обавезан да, уколико је вредност уговора за сваку партију за коју се закључује Уговор, једнака или већа од 500.000,00 дин. без ПДВ-а, уз потписане примерке Уговора Наручиоцу достави:**

најкасније у року од 3 (словима:три) дана од дана потписивања Уговора(као одложни услов из члана 74. став 2. Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Сл.лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна повеља), (даље: ЗОО), као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла преда Наручиоцу: неопозиву, безусловну (без права на приговор) у складу са Закон о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, „Сл. лист СЦГ“ бр. 01/2003 Уст. повеља „Сл.гласник РС“ 80/2015) и Закон о платним услугама („Сл. гласник РС” број 139/2014):

1. бланко сопствену меницу за добро извршење посла која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, оверена службеним печатом и потписана од стране овлашћеног лица,
2. Менично писмо – овлашћење којим Понуђач овлашћује Наручиоца да може наплатити меницу на износ од 10% од вредности Уговора (без ПДВ-а) са роком важења минимално 30 (словима: тридесет) дана дужим од рока важења Уговора, с тим да евентуални продужетак рока важења Уговора има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења,
3. фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима Понуђача код пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона),
4. фотокопију ОП обрасца за законског заступника и лица овлашћених за потпис менице/ овлашћења (Оверени потписи лица овлашћених за заступање),
5. доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС) у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/2011 и 80/2015,76/2016, 82/2017)

Меница ће бити наплаћена у случају да изабрани Понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима, и на начин предвиђен Уговором.

**Понуђач је обавезан да, уколико је вредност уговора за сваку партију за коју се закључује Уговор, једнака или већа од 5.000.000,00 дин. без ПДВ-а, најкасније у року од 10 дана од дана закључења уговора, Наручиоцу достави:**

**Банкарску гаранцију за добро извршење посла**

Изабрани понуђач је дужан да у тренутку закључења Уговора а најкасније у року од 10 (десет) дана од дана обостраног потписивања Уговора од законских заступника уговорних страна, а пре испоруке, као одложни услов из члана 74.став 2. Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Сл.лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна повеља), као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла.

Изабрани понуђач је дужан да Наручиоцу достави неопозиву, безусловну (без права на приговор) и на први писани позив наплативу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% вредности уговора без ПДВ.

Банкарска гаранција мора трајати најмање 30 (словима:тридесет) календарских дана дуже од дана истека рока за извршење уговорне обавезе понуђача.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Наручилац ће уновчити дату банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да изабрани понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије.

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Спољнотрговинске арбитраже при ПКС уз примену Правилника ПКС и процесног и материјалног права Републике Србије.

Банкарска гаранција мора бити издата у складу са једнообразним правилима МТК за гаранције на позив - URDG 758.

Банкарска гаранција се не може уступити и није преносива без сагласности уговорних страна и емисионе банке.

Ова гаранција истиче на наведени датум, без обзира да ли је овај документ враћен или није.

Банкарска гаранција треба да буду у валути у којој је Понуда.

**Уколико банкарску гаранцију издаје страна банка ,мора имати кредитни рејтинг.**

* 1. Средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року

**Понуђач је обавезан да, уколико је вредност уговора за сваку партију за коју је закључио Уговор, једнака или већа од 500.000,00 дин. без ПДВ-а, у тренутку потписивања Записника о квалитативном пријему добара достави:**

**Меницу као гаранцију за отклањање –недостатака у гарантном року, и то:**

1) бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, оверена службеним печатом и потписана од стране овлашћеног лица,

2) Менично писмо – овлашћење којим ће Понуђач овластити Наручиоца да може наплатити меницу на износ од 5% од вредности уговора (без ПДВ) са роком важења минимално 30 дана дужим од гарантног рока, с тим да евентуални продужетак гарантног рока има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења у складу са Закон о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, «Сл. лист СЦГ» бр. 01/2003 Уст. повеља «Сл.гласник РС» 80/2015) и Закон о платним услугама («Сл. гласник РС» број 139/2014),

3) фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима Понуђача код пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона),

4) фотокопију ОП обрасца за законског заступника и лица овлашћених за потпис менице/ овлашћења (Оверени потписи лица овлашћених за заступање),

1. доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС) у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/2011 и 80/2015,76/2016, 82/2017).

Меница као гаранција за отклањање недостатака у гарантно року биће наплаћена у случају да Понуђач не отклони недостатке у гарантном року, на начин и у року предвиђен Уговором.

Уколико се средство финансијског обезбеђења не достави у уговореном року, Наручилац има право да наплати средство финанасијског обезбеђења за добро извршење посла.

**Понуђач је обавезан да, уколико је вредност уговора за сваку партију за коју је закључио Уговор, једнака или већа од 5.000.000,00 дин. без ПДВ-а, у тренутку потписивања Записника о квалитативном пријему добара достави:**

**Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, и то:**

неопозиву, безусловну,без права на приговор и плативу на први позив, издату у висини од 5% од укупно уговорене цене (без ПДВ-а) са роком важења 30(словима:тридесет) календарских дана дужим од уговореног гарантног рока.

Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року, доставља се у тренутку потписивања Записника о квалитативном пријему добара. Уколико Понуђач не достави банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, Наручилац има право да наплати банкарску гаранцију за добро извршење посла.

Достављена банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краћи рок и мањи износ.

Наручилац је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у случају да Понуђач не испуни своје уговорне обавезе у погледу гарантног рока.

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије.

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Сталне арбитраже при Привредној комори Србије уз примену њеног Правилника и процесног и материјалног права Републике Србије, са местом рада арбитраже у Београду.

Банкарска гаранција се не може уступити и није преносива без сагласности уговорних страна и емисионе банке.

На ову банкарску гаранцију примењују се Једнообразна правила за гаранције на позив ( URDG 758) Међународне трговинске коморе у Паризу.

Ова гаранција истиче на наведени датум, без обзира да ли је овај документ враћен или није.

Банкарска гаранција треба да буду у валути у којој је Понуда.

Уколико банкарску гаранцију издаје страна банка ,мора имати кредитни рејтинг.

**Достављање средстава финансијског обезбеђења**

Средство финансијског обезбеђења **за озбиљност понуде** доставља се као саставни део понуде и гласи на Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд, Балканска 13, Београд.

Средство финансијског обезбеђења **за добро извршење посла** гласи на Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд, Балканска 13 Београд и доставља се лично или поштом на адресу:

ЈП "Електропривреда Србије" Београд Огранак РБ Колубара, Комерцијални сектор ,ул.Дише Ђурђевића бб,11560 Вреоци

са назнаком: Средство финансијског обезбеђења за ЈН/4000/0461/2018 (2728/2018)

Средство финансијског обезбеђења **за отклањање недостатака у гарантном периоду** гласи на Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд, Балканска бр. 13 Београд Огранак РБ Колубара **и доставља се** приликом потписивања Записника о квалитативном пријему или лично или поштом на адресу:

ЈП "Електропривреда Србије" Београд Огранак РБ Колубара, Комерцијални сектор ,ул.Дише Ђурђевића бб,11560 Вреоци

са назнаком: Средство финансијског обезбеђења за ЈН/4000/0461/2018 (2728/2018)

* 1. Начин означавања поверљивих података у понуди

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само у току поступка јавне набавке у складу са позивом и неће бити доступни ником изван круга лица која су укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда и у наставку поступка.

Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи ни један јавни регистар, или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима одређени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати „ОПОЗИВ“, уписати датум, време и потписати се.

Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Наручилац је дужан да доследно поштује законите интересе понуђача, штитећи њихове техничке и пословне тајне у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за применукритеријума и рангирање понуде.

* 1. Поштовање обавеза које произлазе из прописа о заштити на раду и других прописа

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац 4 из конкурсне документације).

* 1. Накнада за коришћење патената

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

* 1. Начело заштите животне средине и обезбеђивања енергетске ефикасности

Наручилац је дужан да набавља добра која не загађују, односно који минимално утичу на животну средину, односно који обезбеђују адекватно смањење потрошње енергије – енергетску ефикасност.

* 1. Додатне информације и објашњења

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде, на адресу Наручиоца, са назнаком: „ОБЈАШЊЕЊА – позив за јавну набавку број **ЈН/4000/0461/2018(2728/2018)** или електронским путем на е-mail адресу: [ljubomir.turovic@eps.rs](mailto:ljubomir.turovic@eps.rs) радним данима (понедељак – петак) у времену од 07:30 до 15;30 часова. Захтев за појашњење примљен после наведеног времена или током викенда/нерадног дана биће евидентиран као примљен првог следећег радног дана.

Наручилац ће у року од три дана по пријему захтева објавити Одговор на захтев на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин чланом 20. Закона.

У зависности од изабраног вида комуникације, Наручилац ће поступати у складу са 13. начелним ставом који је Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки заузела на 3. Општој седници, 14.04.2014. године (објављеним на интернет страници [www.кjn.gov.rs](http://www.кjn.gov.rs)).

* 1. Трошкови понуде

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде тако што попуњава, потписује и оверава печатом Образац трошкова припреме понуде.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да Понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је Понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

* 1. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, Наручилац ће Понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући Наручиоцу контролу (увид) код Понуђача, као и код његовог Подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност Понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична цена.Ако се Понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

* 1. **Разлози за одбијање понуде**

Понуда ће бити одбијена ако:

-          је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа;

-          ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака;

-          ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН

Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке у складу са чланом 109. Закона.

* 1. **Рок за доношење Одлуке о додели уговора/обустави**

Наручилац ће одлуку о додели уговора*/обустави поступка* донети у року од максимално 25 (двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда.

Одлуку о додели уговора/обустави поступка  Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења.

* 1. **Негативне референце**

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке:

·      поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;

·      учинио повреду конкуренције;

·      доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

·     одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три годинепре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ наведеног може бити:

·     правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

·     исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

·    исправа о наплаћеној уговорној казни;

·    рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

·     изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

·     доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

·     други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

Наручилац може поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе понуђача.

6,28 Заштита права понуђача

Захтев за заштиту права подноси се лично или путем поште на адресу: „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска бр. 13, 11 000 Београд са назнаком Захтев за заштиту права за ЈН добара **"**Резни Алат за потребне огpанка РБ Колубара **"** **број ЈН/4000/0461/2018(2728/2018)**, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се може доставити и путем електронске поште на e-mail: [ljubomir.turovic@eps.rs](mailto:ljubomir.turovic@eps.rs).

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније **7 (словима:седам) дана** пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. ове тачке, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (словима:десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ.

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је тад дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

**Детаљно упутство о садржини потпуног захтева за заштиту права** у складу са чланом 151. став 1. тач. 1) – 7) Закона:

Захтев за заштиту права садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт

2) назив и адресу наручиоца

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују

6) потврду о уплати таксе из члана 156. Закона

7) потпис подносиоца.

**Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе наручилац ће такав захтев одбацити закључком.**

Закључак наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од 3 (словима: три) дана од дана доношења.

Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од 3 (словима: три) дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

**Износ таксе из члана 156. став 1. тач. 1)- 3) ЗЈН:**

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број ЈН4000029712018(уписати број ЈН без цртица), сврха: ЗЗП, ЈП ЕПС Београд – Огранак РБ Колубара, јн. бр. ЈН/4000/0297-1/2018, прималац уплате: буџет Републике Србије) уплати таксу од:

1) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда.

2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара.

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права.

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права.

О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни наслов.

**Детаљно упутство о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона**

Потврда којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним.

Србија

SWIFT CODE: NBSRRSBGXXX

НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ:

Министарство финансија

Управа за трезор

ул. Поп Лукина бр. 7-9

11000 БеоградIBAN: RS 35908500103019323073

НАПОМЕНА: Приликом уплата средстава потребно је навести следеће информације о плаћању - „детаљи плаћања“ (FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT):

– број у поступку јавне набавке на које се захтев за заштиту права односи и

назив наручиоца у поступку јавне набавке.

У прилогу су инструкције за уплате у валутама: EUR и USD.

PAYMENT INSTRUCTIONS

|  |  |
| --- | --- |
| SWIFT MESSAGE MT103 – EUR | |
| FIELD 32A: | VALUE DATE – EUR- AMOUNT |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 56A:  (INTERMEDIARY) | DEUTDEFFXXX  DEUTSCHE BANK AG, F/M  TAUNUSANLAGE 12  GERMANY |
| FIELD 57A:  (ACC. WITH BANK) | /DE20500700100935930800  NBSRRSBGXXX  NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL  BANK OF SERBIA – NBS BEOGRAD,  NEMANJINA 17  SERBIA |
| FIELD 59:  (BENEFICIARY) | /RS35908500103019323073  MINISTARSTVO FINANSIJA  UPRAVA ZA TREZOR  POP LUKINA7-9  BEOGRAD |
| FIELD 70: | DETAILS OF PAYMENT |
|  |  |
| SWIFT MESSAGE MT103 – USD |  | |
| FIELD 32A: | VALUE DATE – USD- AMOUNT | |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER | |
| FIELD 56A:  (INTERMEDIARY) | BKTRUS33XXX  DEUTSCHE BANK TRUST COMPANIY  AMERICAS, NEW YORK  60 WALL STREET  UNITED STATES | |
| FIELD 57A:  (ACC. WITH BANK) | NBSRRSBGXXX  NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL  BANK OF SERBIA – NB BEOGRAD,  NEMANJINA 17  SERBIA | |
| FIELD 59:  (BENEFICIARY) | /RS35908500103019323073  MINISTARSTVO FINANSIJA  UPRAVA ZA TREZOR  POP LUKINA7-9  BEOGRAD | |
| FIELD 70: | DETAILS OF PAYMENT | |

**6.29 ЗАКЉУЧИВАЊЕ И СТУПАЊЕ УГОВОРА НА СНАГУ**

Наручилац ће доставити Уговор о јавној набавци понуђачу ком је додељен уговор у року од 8 (словима:осам) дана од протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Понуђач ком буде додељен Уговор, обавезан је да у тренутку потписивања Уговора достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Ако Понуђач коме је додељен Уговор одбије да потпише уговор или Уговор не потпише у року од 3 (словима:три) дана, Наручилац може закључити са првим следећим најповољнијим Понуђачем. стим да Наручилац има право да реализује СФО уа озбиљност Понуде Понуђача који је одбио да потпише Уговор.

Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, Наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) Закона закључити уговор са Понуђачем и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

**6.30 ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА**

Уговорне стране су сагласне да се евентуалне измене и допуне овог Уговора изврше у писаној форми – закључивањем анекса у складу са чланом 115. Закона.

Наручилац може, након закључења Уговора, повећати обим предмета Уговора, с тим да се вредност Уговора може повећати максимално до 5% од укупно вредности Уговора из члана 3., при чему укупна вредност повећања Уговора не може да буде већа од вредности из члана 124а Закона.

Наручилац може да дозволи промену битних елемената Уговора из објективних разлога као што су: виша сила, измена важећих законских прописа или мере државних органа.

У случају измене овог Уговора Наручилац ће донети Одлуку о измени Уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

ОБРАЗАЦ 1.

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

Понуда бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за отворени поступак јавне набавке– добра: **«Резни Алат за потребе огpанка РБ Колубара»,**

**ЈН бр. ЈН/4000/0461/2018(2728/2018)**

***Партија бр.\_\_\_\_\_\_***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**(уписати број и назив партије)**

***1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ***

|  |  |
| --- | --- |
| Назив понуђача: |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Врста правног лица:  (микро, мало, средње, велико, физичко лице ) |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

***2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:***

|  |
| --- |
| **А) САМОСТАЛНО** |
| **Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ** |
| **В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ** |

***Напомена:*** *заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача*

***3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Врста правног лица:  (микро, мало, средње, велико, физичко лице ) |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.*

***4) ПОДАЦИ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) | Назив члана групе понуђача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Врста правног лица: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив члана групе понуђача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив члана групе понуђача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.*

***5) ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ***

***ЦЕНА***

|  |  |
| --- | --- |
| **ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ** | ***УКУПНА ЦЕНА дин/Еур без ПДВ-а*** |
| ***„*Резни Алат за потребе огpанка РБ Колубара“**  ***ЈН бр.* ЈН/4000/0461/2018(2728/2018)**  ***Партија бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***  ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***  **(уписати број и назив партије)** |  |

***КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ***

|  |  |
| --- | --- |
| ***УСЛОВ НАРУЧИОЦА*** | ***ПОНУДА ПОНУЂАЧА*** |
| ***РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:***  Плаћање добара која су предмет ове набавке Купац ће извршити на текући рачун Продавца, по испоруци добара и по потписивању Записника о квантитативном и квалитативном пријему добара од стране овлашћених представника Наручиоца и понуђача - без примедби, у року до 45 (словима: четрдесетпет) календарских дана од дана пријема исправног рачуна на писарници Купца | Сагласан за захтевом Наручиоца  ДА/НЕ (заокружити) |
| ***РОК ИСПОРУКЕ:***  Продавац је обавезан да испоруку добара изврши у року који не може бити дужи од:  – за Партију1: 90 дана (словима: деведесет) календарских дана од дана ступања Уговора на снагу,  -за Партије од 2 до 15: 45(словима: четрде-сетпет) календарских дана од дана ступања Уговора на снагу. | Рок испоруке је: \_\_\_\_ (словима:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) календарских дана од дана ступања Уговора на снагу. |
| ***ГАРАНТНИ РОК:***  Минимум 12 (словима:дванасет) месеци од дана када је извршен квалитативни пријем добара у магацин Купца и потписан Записник о квантитативном и квалитативном пријему од стране овлашћених представника Купца и Продавца без примедби | Гарантни рок за понуђено добро износи:\_\_\_\_(словима:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  месеци од дана када је извршен квалитативни пријем добара у магацин Купца и потписан Записник о квантитативном и квалитативном пријему од стране овлашћених представника Купца и Продавца без примедби |
| ***МЕСТО И ПАРИТЕТ ИСПОРУКЕ:***   * **За све партије** : FCO (DDP) магацини Купца (према техничкој спецификацији) | Сагласан са захтевом Наручиоца  ДА / НЕ (заокружити) |
| ***РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:***  не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда | \_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуда |
| Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок испоруке, гарантни рок, место испоруке и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом. | |

Датум Понуђач

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***Напомене:***

***- Уколико Понуђач понуде подноси за две или више партија, Образац понуде копирати у потребан број примерака и доставити посебно за сваку партију.***

*- Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља).*

*- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду,група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде или да образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача (у том смислу овај образац треба прилагодити већем броју потписника).*

*- Страни Понуђач може цену исказати у eврима, а иста ће у сврху оцене понуда бити прерачуната у динаре по средњем курсу Народне банке Србије на дан када је започето отварање понуда.*

*- Домаћи понуђач цену исказује у динарима*

**Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

у колону V уписати назив понуђеног добра ,произвођачa и земљу порекла

у колону IX уписати јединичнu цену без ПДВ зa сваку позицију;

- у ред A – уписује се укупно понуђена цена за све позиције без ПДВ (збир

колоне бр. X)

* у ред Б – уписује се укупан износ ПДВ
* у ред А+Б – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред. II)

**У табелу са посебно исказаним трошковима који су укључени у укупно понуђену цену, без ПДВ-а (уколико исти постоје као засебни трошкови)**

* **трошкови царине,**
* **трошкови превоза**
* **остали трошкови**
* на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања обрасца структуре цене.
* на место предвиђено за печат и потпис понуђач печатом оверава и потписује образац структуре цене.

**ОБРАЗАЦ 3.**

На основу члана 26. Закона ( „Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (4) и члана 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки начину доказивања испуњености услова («Службени гласник РС», бр.86/2015) понуђач/члан групе даје:

**ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је Понуду број:\_\_\_\_\_\_\_\_ за јавну набавку добара: : „Резни Алат за потребе Огранка Рб Колубара“, ЈН бр. ЈН/4000/0461/2018(2728/2018) Партија број\_\_\_\_\_, Наручиоца Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд – Огранак РБ Колубара, по Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки, интернет страници Наручиоца, Порталу службених гласила и база прописа РС, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У супротном упознат је да ће сходно члану 168.став 1.тачка 2) Закона („Службени гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), уговор о јавној набавци бити ништав.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Датум: |  | |  | | --- | | Понуђач/учесник у заједничкој понуди | |  | |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Напомена:

Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико Понуђач понуде подноси за две или више партија Изјава о независној понуди се подноси за све партије за које се подноси понуда посебно.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

**ОБРАЗАЦ 4.**

На основу члана 75. став 2. Закона („Службени гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) као понуђач/подизвођач/члан групе дајем:

**И З Ј А В У**

којом изричито наводимо да смо у свом досадашњем раду и при састављању Понуде број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_за јавну набавку добара “Резни Алат за потребе Огранка РБ Колубара“, у отвореном поступку јавне набавке бр**.** ЈН/4000/0461/2018(2728/2018), за Партију број\_\_\_\_, поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења Понуде.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Понуђач/учесник у заједничкој понуди/подизвођач |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Напомена: Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава се доставља за понуђача и сваког подизвођача. Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена од стране овлашћеног лица за заступање понуђача/подизвођача и оверена печатом.

Уколико Понуђач понуде подноси за две или више партија Изјава се подноси за све партије за које се подноси понуда посебно.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

**ОБРАЗАЦ 5.**

**СПИСАК ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА– СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ – за партију \_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Референтни наручилац односно купац | Лице за контакт и број телефона | Број и датум закључења уговора | Датум реализације уговора | Вредност испоручених добара без ПДВ  Дин |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
|  | **Укупна вредност**  **испоручених добара без**  **ПДВ**  **(Дин)** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Понуђач: |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

***Напомена:***

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла испред групе понуђача.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај по члану 170. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама. Давање неистинитих података у понуди је основ за негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) Закона.

**ОБРАЗАЦ 6**

**ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА**

**ЗА ПАРТИЈУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Наручилац односно купац предметних добара:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(назив и седиште наручиоца)

Лице за контакт: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(име, презиме, контакт телефон)

Овим путем потврђујем да је \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(навести назив седиште понуђача)

за наше потребе испоручио добра „\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_“ , у уговореном року, обиму и квалитету и да до дана издавања ове Потврде није прекршио своје обавезе из гарантног рока

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Број и датум закључења уговора | Датум реализације уговора | Вредност уговора без ПДВ | Вредност испоручених добара без ПДВ (Дин) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Датум: Наручилац/купац добара

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**НАПОМЕНА:**

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај по члану 170. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама. Давање неистинитих података у понуди је основ за негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) Закона.

**ОБРАЗАЦ 7**

**ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ**

за јавну набавку добара: ***„*Резни Алат за потребе огpанка РБ Колубара“**

***ЈН бр.* ЈН/4000/0461/2018(2728/2018)**

, Партија број\_\_\_\_\_\_

На основу члана 88. став 1. Закона („Службени гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (3) и члана 15. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (”Службени гласник РС” бр. 86/2015), уз понуду прилажем

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

|  |  |
| --- | --- |
| трошкови прибављања средстава обезбеђења | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара |
| Укупни трошкови без ПДВ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара |
| ПДВ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара |
| Укупни трошкови са ПДВ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара |

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца , сходно члану 88. став 3. Закона („Службени гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Понуђач |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |

Напомена:

-образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене трошкове и који траже да им их Наручилац надокнади у Законом прописаном случају

-остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15)

-Уколико Понуђач понуде подноси за две или више партија Образац трошкова припреме понуде се подноси за све партије за које се захтева накнада трошкова понуда посебно.

-уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде,Наручилац није дужан да му надокнади трошкове и у Законом прописаном случају-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

**ПРИЛОГ 1**.

**СПОРАЗУМ УЧЕСНИКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ**

На основу члана 81. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015) саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о :

|  |  |
| --- | --- |
| ПОДАТАК | НАЗИВ И СЕДИШТЕ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА |
| 1. Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; |  |
| 2. Oпис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора: |  |
| 3.Друго: |  |

Потпис одговорног лица члана групе понуђача:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

м.п.

Потпис одговорног лица члана групе понуђача:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

м.п.

Датум:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ).

**ПРИЛОГ 3.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Обавештење о испоруци добара | ФK.6.2.4.0.2 |
| Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

НАПОМЕНА: Доставити најмање 24h пре испоруке.

Добављач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Основ испоруке (назив документа, број, датум)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Предмет испоруке (кратак опис)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Датум, време и место испоруке добара (магацин, погон, радилиште и сл.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Превозник (заокружити):

Сопствени

Услужни превоз (назив превозника):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Превозно средство за доставу (марка, тип возила, регистарска ознака за возило и вучено возило)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подаци о возачу и пратиоцима (име, презиме, бр. личне карте/пасоша)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Име и презиме | Бр.личне карте/пасошa | Напомена |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Име, презиме и број телефона лица у огранку РБ Колубара коме се добављач јавља:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Име и презиме одговорног лица добављача:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПРИЛОГ 2**

Нa oснoву oдрeдби Зaкoнa o мeници (Сл. лист ФНРJ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРJ бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРJ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља, Сл.лист РС 80/15) и Зaкoнa o платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 05/03, Сл. гл. РС бр. 43/04, 62/06, 111/09 др. закон и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК: …………………………………………………………………………........................

(назив и седиште Понуђача)

МАТИЧНИ БРОЈ ДУЖНИКА (Понуђача): ..................................................................

ТЕКУЋИ РАЧУН ДУЖНИКА (Понуђача): ...................................................................

ПИБ ДУЖНИКА (Понуђача): ........................................................................................

и з д а ј е д а н а ............................ године

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ**

КОРИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ: Јавно предузеће „Електроприведа Србије“ Београд, Улица Балканска 13, Огранак РБ Колубара, ул. Светог Саве бр.1, Лазаревац, Матични број 20053658, ПИБ 103920327, бр. Тек. рачуна: 205-23250-81 Комерцијална банка АД Београд

Прeдajeмo вaм блaнкo сопствену мeницу за озбиљност понуде, за јавни набавку „Резни алат за потребе Огранка РБ Колубара“ број ЈН/4000/0461/2018, за партију \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив.

Овлaшћуjeмo Пoвeриoцa, дa прeдaту мeницу брoj \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*уписати сeриjски брoj мeницe)* мoжe пoпунити у изнoсу *10* % oд врeднoсти пoнудe бeз ПДВ, за озбиљност понуде са роком *важења 30 (словима: тридесет) календарских дана* дужим од рока важења понуде, с тим да евентуални продужетак рока важења понуде има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења за исти број дана.

Истовремено Oвлaшћуjeмo Пoвeриoцa дa пoпуни мeницу зa нaплaту нa изнoс oд *10*% oд врeднoсти пoнудe бeз ПДВ и дa бeзуслoвнo и нeoпoзивo, бeз прoтeстa и трoшкoвa, вaнсудски у склaду сa вaжeћим прoписимa извршити нaплaту сa свих рaчунa Дужникa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(унeти oдгoвaрajућe пoдaткe дужникa – издaвaoцa мeницe – нaзив, мeстo и aдрeсу)* кoд бaнкe, a у кoрист пoвeриoцa. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

Oвлaшћуjeмo бaнкe кoд кojих имaмo рaчунe зa нaплaту – плaћaњe извршe нa тeрeт свих нaших рaчунa, кao и дa пoднeти нaлoг зa нaплaту зaвeду у рeдoслeд чeкaњa у случajу дa нa рaчунимa уoпштe нeмa или нeмa дoвoљнo срeдстaвa или збoг пoштoвaњa приoритeтa у нaплaти сa рaчунa.

Дужник сe oдричe прaвa нa пoвлaчeњe oвoг oвлaшћeњa, нa сaстaвљaњe пригoвoрa нa зaдужeњe и нa стoрнирaњe зaдужeњa пooвoм oснoву зa нaплaту.

Meницa je вaжeћa и у случajу дa дoђe дo прoмeнe лицa oвлaшћeнoг зa зaступaњe Дужникa, стaтусних прoмeнa илии oснивaњa нoвих прaвних субjeкaтa oд стрaнe дужникa. Meницa je пoтписaнa oд стрaнe oвлaшћeнoг лицa зa зaступaњe Дужникa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(унeти имe и прeзимe oвлaшћeнoг лицa).*

Oвo мeничнo писмo – oвлaшћeњe сaчињeнo je у 2 (словима: двa) истoвeтнa примeркa, oд кojих je 1 (словима: jeдaн) примeрaк зa Пoвeриoцa, a 1 (словима: jeдaн) зaдржaвa Дужник.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Издaвaлaц мeницe

Услoви мeничнe oбaвeзe:

1. Укoликo кao пoнуђaч у пoступку jaвнe нaбaвкe након истека рока за подношење понуда пoвучeмo, изменимо или oдустaнeмo oд свoje пoнудe у рoку њeнe вaжнoсти (oпциje пoнудe)
2. Укoликo кao изaбрaни пoнуђaч нe пoтпишeмo угoвoр сa нaручиoцeм у рoку дeфинисaнoм пoзивoм зa пoтписивaњe угoвoрa или нe oбeзбeдимo или oдбиjeмo дa oбeзбeдимo средство финансијског обезбеђења у рoку дeфинисaнoм у конкурсној дoкумeнтaциjи.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Понуђач: |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Прилог:

* 1 (словима: једна) потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за озбиљност понуде
* фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код пословне банке, оверену од стране банке
* фотокопију ОП обрасца
* Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)
* Овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник Понуђача

*Менично писмо у складу са садржином овог Прилога се доставља у оквиру понуде.*

**ПРИЛОГ 3**

Нa oснoву oдрeдби Зaкoнa o мeници (Сл. лист ФНРJ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРJ бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРJ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља, Сл.лист РС 80/15) и Зaкoнa o платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 05/03, Сл. гл. РС бр. 43/04, 62/06, 111/09 др. закон и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (напомена: не доставља се у понуди).

ДУЖНИК: …………………………………………………………………………........................

(назив и седиште Понуђача)

МАТИЧНИ БРОЈ ДУЖНИКА (Понуђача): ..................................................................

ТЕКУЋИ РАЧУН ДУЖНИКА (Понуђача): ...................................................................

ПИБ ДУЖНИКА (Понуђача): ........................................................................................

и з д а ј е д а н а ............................ године

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ**

КОРИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ: Јавно предузеће „Електроприведа Србије“ Београд, Улица Балканска 13, Огранак РБ Колубара, ул. Светог Саве бр.1, Лазаревац, Матични број 20053658, ПИБ 103920327, бр. Тек. рачуна: 205-23250-81 Комерцијална банка АД Београд

Предајемо вам 1 (словима: једну) потписану и оверену, бланко сопствену меницу која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, серијски бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (уписати серијски број), за јавни набавку „Резни алат за потребе Огранка РБ Колубара“ број ЈН/4000/0461-2/2018, за партију \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, као средство финансијског обезбеђења и овлашћујемо Јавно предузеће „Електроприведа Србије“ Београд, Улица Балканска број 13, Огранак РБ Колубара, ул. Светог Саве бр.1, Лазаревац, као Повериоца, да предату меницу може попунити до максималног износа од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара, (и словима \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара), по Уговору о \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (навести предмет уговора), бр.\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_(заведен код Корисника - Повериоца) и бр.\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_(заведен код дужника) као средство финансијског обезбеђења за добро извршења посла у вредности од 10% вредности уговора без ПДВ уколико \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(назив дужника), као дужник не изврши уговорене обавезе у уговореном року или их изврши делимично или неквалитетно.

Издата бланко сопствена меница серијски број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (уписати серијски број) може се поднети на наплату у року доспећа утврђеном Уговором бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_ године (заведен код Корисника-Повериоца) и бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ године (заведен код дужника) т.ј. најкасније до истека рока од 30 (словима: тридесет) календарских дана од уговореног рока испоруке, а да евентуални продужетак тог рока има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења за исти број дана за који ће бити продужен рок испоруке.

Овлашћујемо Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд – Огранак РБ Колубара Лазаревац, као Повериоца да у складу са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија од вредности бланко соло менице, безусловно и нeопозиво, без протеста и трошкова. вансудски ИНИЦИРА наплату - издавањем налога за наплату на терет текућег рачуна Дужника бр.\_\_\_\_\_\_ код \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Банке, а у корист текућег рачуна Повериоца бр. 205-23250-81 Комерцијална банка АД Београд

Меница је важећа и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође до: промена овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо - овлашћење сачињено је у 2 (словима: два) истоветна примерка, од којих је 1 (словима: један) примерак за Повериоца, а 1 (словима: један) задржава Дужник.

Место и датум издавања Овлашћења

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Понуђач: |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |

Потпис овлашћеног лица

Прилог:

* 1 (словима: једна) потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за добро извршење посла
* фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код пословне банке, оверену од стране банке
* фотокопију ОП обрасца
* Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)
* Овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник Понуђача

**ПРИЛОГ 4**

Нa oснoву oдрeдби Зaкoнa o мeници (Сл. лист ФНРJ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРJ бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРJ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља, Сл.лист РС 80/15) и Зaкoнa o платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 05/03, Сл. гл. РС бр. 43/04, 62/06, 111/09 др. закон и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

(напомена: не доставља се у понуди)

ДУЖНИК: …………………………………………………………………………........................

(назив и седиште Понуђача)

МАТИЧНИ БРОЈ ДУЖНИКА (Понуђача): ..................................................................

ТЕКУЋИ РАЧУН ДУЖНИКА (Понуђача): ...................................................................

ПИБ ДУЖНИКА (Понуђача): ........................................................................................

и з д а ј е д а н а ............................ године

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ**

КОРИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ: Јавно предузеће „Електроприведа Србије“ Београд, Улица Балканска 13, Огранак РБ Колубара, ул. Светог Саве бр.1, Лазаревац, Матични број 20053658, ПИБ 103920327, бр. Тек. рачуна: 205-23250-81 Комерцијална банка АД Београд

Предајемо вам 1 (словима: једну) потписану и оверену, бланко сопствену меницу која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, серијски бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (уписати серијски број), за јавни набавку „Резни алат за потребе Огранка РБ Колубара“ број ЈН/4000/0461-2/2018, за партију \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, као средство финансијског обезбеђења и овлашћујемо Јавно предузеће „Електроприведа Србије“ Београд, Улица Балканска број 13, Огранак РБ Колубара, ул. Светог Саве бр.1, Лазаревац, као Повериоца, да предату меницу може попунити до максималног износа од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара, (и словима \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара), по Уговору о\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (навести предмет уговора), бр.\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_(заведен код Корисника - Повериоца) и бр.\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_(заведен код дужника) као средство финансијског обезбеђења за oтклањање недостатака у гарантном року у вредности од 10% вредности уговора без ПДВ уколико \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(назив дужника), као дужник не отклони недостатке у гарантном року.

Издата Бланко соло меница серијски број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (уписати серијски број) може се поднети на наплату у року доспећа утврђеном Уговором бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_ године (заведен код Корисника-Повериоца) и бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ године (заведен код дужника) т.ј. најкасније до истека рока од 30 (словима. тридесет) календарских дана од истека гарантног рока.

Овлашћујемо Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд – Огранак РБ Колубара Лазаревац, као Повериоца да у складу са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија од вредности бланко соло менице, безусловно и нeопозиво, без протеста и трошкова. вансудски ИНИЦИРА наплату - издавањем налога за наплату на терет текућег

рачуна Дужника бр.\_\_\_\_\_\_ код \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Банке, а у корист текућег рачуна Повериоца бр. 205-23250-81 Комерцијална банка АД Београд.

Меница је важећа и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође до: промена овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо - овлашћење сачињено је у 2 (словима: два) истоветна примерка, од којих је 1 (словима: један) примерак за Повериоца, а 1 (словима: један) задржава Дужник.

Место и датум издавања Овлашћења

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Понуђач: |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |

Потпис овлашћеног лица

Прилог:

* 1 (словима: једна) потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за отклањање недостатака у гарантном року
* фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код пословне банке, оверену од стране банке
* фотокопију ОП обрасца
* Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)
* Овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник Понуђача

**ПРИЛОГ 5.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Обавештење о испоруци добара** | **ФK.6.2.4.0.2** |
| Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**НАПОМЕНА: Доставити најмање 24h пре испоруке.**

1. Добављач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Основ испоруке (назив документа, број, датум)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Предмет испоруке (кратак опис)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Датум, време и место испоруке добара (магацин, погон, радилиште и сл.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Превозник (заокружити):

* Сопствени
* Услужни превоз (назив превозника):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Превозно средство за доставу (марка, тип возила, регистарска ознака за возило и вучено возило)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Подаци о возачу и пратиоцима (име, презиме, бр. личне карте/пасоша)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Име и презиме | Бр.личне карте/пасошa | Напомена |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

1. Име, презиме и број телефона лица у огранку РБ Колубара коме се добављач јавља:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Име и презиме одговорног лица добављача:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**МОДЕЛ УГОВОРА**

У складу са датим Моделом уговора и елементима најповољније понуде биће закључен Уговор о јавној набавци. Понуђач дати Модел уговора потписује, оверава и доставља у понуди. Уколико Модел уговора попуњава, понуђач ће доставити Модел уговора за сваку партију за коју подноси понуду.

**УГОВОРНЕ СТРАНЕ**:

1. Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Улица Балканска 13, Матични број 20053658, ПИБ 103920327, Текући рачун 160-125756-41 Banka Intesа ад Београд, огранак РБ Колубара, Светог Саве бр. 1, Лазаревац, које заступа законски заступник Милорад Грчић, в.д. директора ЈП ЕПС (у даљем тексту: Купац)

и

2\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, бр.\_\_\_\_, матични број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Текући рачун \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (као лидер у име и за рачун групе понуђача)(у даљем тексту: Продавац)

2а)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, улица

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бр. \_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Текући рачун \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (члан групе понуђача или подизвођач)

2б)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, улица

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бр. \_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Текући рачун \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (члан групе понуђача или подизвођач)

(у даљем тексту заједно: Уговорне стране)

закључиле су у Београду, дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.године следећи:

**УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ ДОБАРА**

**Резни Алат за потребе Огранка Рб Колубара**

Партија бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(уписати бр. и назив партије за коју се подноси понуда)

Уговорне стране констатују:

-да је Наручилац у складу са Конкурсном документацијом а сагласно члану 32. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) (даље Закон) спровео отворени поступак јавне набавке *бр.* ЈН/4000/0461/2018(2728/2018)ради набавке добара и то: *„*Резни Алат за потребе огpанка РБ Колубара“

-да је Позив за подношење понуда у вези предметне јавне набавке објављен на Порталу јавних набавки дана\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, као и на интернет страници Наручиоца и Порталу службених гласила и бази прописа РС.

-да Понуда Понуђача , која је заведена код Наручиоца под бројем \_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_2018.године, у потпуности одговара захтеву Наручиоца из Позива за подношење понуда и Конкурсне документације

-да је Наручилац својом Одлуком о додели уговора бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_.\_\_.\_\_\_. године изабрао понуду Понуђача.

**ПРЕДМЕТ УГОВОРА**

**Члан 1.**

Предмет овог Уговора о купопродаји је набавка добара: *„*Резни Алат за потребе Oгpанка РБ Колубара“, детаљно специфициране по врсти, јединици мере и количини у Обрасцу структуре цене, која као Прилог 2 чини саставни део овог Уговора.

Продавац се обавезује да за потребе Купца испоручи уговорена добра из става 1. овог члана у свему према Конкурсној документацији за предметну јавну набавку, Понуди Продавца број \_\_\_ од \_\_\_\_\_године, Обрасцу структуре цене и Техничкој спецификацији, који као Прилог 1, Прилог 2, Прилог 3 и Прилог 4, чине саставни део овог Уговора.

**ЦЕНА**

**Члан 2**.

Укупна цена добара из члана 1.овог Уговора износи:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(словима:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) динара/еура без ПДВ-а.

Страни Продавац цену уговара у eврима, а иста ће у сврху оцене понуда бити прерачуната у динаре по средњем курсу Народне банке Србије на дан када је започето отварање понуда, и плаћање ће бити у еврима на девизни рачун Продавца.

Домаћи Продавац цену уговара у динарима.

Укупна цена из става 1. овог члана увећава се за порез на додату вредност, у складу са прописима Републике Србије.

У цену су урачунати сви трошкови који се односе на предмет јавне набавке и који су одређени Конкурсном документацијом.

Укупна цена из става 1.овог члана утврђена је на паритету испоручено у магацине Купца(DDP Incoterm 2010) и обухвата све трошкове које Продавац има у вези испоруке на начин како је регулисано овим Уговором.

Приликом испоруке свака позиција је независна и мора да се испоручи независно од испоручене количине других позиција.

Цена је фиксна за цео уговорени период.

**ИЗДАВАЊЕ РАЧУНА И ПЛАЋАЊЕ**

**Члан 3.**

Плаћање добара која су предмет ове набавке Купац ће извршити на текући рачун Продавца, по испоруци добара и по потписивању Записника о квантитативном и квалитативном пријему добара од стране овлашћених представника Купца и Продавца - без примедби, у року од 45 (словима: четрдесетпет) календарских дана од дана пријема исправног рачуна на писарници Купца.

Отпремница на којој је наведен датум испоруке добара, као и количина испоручених добара, са читко написаним именом и презименом и потписом овлашћеног лица Купца које је примило предметна добра, представља основ за фактурисање и обавезан је пратећи документ уз рачун.

У испостављеном рачуну и отпремници Продавац је дужан да се придржава тачно дефинисаних назива добара из конкурсне документације и прихваћене понуде (из Обрасца структуре цене). Рачуни који не одговарају наведеним тачним називима, ће се сматрати неисправним. Уколико, због коришћења различитих шифарника и софтверских решења није могуће у самом рачуну навести горе наведени тачан назив, Продавац је обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са захтеваним називима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

Рачун мора да гласи: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска 13, Београд, Огранак РБ Колубара, Лазаревац, Светог Саве 1, матични број: 20053658, ПИБ:103920327.

Рачун мора бити достављен на адресу Купца : Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд, Балканска 13, Огранак РБ Колубара, Комерцијални сектор Дише Ђурђевића бб,11560 Вреоци, матични број: 20053658, ПИБ:103920327, уз обавезну пратећу документацију: отпремницу на којој је наведен датум испоруке добара, као и количина испоручених добара, са читко написаним именом и презименом и потписом овлашћеног лица Купца које је примило предметна добра и Записник о квантитативном и квалитативном пријему добара потписан од стране овлашћених представника Купца и Продавца - без примедби.

У случају да је Продавац страно лице, плаћање нерезиденту Купац ће извршити након одбитка пореза на добит на уговорену вредност у складу са пореским прописима Републике Србије. Уговорена вредност сматра се бруто вредношћу.

Продавац, може да у складу са важећим прописима, непосредно по потписивању уговора одреди свог пореског пуномоћника у складу са најновијим изменама Закона о ПДВ-у (Сл. Гласник РС број 83/15 и 108/16) и пратећим Правилником. Даном достављања података о именовању пореског пуномоћника, који ће у име и за рачун Продавца извршавати све обавезе у складу са важећим прописима у Републици Србији, за комплетан промет који обавља у земљи, извршиће се одговарајуће измене и допуне Уговора.

Плаћање уговорене цене домаћем Продавцу ће извршити у динарима, на рачун Продавца бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ који се води код \_\_\_\_\_\_\_\_\_ банке.

Плаћање уговорене цене Продавцу који је страно лице, Купац ће извршити у еурима, на рачун Продавца бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ који се води код \_\_\_\_\_\_\_\_\_ банке, према инструкцијама датим у рачуну.

**ПРАВА И ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА**

**Члан 4.**

Купац се обавезује да:

преузме добра из члана 1. Уговора у року, времену и на месту предвиђеном овим Уговором;

благовремено плаћа рачуне за испоручена добра на начин и у року предвиђеном овим Уговором;

Продавац се обавезује да:

испоручи добра из члана 1. Уговора у количини, квалитету, у року, времену и на месту предвиђеном овим Уговором;

уз испоруку добара из члана 1. Уговора достави одговарајуће фабричке атесте или сертификате произвођача и гарантне листове произвођача.

- Уколико је Продавац правно лице регистровано у Републици Србији, а нуди добра страног порекла, приликом испоруке добара, уз отпремни документ, мора доставити фотокопију JCI која служи као доказ да је земља порекла добара наведена у понуди и Уговору идентична земљи порекла испоручених добара.

**ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ ЗА ПРАЋЕЊЕ УГОВОРА**

**Члан 5.**

Овлашћени представници за праћење реализације овог Уговора су:

- за Купца \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- за Продавца \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Овлашћења и дужности овлашћених представника за праћење реализације овог Уговора су да:

- проверавају отпремну документацију, упоређују испоручене количине у односу на уговорене количине,

- проверавају и оверавају Записник о квалитативном пријему добара без примедби,

- проверавају и оверавају испоруку захтеване пратеће документације уз испоруку добара (атест или сертификат произвођача, гарантни лист, ЈЦИ у случају кад је Продавац домаће правно лице и испоручује добра страног порекла),

- извршавају све остале дужности везане за праћење реализације предмета овог Уговора у обиму, врсти и квалитету.

**РОК, МЕСТО И ПАРИТЕТ ИСПОРУКЕ**

**Члан 6**.

Продавац се обавезује да испоруку предмета Уговора изврши у року од:\_\_\_\_(словима\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) календарских дана од дана ступања Уговора на снагу, на паритету магацин Купца (DDP (Incoterms 2010)).

Паритет и место испоруке су магацини Купца - Колубара Метал, 029 , 080 Лајковац (место испоруке ће бити уписано у Уговор у зависности од партије).

Прелазак својине и ризика на испорученим добрима која се испоручују по овом Уговору, са Продавца на Купца, прелази на дан испоруке. Као датум испоруке сматра се датум квантитативног пријема добра у магацин Купца и потписивања отпремнице од стране овлашћеног представника Купца.

Продавац је обавезан да уз испоручена добра Купцу достави захтевану пратећу документацију уз испоруку: атесте или сертификате произвођача и гарантни лист за сваку позицију добра наведену у Обрасцу структуре цене, ЈЦИ у случају кад је Продавац домаће правно лице и испоручује добра страног порекла.

Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке пада на терет Продавца.

У случају да Продавац не изврши испоруку добара у уговореном/им року/овима, Купац има право на наплату уговорне казне, средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла у целости, као и право на раскид Уговора.

**КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ**

**Члан 7.**

**Квантитативни пријем**

Продавац се обавезује да писаним путем обавести Купца о тачном датуму испоруке најмање три радна дана пре планираног датума испоруке, у складу са Обрасцем "Најава испоруке добара" који је дат као Прилог 6. Уговора као и 24 (словима: двадесетчетири) часа пре испоруке према Обрасцу "Обавештење о испоруци добара" који је дат као Прилог 7. Уговора.

Купац је дужан да, у складу са обавештењем Продавца, организује благовремено преузимање добра сваког радног дана у времену од 07,00 до 12,00 часова.

Квантитативни пријем испоручених добара врши се у магацину Купца, приликом пријема добара, визуелном контролом и пребројавањем.

Комисија за пријемно контролисање добара констатује да ли у испоруци има неслагања између примљене количине и количине наведене у пратећој отпремној документацији у ком случају Купац има право достављања писане рекламације Продавцу.

У случају да дође до одступања од уговореног, Продавац је дужан да до краја уговореног рока испоруке отклони све неусаглашености између уговорене и испоручене количине робе, у супротном, сматраће се да испорука није извршена у року.

**Квалитативни пријем**

Купац је обавезан да по квантитативном пријему испоруке добара, без одлагања, утврди квалитет испорученог добра чим је то према редовном току ствари и околност има могуће, а најкасније у року од 10 (словима: десет) дана.

Купац може одложити утврђивање квалитета испорученог добра док му Продавац не достави исправе које су за ту сврху неопходне, али је дужно да опомене Продавца да му их без одлагања достави.

Уколико се утврди да квалитет испорученог добра не одговара уговореном, Купац је обавезан да Продавцу стави писмени приговор на квалитет, без одлагања, а најкасније у року од 3 (словима:три) дана од дана кадa је утврдио да квалитет испорученог добра не одговара уговореном.

Продавац је обавезан да у року од 10 (словима:десет) дана од дана пријема приговора из става 8. овог члана, писмено обавести Купца о исходу рекламације.

Купац, који је Продавцу благовремено и на поуздан начин ставио приговор због утврђених недостатака у квалитету добра, има право да:

тражи од Продавца да, у року остављеном у приговору, отклони недостатке о свом трошку, ако су мане на добрима отклоњиве, или

тражи од Продавца да му, у року остављеном у приговору, испоручи нове количине добра без недостатака о свом трошку и да испоручено добро са недостацима о свом трошку преузме

У случају неслагања Продавца са извршеним квалитативним пријемом, као и неприхватања или оспоравања приговора, контролу извршене испоруке добара извршиће независна лабораторија, одобрена од стране Продавца и Купца. Одлука независне лабораторије биће коначна.

Одлука независне лабораторије за контролу ни у ком случају не ослобађа Продавца од његових обавеза и одговорности из овог Уговора.

Трошкове контроле сноси Продавац.

Сматра се да је квантитативни и квалитативни пријем добара извршен потписивањем Записника о квантитативном и квалитативном пријему од стране овлашћених представника Купца и Продавца

**ГАРАНТНИ РОК**

**Члан 8.**

Гарантни рок за испоручена добра из члана 1, износи: \_\_\_\_\_\_ (словима:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) месеци од дана када је извршен квалитативни пријем добара у магацин Купца и потписан Записник о квантитативном и квалитативном пријему од стране овлашћених представника Купца и Продавца без примедби.

Купац има право на рекламацију у току трајања гарантног рока када се, после извршеног квалитативног пријема, покаже да испоручено добро има неки скривени недостатак, Купац је обавезан да Продавцу стави приговор на квалитет без одлагања, а најкасније у року од три дана од дана сазнања за недостатак.

Продавац је одговоран за све недостатке и оштећења на добрима, која су настала и после преузимања истих од стране Купца, чији је узрок постојао пре преузимања (скривене мане).

У случају потврђивања чињеница, изложених у рекламационом акту Купца, Продавац се обавезује да у гарантном року, о свом трошку.

- отклони све евентуалне недостатке на испорученом добру под условима утврђеним у техничкој гаранцији и важећим законским прописима РС или

- испоручи ново добро у замену за рекламирано, најкасније 15 (петнаест) дана од дана повраћаја рекламираног добра од стране Купца.

Гарантни рок се продужава за време за које добро, због недостатака, у гарантном року није коришћено на начин за који је купљено и време проведено на отклањању недостатака на добру у гарантном року. На замењеном добру тече нови гарантни рок из става 1. овог члана, од датума замене.

Продавац одговара Купцу и за штету коју је овај, због недостатака на испорученом добру, претрпео на другим својим добрима и то према општим правилима о одговорности за штету.

Сви трошкови који буду проузроковани Купцу, а везани су за отклањање недостатака на добру које му се испоручује, сагласно овом Уговору, у гарантном року, иду на терет Продавца.и Купац може реализовати СФО за отклањање недостатака у гарантном року или СФО за добро извршење посла , уколико Продавац није доставио СФО за отклањања недостатака у гаратном року.

.

**СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА**

**Члан 9.**

За добро извршење посла

Продавац се обавезује да приликом закључења Уговора, уколико је вредност уговора за сваку партију за коју се закључује, једнака или већа од 500.000,00 дин. без ПДВ-а, уз потписане примерке уговора, а најкасније у року од 3 дана од дана закључења Уговора Купцу (као одложни услов из члана 74. став 2. Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Сл.лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна повеља), (даље: ЗОО) достави:

- бланко сопствену меницу за добро извршење посла која је потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног лица у складу са Закон о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, „Сл. лист СЦГ“ бр. 01/2003 Уст. повеља „Сл.гласник РС“ 80/2015) и Закон о платним услугама („Сл. гласник РС“ број 139/2014),

- менично писмо – овлашћење којим Продавац овлашћује Купца да може наплатити меницу која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, на износ од 10% од вредности понуде (без ПДВ-а) у року који је 30 (словима:тридесет) дана дужи од уговореног рока испоруке предметних добара (или рока важења Уговора), с тим да евентуални продужетак рока испоруке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења.

- копију важећег картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима Продавца код те пословне банке оверену на дан издавања менице и меничног овлашћења.

- фотокопију ОП обрасца

- доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС) у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/2011 и 80/2015,76/2016, 82/2017)

Примљена меница може се попунити и наплатити у целости у складу са меничним писмом – овлашћењем, у случају неиспуњења обавеза по било ком члану овог Уговора, као и у случају раскида Уговора.

Достављање менице као гаранције за добро извршење посла представља одложни услов, тако да правно дејство овог Уговора не настаје док се одложни услов не испуни.

По истеку важности Уговора, уколико је Продавац испунио све уговорне обавезе, Купац је у обавези да врати достављену бланко сопствену меницу.

или

Продавац је дужан да у тренутку закључења уговора, уколико је вредност уговора за сваку партију за коју се закључује једнака или већа од 5.000.000,00 дин.без ПДВ-а, а најкасније у року од 10 (словима: десет) дана од дана обостраног потписивања Уговора од стране законских заступника, као одложни услов из члана 74. став 2. Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 2978, 3985, 4589 – одлука УСЈ и 5789, „Сл.лист СРЈ“ бр. 3193 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 12003 – Уставна повеља), као СФО за добро извршење посла, достави Купцу банкарску гаранцију, неопозиву, безусловну (без права на приговор) и на први писани позив наплативу у износу од 10 % вредности Уговора, без ПДВ-а, са роком важења 30 (словима: тридесет) календарских дана дужим од истека рока одређеног за коначно извршење посла.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Купац ће уновчити дату банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да Продавац не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије.

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Спољнотрговинске арбитраже при ПКС уз примену Правилника ПКС и процесног и материјалног права Републике Србије.

Банкарска гаранција мора бити издата у складу са једнообразним правилима МТК за гаранције на позив - URDG 758. Међународне трговинске коморе у Паризу.

Банкарска гаранција се не може уступити и није преносива без сагласности уговорних страна и емисионе банке.

Уколико банкарску гаранцију издаје страна банка ,мора имати кредитни рејтинг.

Банкарска гаранција треба да буду у валути у којој је Понуда.

Ова гаранција истиче на наведени датум, без обзира да ли је овај документ враћен или није.

**Члан 10.**

Достављање средстава финансијског обезбеђења из члана 9. овог Уговора представља одложни услов, тако да правно дејство овог Уговора не настаје док се одложни услов не испуни.

Уколико се средство финансијског обезбеђења не достави у остављеном року, сматраће се да је Продавац одбио да закључи Уговор и Купац ће реализовати средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде..

**Члан 11.**

За отклањање недостатака у гарантном року

Продавац је обавезан да, уколико је вредност Уговора за сваку партију за коју се закључује, једнака или већа од 500.000,00 дин. без ПДВ-а, Купцу у тренутку потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему добара, достави:

- бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног лица у складу са Закон о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, „Сл. лист СЦГ“ бр. 01/2003 Уст. повеља „Сл.гласник РС“ 80/2015) и Закон о платним услугама („Сл. гласник РС“ број 139/2014),

- Менично писмо – овлашћење којим Продавац овлашћује Купца да може наплатити меницу на износ од 5% од вредности Уговора (без ПДВ) са роком важења минимално 30 (словима:тридесет) дана дужим од гарантног рока, с тим да евентуални продужетак гарантног рока има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења,

- фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима продавца код пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона),

- фотокопију ОП обрасца за законског заступника и лица овлашћених за потпис менице / овлашћења (Оверени потписи лица овлашћених за заступање),

- доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС) у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/2011 и 80/2015,76/2016, 82/2017).

Меница може бити наплаћена у случају да Продавац не отклони недостатке у гарантном року.

Уколико се средство финансијског обезбеђења не достави у уговореном року, Купац има право да наплати средство финанасијског обезбеђења за добро извршење посла.

или

Продавац се обавезује да, уколико је вредност Уговора за сваку партију за коју се закључује, једнака или већа од 5.000.000,00 дин.без ПДВ-а, преда Купцу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року која је неопозива, безусловна, без права протеста и платива на први позив, издата у висини од 5% од укупно уговорене цене (без ПДВ) са роком важења 30 дана дужим од гарантног рока .

Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року, доставља се у тренутку потписивања Записника о квалитативном пријему добара. Уколико Продавац не достави банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, Купац има право да наплати банкарску гаранције за добро извршење посла.

Уколико се за време трајања Уговора продужи гарантни рок за испоручена добра, важност достављене гаранције за отклањање недостатака у гарантном року се мора сразмерно продужити.

Купац је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у случају да Продавац не испуни своје уговорне обавезе у погледу гарантног рока.

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије.

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Сталне арбитраже при Привредној комори Србије са местом рада у Београду, уз примену њеног Правилника и процесног и материјалног права Републике Србије

Банкарска гаранција мора бити издата у складу са једнообразним правилима МТК за гаранције на позив - URDG 758. Међународне трговинске коморе у Паризу.

Банкарска гаранција треба да буду у валути у којој је Понуда.

Банкарска гаранција се не може уступити и није преносива без сагласности уговорних страна и емисионе банке.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова

Банкарска гаранција истиче на наведени датум, без обзира да ли је овај документ враћен или није.

**УГОВОРНА КАЗНА**

**Члан 12.**

Уколико Продавац не испоручи добра у уговореном року и уговореној динамици, из разлога за које је одговоран, и тиме занемари уредно извршење овог Уговора, обавезан је да плати уговорну казну, обрачунату на вредност добара која нису испоручена у уговореном року.

Уговорна казна се обрачунава од првог дана од истека уговореног рока испоруке из члана 6. овог Уговора и износи 0,5% уговорене вредности добара која нису испоручена у уговореном року дневно, а највише до 10% укупно уговорене вредности добара,без пореза на додату вредност.

Фактурисање уговорне казне врши Купац, испостављањем рачуна, којим се обрачунава кашњење у испоруци. Плаћање фактурисане уговорне казне доспева у рoку од 45 (словима:четрдесетпет) дaнa oд дaнa фактурисања од стране Купца.

У случају закашњења са испоруком дужег од 20 (словима:двадесет) дана, Купац има право да једнострано раскине овај Уговор и од Продавца захтева накнаду штете и измакле добити.

**ВИША СИЛА**

**Члан 13.**

Дејство више силе се сматра за случај који ослобађа од одговорности за извршавање свих или неких уговорених обавеза и за накнаду штете за делимично или потпуно неизвршење уговорених обавеза, Уговорну страну код које је наступио случај више силе, или обе уговорне стране када је код обе Уговорне стране наступио случај више силе, а извршење обавеза које је онемогућено због дејства више силе, одлаже се за време њеног трајања.

Уговорна страна којој је извршавање уговорних обавеза онемогућено услед дејства више силе је у обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48 (словима:четрдесетосам) часова, од часа наступања случаја више силе, писаним путем обавести другу Уговорну страну о настанку више силе и њеном процењеном или очекиваном трајању, уз достављање доказа о постојању више силе.

За време трајања више силе свака Уговорна страна сноси своје трошкове и ни један трошак, или губитак једне и/или обе Уговорне стране, који је настао за време трајања више силе, или у вези дејства више силе, се не сматра штетом коју је обавезна да надокнади дуга Уговорна страна, ни за време трајања више силе, ни по њеном престанку.

Уколико деловање више силе траје дуже од 30 (словима:тридесет) календарских дана, Уговорне стране ће се договорити о даљем поступању у извршавању одредаба овог Уговора –одлагању испуњења и о томе ће закључити анекс овог Уговора, или ће се договорити о раскиду овог Уговора, с тим да у случају раскида Уговора по овом основу – ни једна од Уговорних страна не стиче право на накнаду било какве штете.

**НАКНАДА ШТЕТЕ**

**Члан 14.**

Продавац је одговоран Купцу за материјалне и нематеријалне недостатке испуњења обавеза преузетих овим уговором.

Продавац је у складу са законом одговоран за штету коју је претрпео Купац неиспуњењем, делимичним испуњењем или задоцњењем у испуњењу обавеза преузетих овим Уговором.

Уколико Купац претрпи штету због чињења или нечињења Продавца и уколико се Уговорне стране сагласе око основа и висине претрпљене штете, Продавац је сагласан да Купцу исту накнади, тако што Купац има право на наплату накнаде штете без посебног обавештења Продавцу уз издавање одговарајућег обрачуна са роком плаћања од 15 (словима:петнаест) дана од датума издавања истог.

**РАСКИД УГОВОРА**

**Члан 15.**

Ако Продавац не испуни овај Уговор, или ако не буде квалитетно и о року испуњавао своје обавезе, или, упркос писмене опомене Купца, крши одредбе овог Уговора, Купац има право да констатује непоштовање одредби Уговора и о томе достави Продавцу писану опомену.

Ако Продавац не предузме мере за извршење овог Уговора, које се од њега захтевају, у року од 8 (осам) дана по пријему писане опомене, Купац може у року од наредних 5 (пет) дана да једнострано раскине овој Уговор по правилима о раскиду Уговора због неиспуњења.

У случају раскида овог Уговора, у смислу овог члана, Уговорне стране ће измирити своје обавезе настале до дана раскида.

Уколико је до раскида Уговора дошло кривицом једне Уговорне стране, друга страна има право на накнаду штете и измакле добити по општим правилима облигационог права.

**Члан 16.**

Неважење било које одредбе овог Уговора неће имати утицаја на важење осталих одредби Уговора, уколико битно не утиче на реализацију овог Уговора.

**Члан 17.**

Продавац је дужан да чува поверљивост свих података и информација садржаних у документацији, извештајима, техничким подацима и обавештењима,и да их користи искључиво у вези са реализацијом овог Уговора.

Информације, подаци и документација које је Купац доставио Продавцу у извршавању предмета овог Уговора, Продавац не може стављати на располагање трећим лицима без претходне писане сагласности Купца, осим у случајевима предвиђеним одговарајућим прописима.

**Члан 18.**

Уколико у току трајања обавеза из овог Уговора дође до статусних промена код Уговорних страна, права и обавезе прелазе на одговарајућег правног следбеника.

Након закључења и ступања на правну снагу овог Уговора, Купац може да дозволи, а Продавац је обавезан да прихвати промену Уговорних страна због статусних промена код Купца, у складу са Уговором о статусној промени.

**Члан 19.**

Ниједна Уговорна страна нема право да неку од својих права и обавеза из овог Уговора уступи, прода нити заложи трећем лицу без претходне писане сагласности друге Уговорне стране.

**Члан 20.**

Продавац је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5(пет) дана од дана настанка промене у било којем од података у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, о насталој промени писмено обавести Купца и да је документује на прописан начин.

Уговорне стране су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим променама које могу утицати на реализацију овог Уговора.

**ЗАКЉУЧИВАЊЕ И СТУПАЊЕ УГОВОРА НА СНАГУ**

**Члан 21.**

Уговор се сматра закљученим након потписивања од стране законских заступника Уговорних страна, а ступа на снагу када Продавац испуни одложни услов и достави у уговореном року средствo финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Уколико Уговор није раскинут или престао да важи на други начин у складу са одредбама овог Уговора или Закона, Уговор престаје да важи испуњењем обавеза обе уговорне стране, а што не утиче на одредбе о гарантном року и обавезама из гарантног рока.

**ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА**

**Члан 22.**

Уговорне стране су сагласне да се евентуалне измене и допуне овог Уговора изврше у писаној форми – закључивањем анекса у складу са чланом 115 Закона о јавним набавкама.

Купац може, након закључења Уговора, повећати обим предмета Уговора, с тим да се вредност Уговора може повећати максимално до 5% од укупно вредности Уговора из члана 3., при чему укупна вредност повећања Уговора не може да буде већа од вредности из члана 124а Закона о јавним набавкама.

Купац може да дозволи промену битних елемената Уговора из објективних разлога као што су: виша сила, измена важећих законских прописа или мере државних органа.

У случају измене овог Уговора Купац ће донети Одлуку о измени Уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

**ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

**Члан 23.**

На односе Уговорних страна, који нису уређени овим Уговором, примењују се одговарајуће одредбе ЗОО и других закона, подзаконских аката, стандарда и техничких норматива Републике Србије – примењивих с обзиром на предмет овог Уговора.

Овај Уговор и његови прилози сачињени су на српском језику.

На овај Уговор примењују се закони Републике Србије. У случају спора меродавно је право Републике Србије.

У случају спора примењује се материјално и процесно право Републике Србије, а поступак се води на српском језику.

**Члан 24.**

Сви неспоразуми који настану из овог Уговора и поводом њега Уговорне стране ће решити споразумно, а уколико у томе не успеју Уговорне стране су сагласне да сваки спор настао из овог Уговора буде коначно решен од стране стварно надлежног суда у Београду.

**Члан 25.**

Саставни део овог Уговора су и његови прилози, како следи:

Прилог 1 Конкурсна документација (на Порталу ЈН под шифром \_\_\_\_\_\_)

Прилог 2 Понуда број \_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_

Прилог 3 Образац структуре цене

Прилог 4 Техничка спецификација

Прилог 5 Споразум о заједничком наступању наступању број\_\_\_\_од\_\_\_\_

Прилог 6 Средства финансијског обезбеђења

Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

**Члан 26.**

Уговор је сачињен у 7 (седам) истоветних примерка, од којих 3 (три) примерка за Продавца а 4 (четири) за Купца.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Купац |  | Продавац |
| Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд |  | Назив |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  в.д. директора | М.П. | (функција) |
| Милорад Грчић |  | име и презиме |
|  |  |  |